*Відповідно пункту 4-1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2017 № 710 (зі змінами)*

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.**

*Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі:* UA-2023-08-24-010079-a)

На підставі Положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області (далі – Територіальне управління), основним завданням ТУ ДСА України в Київській області є організаційне та фінансове забезпечення діяльності місцевих судів, крім господарських та адміністративних, з метою створення належних умов для діяльності судів, суддів і забезпечення роботи органів суддівського самоврядування. Організаційне забезпечення становлять заходи матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, організаційно-технічного характеру, ведення судової статистики, діловодства, архіву суду тощо.

ДК 021:2015:  45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

1. Найменування предмета закупівлі: Капітальний ремонт аварійних приміщень Києво - Святошинського районного суду Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 12
2. Місце надання послуг: м. Київ, вул. Янтарна, 12, Україна
3. Кількість надання послуг: 1 робота
4. Строк надання послуг: До 31.12.2023р.
5. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства з дотриманням вимог чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та санітарних норм
6. Очікувана вартість предмета закупівлі : 7 571 131 грн. 00 коп.

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт аварійних приміщень Києво - Святошинського районного суду Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 12 |
| Код ДК 021:2015 | ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи |
| Кількість обсягу виконання робіт | 1 робота |
| Місце виконання робіт | м. Київ, вул. Янтарна, 12 |
| Строк виконання робіт | до 31 грудня 2023 року включно |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Капітальний ремонт аварійних приміщень Києво - Святошинського районного суду Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 12* | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| *№*  *Ч.ч.* | *Найменування робіт і витрат* | | *Одиниця*  *виміру* | *Кількість* | *Примітка* | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | |
| *1* | *(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі* | | *м2* | *29,5* |  | |
| *2* | *(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель* | | *м2* | *29,5* |  | |
| *3* | *Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп* | | *шт* | *8* |  | |
| *4* | *Розбирання покриттів підлог з лінолеуму* | | *м2* | *29,5* |  | |
| *5* | *Розбирання дерев'яних плінтусів* | | *м* | *23,4* |  | |
| *6* | *(Демонтаж) порожків алюмініевих* | | *м* | *3,6* |  | |
| *7* | *Демонтаж вимикачів, розеток* | | *шт* | *10* |  | |
| *8* | *Демонтаж раковин [умивальників]* | | *к-т* | *1* |  | |
| *9* | *Розбирання облицювання стін з керамічних*  *глазурованих плиток* | | *м2* | *6,84* |  | |
| *10* | *Знімання шпалер простих та поліпшених* | | *м2* | *72,6* |  | |
| *11* | *Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від*  *вапняної фарби* | | *м2* | *72,6* |  | |
| *12* | *Улаштування прокладної пароізоляції в один шар* | | *м2* | *29,5* |  | |
| *13* | *Плівка поліетиленова* | | *м2* | *33,925* |  | |
| *14* | *Улаштування під покриття підлоги основи із*  *деpевностружкових плит площею основи до 20 м2* | | *м2* | *29,5* |  | |
| *15* | *Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття*  *понад 10 м2* | | *м2* | *29,5* |  | |
| *16* | *Саморезы 3,5х35* | | *шт* | *590* |  | |
| *17* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* | | *м* | *23,4* |  | |
| *18* | *Заглушки д/пластикових плінтусів* | | *шт* | *8* |  | |
| *19* | *З'єднувальні елементи д/пластикових плінтусів* | | *шт* | *10* |  | |
| *20* | *Кутики (зовнішні, внутрішні) д/пластикових плінтусів* | | *шт* | *12* |  | |
| *21* | *Установлення поріжку* | | *м* | *2,7* |  | |
| *22* | *Поріг алюмінієвий* | | *шт* | *2,7* |  | |
| *23* | *Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині*  *будівлі цементно-вапняним розчином при товщині*  *накиді до 5 мм* | | *м2* | *41,33* |  | |
| *24* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм*  *при нанесенні за 2 рази* | | *м2* | *41,33* |  | |
| *25* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | | *м2* | *41,33* |  | |
| *26* | *Грунтовка глибокого проникнення* | | *л* | *11,5188* |  | |
| *27* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | | *кг* | *41,33* |  | |
| *28* | *Шпаклiвка старт* | | *кг* | *41,33* |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *29* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами стін по збірних*  *конструкціях, підготовлених під фарбування* | *м2* | *41,33* |  |
| *30* | *Установлення дошок стільниці* | *м* | *2,5* |  |
| *31* | *Стільниця, 600 мм* | *м* | *2,55* |  |
| *32* | *Піна монтажна* | *л* | *0,4* |  |
|  | *УКОСИ* |  |  |  |
| *33* | *Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних*  *укосів по бетону та каменю* | *м2* | *2,1* |  |
| *34* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази* | *м2* | *0,581* |  |
| *35* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *0,581* |  |
| *36* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1* |  |
| *37* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1* |  |
| *38* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *0,882* |  |
| *39* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *0,882* |  |
| *40* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *0,210532* |  |
| *41* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1* |  |
| *42* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1* |  |
| *43* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами вертикальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *1,505* |  |
| *44* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами горизонтальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *0,595* |  |
| *45* | *Установлення перфорованих штукатурних кутиків* | *м* | *5,96* |  |
|  | *УЛАШТУВАННЯ КОРОБУ З Г/К* |  |  |  |
| *46* | *Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами*  *[фальшстiни] по металевому каркасу (тип W623)* | *м2* | *11,34* |  |
| *47* | *Листи гiпсокартоннi* | *м2* | *11,91* |  |
| *48* | *Профіль UD-27* | *м* | *9,87* |  |
| *49* | *Профіль СD-60* | *м* | *20,412* |  |
| *50* | *Кронштейн П-подібний* | *шт* | *34,02* |  |
| *51* | *Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17* | *л* | *1,02* |  |
| *52* | *Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"* | *кг* | *3,56* |  |
| *53* | *Стрічка армувальна* | *мп* | *9,75* |  |
| *54* | *Саморізи 3,5х25 мм* | *шт* | *192,78* |  |
| *55* | *Дюбель 6х40мм* | *шт* | *113* |  |
|  | *УЛАШТУВАННЯ ПЛИТКИ* |  |  |  |
| *56* | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на*  *розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2*  *понад 7 до 12 шт* | *м2* | *38,112* |  |
| *57* | *Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього*  *облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без*  *завалу* | *м2* | *38,4911* |  |
| *58* | *Пластмасові хрестики* | *шт* | *275,1542* |  |
| *59* | *Суміш для затирання швів CE-40* | *кг* | *17,26383* |  |
| *60* | *Клей "СМ-11"* | *кг* | *198,172* |  |
| *61* | *Кутики пластикові* | *м* | *50* |  |
|  | *РАДІАТОРИ* |  |  |  |
| *62* | *Установлення решіток під радіатори опалення* | *грати* | *1* |  |
| *63* | *Решітка (екран) для батареї 600х900 мм* | *шт* | *1* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *64* | *Очищення металевих конструкцій від корозії*  *металевими щітками* | *м2* | *2,5* |  |
| *65* | *Фарбування радіаторів, труб діаметром менше 50 мм*  *тощо за два рази* | *м2* | *2,5* |  |
| *66* | *Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для*  *внутрішніх робіт* | *т* | *0,00065* |  |
| *67* | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"*  *(модуль 600х600 мм)* | *м2* | *29,5* |  |
| *68* | *Дюбель 6х40мм Біербах* | *шт* | *88* |  |
| *69* | *Профіль направляючий 3600* | *м* | *28,03* |  |
| *70* | *Профіль направляючий 1200* | *м* | *56,05* |  |
| *71* | *Профіль направляючий 600* | *м* | *28,03* |  |
| *72* | *Кутик пристінний підвісної стелі* | *м* | *26,316* |  |
| *73* | *Підвіс для Армстронг* | *шт* | *24* |  |
| *74* | *Пружина для підвісу* | *шт* | *24* |  |
| *75* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *27,34* |  |
| *76* | *Плита типу Armstrong 600x600x12 мм* | *м2* | *28,707* |  |
| *77* | *Малий ремонт дверних полотен без знімання з місця* | *шт* | *3* |  |
| *78* | *Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих*  *дверей усередині будівлі розбіленим колером з*  *розчищенням старої фарби до 10%* | *м2* | *9,993* |  |
| *79* | *Установлення замків дверних урізних* | *шт* | *1* |  |
| *80* | *Замок міжкімнатний AGB з циліндром Scudo 5000 AGB* | *шт* | *1* |  |
| *81* | *Ручки нажимні* | *к-кт* | *1* |  |
| *82* | *Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються в*  *пiдвiсних стелях* | *шт* | *6* |  |
| *83* | *Світильник для підвісних стель LED* | *шт* | *6* |  |
| *84* | *Прокладання коробів пластикових* | *м* | *40* |  |
| *85* | *Кабель-канал 20х10* | *м* | *40,4* |  |
| *86* | *Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2*  *у коробах* | *м* | *40* |  |
| *87* | *Провід ввг нг 3х2.5* | *м* | *41,2* |  |
| *88* | *Дюбель 6х40* | *шт* | *40* |  |
| *89* | *Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до*  *25 мм, укладених по конструкцiях* | *м* | *54* |  |
| *90* | *Захисна трубка /гофрована/ негорюча 20х2 мм* | *м* | *55,08* |  |
| *91* | *Скоби* | *шт* | *108* |  |
| *92* | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2*  *до 6 мм2 в труби* | *м* | *54* |  |
| *93* | *Провід ВВг нг 3х1,5 мм2* | *м* | *55,62* |  |
| *94* | *Коробки розподільчі* | *шт* | *8* |  |
| *95* | *Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т* | *шт* | *1* |  |
| *96* | *Вентилятор витяжний 150 мм* | *шт* | *1* |  |
| *97* | *Установлення штепсельних розеток неутопленого типу*  *при відкритій проводці* | *шт* | *12* |  |
| *98* | *Дюбелі 6х40* | *шт* | *72* |  |
| *99* | *Розетки накладного типу* | *шт* | *12* |  |
| *100* | *Установлення вимикачів неутопленого типу при*  *відкритій проводці* | *шт* | *2* |  |
| *101* | *Вимикач накладний для відкритої проводки 1кл* | *шт* | *2* |  |
| *102* | *Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-*  *х полюсних на струм до 25 А* | *шт* | *2* |  |
| *103* | *Автомат 16А* | *шт* | *1* |  |
| *104* | *Автомат 25А* | *шт* | *1* |  |
| *105* | *Установлення сушарок для рук* | *шт* | *1* |  |
| *106* | *Сушарка* | *к-т* | *1* |  |
| *107* | *Установлення установочних кранів* | *шт* | *4* |  |
| *108* | *Крани кульовi* | *шт* | *4* |  |
| *109* | *Установлення змішувачів* | *шт* | *1* |  |
| *110* | *Змішувач* | *шт* | *1* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *111* | *Установлення умивальників одиночних з підведенням*  *холодної та гарячої води* | *к-т* | *1* |  |
| *112* | *Змішувач* | *шт* | *1* |  |
| *113* | *Умивальник з кріпленням* | *шт* | *1* |  |
| *114* | *Сифон* | *шт* | *1* |  |
| *115* | *Шланг підводка* | *шт* | *2* |  |
| *116* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з труб*  *поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром*  *до 20 мм* | *м* | *16* |  |
| *117* | *Труба поліпропіленова д=15 мм* | *м* | *16* |  |
| *118* | *Коліно 20\*90* | *шт* | *10* |  |
| *119* | *Трiйники* | *шт* | *10* |  |
| *120* | *Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних* | *к-т* | *1* |  |
| *121* | *Бойлер, місткість до 0,1 м3* | *шт* | *1* |  |
| *122* | *Установлення установочних кранів* | *шт* | *2* |  |
| *123* | *Зворотній (захистний) клапан* | *шт* | *1* |  |
| *124* | *Крани кульовi з американкою* | *шт* | *2* |  |
| *125* | *Шланг підводка* | *шт* | *2* |  |
| *126* | *Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп* | *шт* | *2* |  |
| *127* | *Розбирання покриттів підлог з лінолеуму* | *м2* | *10,2* |  |
| *128* | *Розбирання дерев'яних плінтусів* | *м* | *12,8* |  |
| *129* | *Демонтаж вимикачів, розеток* | *шт* | *2* |  |
| *130* | *Знімання шпалер простих та поліпшених* | *м2* | *32* |  |
| *131* | *Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від*  *вапняної фарби* | *м2* | *32* |  |
| *132* | *Улаштування прокладної пароізоляції в один шар* | *м2* | *10,2* |  |
| *133* | *Плівка поліетиленова* | *м2* | *11,73* |  |
| *134* | *Улаштування під покриття підлоги основи із*  *деpевностружкових плит площею основи до 20 м2* | *м2* | *10,2* |  |
| *135* | *Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття*  *понад 10 м2* | *м2* | *10,2* |  |
| *136* | *Саморезы 3,5х35* | *шт* | *204* |  |
| *137* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* | *м* | *12,8* |  |
| *138* | *Заглушки д/пластикових плінтусів* | *шт* | *2* |  |
| *139* | *З'єднувальні елементи д/пластикових плінтусів* | *шт* | *4* |  |
| *140* | *Кутики (зовнішні, внутрішні) д/пластикових плінтусів* | *шт* | *6* |  |
| *141* | *Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині*  *будівлі цементно-вапняним розчином при товщині*  *накиді до 5 мм* | *м2* | *32* |  |
| *142* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм*  *при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *32* |  |
| *143* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *32* |  |
| *144* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *4,64* |  |
| *145* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *32* |  |
| *146* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *32* |  |
| *147* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами стін по збірних*  *конструкціях, підготовлених під фарбування* | *м2* | *32* |  |
| *148* | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"*  *(модуль 600х600 мм)* | *м2* | *10,2* |  |
| *149* | *Дюбель 6х40мм Біербах* | *шт* | *30* |  |
| *150* | *Профіль направляючий 3600* | *м* | *9,69* |  |
| *151* | *Профіль направляючий 1200* | *м* | *19,38* |  |
| *152* | *Профіль направляючий 600* | *м* | *9,69* |  |
| *153* | *Кутик пристінний підвісної стелі* | *м* | *13,056* |  |
| *154* | *Підвіс для Армстронг* | *шт* | *8* |  |
| *155* | *Пружина для підвісу* | *шт* | *8* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *156* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *9,48* |  |
| *157* | *Плита типу Armstrong 600x600x12 мм* | *м2* | *9,954* |  |
| *158* | *Малий ремонт дверних полотен без знімання з місця* | *шт* | *1* |  |
| *159* | *Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих*  *дверей усередині будівлі розбіленим колером з*  *розчищенням старої фарби до 10%* | *м2* | *2,4* |  |
| *160* | *Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих*  *підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби*  *понад 35%* | *м2* | *1,5* |  |
| *161* | *Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються в*  *пiдвiсних стелях* | *шт* | *2* |  |
| *162* | *Світильник для підвісних стель LED* | *шт* | *2* |  |
| *163* | *Прокладання коробів пластикових* | *м* | *10* |  |
| *164* | *Кабель-канал 20х10* | *м* | *10,1* |  |
| *165* | *Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2*  *у коробах* | *м* | *40* |  |
| *166* | *Провід ввг нг 3х2.5* | *м* | *10,3* |  |
| *167* | *Дюбель 6х40* | *шт* | *15* |  |
| *168* | *Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до*  *25 мм, укладених по конструкцiях* | *м* | *15* |  |
| *169* | *Захисна трубка /гофрована/ негорюча 20х2 мм* | *м* | *15,3* |  |
| *170* | *Скоби* | *шт* | *30* |  |
| *171* | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2*  *до 6 мм2 в труби* | *м* | *15* |  |
| *172* | *Провід ВВг нг 3х1,5 мм2* | *м* | *37,08* |  |
| *173* | *Коробки розподільчі* | *шт* | *2* |  |
| *174* | *Установлення штепсельних розеток неутопленого типу*  *при відкритій проводці* | *шт* | *2* |  |
| *175* | *Дюбелі 6х40* | *шт* | *12* |  |
| *176* | *Розетки накладного типу* | *шт* | *2* |  |
| *177* | *Установлення вимикачів неутопленого типу при*  *відкритій проводці* | *шт* | *1* |  |
| *178* | *Вимикач накладний для відкритої проводки 1кл* | *шт* | *1* |  |
| *179* | *(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *38,1* |  |
| *180* | *(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель* | *м2* | *38,1* |  |
| *181* | *Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп* | *шт* | *5* |  |
| *182* | *(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних*  *на шурупах* | *м* | *33,8* |  |
| *183* | *Демонтаж світильників* | *шт* | *8* |  |
| *184* | *Розбирання гіпсових перегородок* | *м2* | *16,4* |  |
| *185* | *(Демонтаж) дверних прорізів МДФ* | *блок* | *1* |  |
| *186* | *(Демонтаж) облицювання з ДСП стін та радіаторів* | *м2* | *9,1* |  |
| *187* | *(Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату* | *м2* | *38,1* |  |
| *188* | *Улаштування прокладної пароізоляції в один шар* | *м2* | *38,1* |  |
| *189* | *Плівка поліетиленова* | *м2* | *43,815* |  |
| *190* | *Улаштування під покриття підлоги основи із*  *деpевностружкових плит площею основи до 20 м2* | *м2* | *19,2* |  |
| *191* | *Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття*  *понад 10 м2* | *м2* | *19,2* |  |
| *192* | *Саморезы 3,5х35* | *шт* | *384* |  |
| *193* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* | *м* | *16,2* |  |
| *194* | *Заглушки д/пластикових плінтусів* | *шт* | *4* |  |
| *195* | *З'єднувальні елементи д/пластикових плінтусів* | *шт* | *6* |  |
| *196* | *Кутики (зовнішні, внутрішні) д/пластикових плінтусів* | *шт* | *8* |  |
| *197* | *Монтаж порожку алюмінієвого* | *м* | *2,7* |  |
| *198* | *Поріг алюмінієвий* | *шт* | *2,7* |  |
| *199* | *Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття*  *понад 10 м2* | *м2* | *39,62* |  |
| *200* | *Саморезы 3,5х35* | *шт* | *792,4* |  |
| *201* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* | *м* | *35* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *202* | *Заглушки д/пластикових плінтусів* | *шт* | *15* |  |
| *203* | *З'єднувальні елементи д/пластикових плінтусів* | *шт* | *15* |  |
| *204* | *Кутики (зовнішні, внутрішні) д/пластикових плінтусів* | *шт* | *18* |  |
| *205* | *Монтаж порожку алюмінієвого* | *м* | *5,4* |  |
| *206* | *Поріг алюмінієвий* | *шт* | *5,4* |  |
| *207* | *Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами*  *[фальшстiни] по металевому каркасу* | *м2* | *64,11* |  |
| *208* | *Листи гiпсокартоннi KNAUF* | *м2* | *67,32* |  |
| *209* | *Профіль UD-27* | *м* | *55,78* |  |
| *210* | *Профіль СD-60* | *м* | *115,398* |  |
| *211* | *Кронштейн П-подібний* | *шт* | *192,33* |  |
| *212* | *Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17* | *л* | *5,77* |  |
| *213* | *Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"* | *кг* | *20,13* |  |
| *214* | *Стрічка армувальна* | *мп* | *55,13* |  |
| *215* | *Саморізи 3,5х25 мм* | *шт* | *1089,87* |  |
| *216* | *Дюбель 6х40мм* | *шт* | *197* |  |
| *217* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм*  *при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *64,11* |  |
| *218* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *64,11* |  |
| *219* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *9,29595* |  |
| *220* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *64,11* |  |
| *221* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *64,11* |  |
| *222* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами стін по збірних*  *конструкціях, підготовлених під фарбування* | *м2* | *64,11* |  |
| *223* | *Обшивання каркасних стiн дошками обшивки - ЛДСП* | *м2* | *40* |  |
| *224* | *Клей універсальний монтажний "Скажена Липучка"* | *кг* | *28* |  |
| *225* | *Саморезы 3,5х35* | *шт* | *240* |  |
| *226* | *ДСП лам. Egger H 3146 Дуб Лоренцо бежево-сірий ST19*  *2800х2070х10мм* | *м2* | *42* |  |
| *227* | *Улаштування кутика металевого* | *м* | *30* |  |
| *228* | *Кутик металевий декоративный* | *м* | *30,3* |  |
|  | *УКОСИ* |  |  |  |
| *229* | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і*  *гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї* | *м2* | *7,2* |  |
| *230* | *Листи гiпсокартоннi* | *м2* | *7,56* |  |
| *231* | *Клей для гипсокартона Knauf Perlfix* | *кг* | *36* |  |
| *232* | *Кутик захисний пластикових 10х10мм* | *м* | *12,6* |  |
| *233* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази* | *м2* | *1,785* |  |
| *234* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *1,785* |  |
| *235* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1,785* |  |
| *236* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1,785* |  |
| *237* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *4,515* |  |
| *238* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *4,515* |  |
| *239* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *0,651063* |  |
| *240* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *4,515* |  |
| *241* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *4,515* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *242* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами вертикальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *4,515* |  |
| *243* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами горизонтальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *1,785* |  |
| *244* | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"*  *(модуль 600х600 мм)* | *м2* | *38,1* |  |
| *245* | *Дюбель 6х40мм Біербах* | *шт* | *113* |  |
| *246* | *Профіль направляючий 3600* | *м* | *36,2* |  |
| *247* | *Профіль направляючий 1200* | *м* | *72,39* |  |
| *248* | *Профіль направляючий 600* | *м* | *36,2* |  |
| *249* | *Кутик пристінний підвісної стелі* | *м* | *37,128* |  |
| *250* | *Підвіс для Армстронг* | *шт* | *30* |  |
| *251* | *Пружина для підвісу* | *шт* | *30* |  |
| *252* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *35,94* |  |
| *253* | *Плита типу Armstrong 600x600x12 мм* | *м2* | *37,737* |  |
| *254* | *Малий ремонт дверних полотен без знімання з місця* | *шт* | *2* |  |
| *255* | *Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих*  *дверей усередині будівлі розбіленим колером з*  *розчищенням старої фарби до 10%* | *м2* | *4,58* |  |
| *256* | *Установлення замків дверних урізних* | *шт* | *1* |  |
| *257* | *Замок міжкімнатний AGB з циліндром Scudo 5000 AGB* | *шт* | *1* |  |
| *258* | *Ручки нажимні* | *к-кт* | *1* |  |
| *259* | *Установлення решіток під радіатори опалення* | *грати* | *3* |  |
| *260* | *Решітка (екран) для батареї 600х900 мм* | *шт* | *3* |  |
| *261* | *Установлення пластикових підвіконних дошок* | *м* | *5,4* |  |
| *262* | *Дошки підвіконні 500мм х 1800мм* | *м* | *5,4* |  |
| *263* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *0,74952* |  |
| *264* | *Установлення жалюзі* | *м2* | *12,9* |  |
| *265* | *Жалюзі* | *м2* | *12,9* |  |
| *266* | *Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються в*  *пiдвiсних стелях* | *шт* | *8* |  |
| *267* | *Світильник для підвісних стель LED* | *шт* | *8* |  |
| *268* | *Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до*  *25 мм, укладених по конструкцiях* | *м* | *66* |  |
| *269* | *Захисна трубка /гофрована/ негорюча 20х2 мм* | *м* | *67,32* |  |
| *270* | *Скоби* | *шт* | *132* |  |
| *271* | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2*  *до 6 мм2 в труби* | *м* | *30* |  |
| *272* | *Провід ВВг нг 3х1,5 мм2* | *м* | *30,9* |  |
| *273* | *Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2*  *до 16 мм2 в труби* | *м* | *36* |  |
| *274* | *Провід ввг нг 3х2.5* | *м* | *37,08* |  |
| *275* | *Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і*  *закріпленням площею в світлі до 0,25 м2* | *грати* | *1* |  |
| *276* | *Решітка вентиляційна* | *шт* | *1* |  |
| *277* | *Установлення штепсельних розеток утопленого типу*  *при схованій проводці* | *шт* | *12* |  |
| *278* | *Дюбелі 6х40* | *шт* | *72* |  |
| *279* | *Розетки* | *шт* | *12* |  |
| *280* | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій*  *проводці, 1-клавішних* | *шт* | *2* |  |
| *281* | *Вимикач для схованої проводки 1кл* | *шт* | *2* |  |
| *282* | *(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *29* |  |
| *283* | *(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель* | *м2* | *29* |  |
| *284* | *Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп* | *шт* | *18* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *285* | *(Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату на*  *шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів*  *клеєм* | *м2* | *29* |  |
| *286* | *(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних*  *на шурупах* | *м* | *20,5* |  |
| *287* | *Улаштування прокладної пароізоляції в один шар* | *м2* | *29* |  |
| *288* | *Плівка поліетиленова* | *м2* | *33,35* |  |
| *289* | *Улаштування під покриття підлоги основи із*  *деpевностружкових плит площею основи до 20 м2* | *м2* | *29* |  |
| *290* | *Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття*  *понад 10 м2* | *м2* | *29* |  |
| *291* | *Саморезы 3,5х35* | *шт* | *580* |  |
| *292* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* | *м* | *20,5* |  |
| *293* | *Заглушки д/пластикових плінтусів* | *шт* | *2* |  |
| *294* | *З'єднувальні елементи д/пластикових плінтусів* | *шт* | *8* |  |
| *295* | *Кутики (зовнішні, внутрішні) д/пластикових плінтусів* | *шт* | *10* |  |
| *296* | *Установлення поріжку* | *м* | *2,7* |  |
| *297* | *Поріг алюмінієвий* | *шт* | *2,7* |  |
| *298* | *Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами*  *[фальшстiни] по металевому каркасу* | *м2* | *57,7* |  |
| *299* | *Листи гiпсокартоннi KNAUF* | *м2* | *60,59* |  |
| *300* | *Профіль UD-27* | *м* | *50,2* |  |
| *301* | *Профіль СD-60* | *м* | *103,86* |  |
| *302* | *Кронштейн П-подібний* | *шт* | *173,1* |  |
| *303* | *Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17* | *л* | *5,19* |  |
| *304* | *Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"* | *кг* | *18,12* |  |
| *305* | *Стрічка армувальна* | *мп* | *49,62* |  |
| *306* | *Саморізи 3,5х25 мм* | *шт* | *980,9* |  |
| *307* | *Дюбель 6х40мм* | *шт* | *177* |  |
| *308* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм*  *при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *57,7* |  |
| *309* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *57,7* |  |
| *310* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *8,3665* |  |
| *311* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *57,7* |  |
| *312* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *57,7* |  |
| *313* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами стін по збірних*  *конструкціях, підготовлених під фарбування* | *м2* | *57,7* |  |
|  | *УКОСИ* |  |  |  |
| *314* | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і*  *гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї* | *м2* | *4,8* |  |
| *315* | *Листи гiпсокартоннi* | *м2* | *5,04* |  |
| *316* | *Клей для гипсокартона Knauf Perlfix* | *кг* | *24* |  |
| *317* | *Кутик захисний пластикових 10х10мм* | *м* | *12,6* |  |
| *318* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази* | *м2* | *1,19* |  |
| *319* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *1,19* |  |
| *320* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1,2* |  |
| *321* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1,2* |  |
| *322* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *3,01* |  |
| *323* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *3,01* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *324* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *0,210532* |  |
| *325* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *3* |  |
| *326* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *3* |  |
| *327* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами вертикальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *3,01* |  |
| *328* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами горизонтальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *1,19* |  |
| *329* | *Обшивання каркасних стiн дошками обшивки - ЛДСП* | *м2* | *36* |  |
| *330* | *Клей універсальний монтажний "Скажена Липучка"* | *кг* | *25,2* |  |
| *331* | *Саморезы 3,5х35* | *шт* | *216* |  |
| *332* | *ДСП лам. Egger H 3146 Дуб Лоренцо бежево-сірий ST19*  *2800х2070х10мм* | *м2* | *37,8* |  |
| *333* | *Улаштування кутика металевого* | *м* | *32* |  |
| *334* | *Кутик металевий декоративный* | *м* | *32,32* |  |
|  | *РАДІАТОРИ* |  |  |  |
| *335* | *Очищення металевих конструкцій від корозії*  *металевими щітками* | *м2* | *4,648* |  |
| *336* | *Фарбування радіаторів, труб діаметром менше 50 мм*  *тощо за два рази* | *м2* | *4,648* |  |
| *337* | *Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для*  *внутрішніх робіт* | *т* | *0,00065* |  |
| *338* | *Установлення решіток під радіатори опалення* | *грати* | *2* |  |
| *339* | *Решітка (екран) для батареї 600х900 мм* | *шт* | *2* |  |
| *340* | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"*  *(модуль 600х600 мм)* | *м2* | *29* |  |
| *341* | *Дюбель 6х40мм Біербах* | *шт* | *86* |  |
| *342* | *Профіль направляючий 3600* | *м* | *27,55* |  |
| *343* | *Профіль направляючий 1200* | *м* | *55,1* |  |
| *344* | *Профіль направляючий 600* | *м* | *27,55* |  |
| *345* | *Кутик пристінний підвісної стелі* | *м* | *22,032* |  |
| *346* | *Підвіс для Армстронг* | *шт* | *23* |  |
| *347* | *Пружина для підвісу* | *шт* | *23* |  |
| *348* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *26,84* |  |
| *349* | *Плита типу Armstrong 600x600x12 мм* | *м2* | *28,182* |  |
| *350* | *Малий ремонт дверних полотен без знімання з місця* | *шт* | *2* |  |
| *351* | *Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих*  *дверей усередині будівлі розбіленим колером з*  *розчищенням старої фарби до 10%* | *м2* | *7,648* |  |
| *352* | *Установлення замків дверних урізних* | *шт* | *1* |  |
| *353* | *Замок міжкімнатний AGB з циліндром Scudo 5000 AGB* | *шт* | *1* |  |
| *354* | *Ручки нажимні* | *к-кт* | *1* |  |
| *355* | *Установлення пластикових підвіконних дошок* | *м* | *3,6* |  |
| *356* | *Дошки підвіконні 500мм х 1800мм* | *м* | *3,6* |  |
| *357* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *0,49968* |  |
| *358* | *Установлення жалюзі* | *м2* | *8,6* |  |
| *359* | *Жалюзі* | *м2* | *8,6* |  |
| *360* | *Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються в*  *пiдвiсних стелях* | *шт* | *6* |  |
| *361* | *Світильник для підвісних стель LED* | *шт* | *6* |  |
| *362* | *Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2*  *до 16 мм2 в труби* | *м* | *40* |  |
| *363* | *Провід ввг нг 3х2.5* | *м* | *41,2* |  |
| *364* | *Дюбель 6х40* | *шт* | *40* |  |
| *365* | *Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до*  *25 мм, укладених по конструкцiях* | *м* | *60* |  |
| *366* | *Захисна трубка /гофрована/ негорюча 20х2 мм* | *м* | *61,2* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *367* | *Скоби* | *шт* | *120* |  |
| *368* | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2*  *до 6 мм2 в труби* | *м* | *20* |  |
| *369* | *Провід ВВг нг 3х1,5 мм2* | *м* | *20,6* |  |
| *370* | *Коробки розподільчі* | *шт* | *8* |  |
| *371* | *Установлення штепсельних розеток утопленого типу*  *при схованій проводці* | *шт* | *12* |  |
| *372* | *Дюбелі 6х40* | *шт* | *72* |  |
| *373* | *Розетки* | *шт* | *12* |  |
| *374* | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій*  *проводці, 1-клавішних* | *шт* | *2* |  |
| *375* | *Вимикач для схованої проводки 1кл* | *шт* | *2* |  |
| *376* | *Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп* | *шт* | *1* |  |
| *377* | *Розбирання покриттів підлог з лінолеуму* | *м2* | *12* |  |
| *378* | *(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних*  *на шурупах* | *м* | *13,4* |  |
| *379* | *(Демонтаж) Улаштування стелажів п'ятиярусних без*  *обстругування елементів* | *м2* | *12* |  |
| *380* | *Улаштування прокладної пароізоляції в один шар* | *м2* | *12* |  |
| *381* | *Плівка поліетиленова* | *м2* | *13,8* |  |
| *382* | *Улаштування під покриття підлоги основи із*  *деpевностружкових плит площею основи до 20 м2* | *м2* | *12* |  |
| *383* | *Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття*  *понад 10 м2* | *м2* | *12* |  |
| *384* | *Саморезы 3,5х35* | *шт* | *580* |  |
| *385* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* | *м* | *13,4* |  |
| *386* | *Заглушки д/пластикових плінтусів* | *шт* | *2* |  |
| *387* | *З'єднувальні елементи д/пластикових плінтусів* | *шт* | *8* |  |
| *388* | *Кутики (зовнішні, внутрішні) д/пластикових плінтусів* | *шт* | *10* |  |
| *389* | *Установлення поріжку* | *м* | *2,7* |  |
| *390* | *Поріг алюмінієвий* | *шт* | *2,7* |  |
| *391* | *Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами*  *[фальшстiни] по металевому каркасу* | *м2* | *39,18* |  |
| *392* | *Листи гiпсокартоннi KNAUF* | *м2* | *41,14* |  |
| *393* | *Профіль UD-27* | *м* | *34,09* |  |
| *394* | *Профіль СD-60* | *м* | *70,524* |  |
| *395* | *Кронштейн П-подібний* | *шт* | *117,54* |  |
| *396* | *Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17* | *л* | *3,53* |  |
| *397* | *Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"* | *кг* | *12,3* |  |
| *398* | *Стрічка армувальна* | *мп* | *33,69* |  |
| *399* | *Саморізи 3,5х25 мм* | *шт* | *10866,06* |  |
| *400* | *Дюбель 6х40мм* | *шт* | *120* |  |
| *401* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм*  *при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *39,18* |  |
| *402* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *39,18* |  |
| *403* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *5,6811* |  |
| *404* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *39,1* |  |
| *405* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *39,1* |  |
| *406* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами стін по збірних*  *конструкціях, підготовлених під фарбування* | *м2* | *39,18* |  |
|  | *УКОСИ* |  |  |  |
| *407* | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і*  *гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї* | *м2* | *2,4* |  |
| *408* | *Листи гiпсокартоннi* | *м2* | *2,52* |  |
| *409* | *Клей для гипсокартона Knauf Perlfix* | *кг* | *12* |  |
| *410* | *Кутик захисний пластикових 10х10мм* | *м* | *6,3* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *411* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази* | *м2* | *0,595* |  |
| *412* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *0,595* |  |
| *413* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1* |  |
| *414* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1* |  |
| *415* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *1,505* |  |
| *416* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *1,505* |  |
| *417* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *0,2163* |  |
| *418* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1,5* |  |
| *419* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1,5* |  |
| *420* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами вертикальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *1,5* |  |
| *421* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами горизонтальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *0,6* |  |
| *422* | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"*  *(модуль 600х600 мм)* | *м2* | *12* |  |
| *423* | *Дюбель 6х40мм Біербах* | *шт* | *36* |  |
| *424* | *Профіль направляючий 3600* | *м* | *11,4* |  |
| *425* | *Профіль направляючий 1200* | *м* | *22,8* |  |
| *426* | *Профіль направляючий 600* | *м* | *11,4* |  |
| *427* | *Кутик пристінний підвісної стелі* | *м* | *13,668* |  |
| *428* | *Підвіс для Армстронг* | *шт* | *10* |  |
| *429* | *Пружина для підвісу* | *шт* | *10* |  |
| *430* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *11,28* |  |
| *431* | *Плита типу Armstrong 600x600x12 мм* | *м2* | *11,844* |  |
| *432* | *Малий ремонт дверних полотен без знімання з місця* | *шт* | *2* |  |
| *433* | *Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих*  *дверей усередині будівлі розбіленим колером з*  *розчищенням старої фарби до 10%* | *м2* | *7,648* |  |
| *434* | *Установлення замків дверних урізних* | *шт* | *1* |  |
| *435* | *Замок міжкімнатний AGB з циліндром Scudo 5000 AGB* | *шт* | *1* |  |
| *436* | *Ручки нажимні* | *к-кт* | *1* |  |
| *437* | *Установлення решіток під радіатори опалення* | *грати* | *1* |  |
| *438* | *Решітка (екран) для батареї 600х900 мм* | *шт* | *1* |  |
| *439* | *Установлення пластикових підвіконних дошок* | *м* | *1,8* |  |
| *440* | *Дошки підвіконні 500мм х 1800мм* | *м* | *1,8* |  |
| *441* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *0,24984* |  |
| *442* | *Установлення жалюзі* | *м2* | *4,3* |  |
| *443* | *Жалюзі* | *м2* | *4,3* |  |
| *444* | *Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються в*  *пiдвiсних стелях* | *шт* | *2* |  |
| *445* | *Світильник для підвісних стель LED* | *шт* | *2* |  |
| *446* | *Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2*  *до 16 мм2 в труби* | *м* | *20* |  |
| *447* | *Провід ввг нг 3х2.5* | *м* | *20,6* |  |
| *448* | *Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до*  *25 мм, укладених по конструкцiях* | *м* | *35* |  |
| *449* | *Захисна трубка /гофрована/ негорюча 20х2 мм* | *м* | *35,7* |  |
| *450* | *Скоби* | *шт* | *70* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *451* | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2*  *до 6 мм2 в труби* | *м* | *15* |  |
| *452* | *Провід ВВг нг 3х1,5 мм2* | *м* | *15,45* |  |
| *453* | *Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і*  *закріпленням площею в світлі до 0,25 м2* | *грати* | *1* |  |
| *454* | *Решітка вентиляційна* | *шт* | *1* |  |
| *455* | *Установлення штепсельних розеток утопленого типу*  *при схованій проводці* | *шт* | *6* |  |
| *456* | *Дюбелі 6х40* | *шт* | *36* |  |
| *457* | *Розетки* | *шт* | *6* |  |
| *458* | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій*  *проводці, 1-клавішних* | *шт* | *1* |  |
| *459* | *Вимикач для схованої проводки 1кл* | *шт* | *1* |  |
| *460* | *(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *36,14* |  |
| *461* | *(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель* | *м2* | *38,3* |  |
| *462* | *Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп* | *шт* | *6* |  |
| *463* | *(Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату на*  *шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів*  *клеєм* | *м2* | *38,3* |  |
| *464* | *(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних*  *на шурупах* | *м* | *41,4* |  |
| *465* | *(Демонтаж) Установлення грат жалюзійних сталевих з*  *вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до*  *2,5 м2* | *грати* | *2* |  |
| *466* | *(Демонтаж) Установлення поличок* | *шт* | *2* |  |
| *467* | *Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли* | *м3* | *7,28* |  |
| *468* | *(Демонтаж) дверних прорізів МДФ* | *блок* | *1* |  |
| *469* | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з*  *відбиванням штукатурки в укосах* | *шт* | *1* |  |
| *470* | *Знімання дверних полотен* | *м2* | *3,068* |  |
| *471* | *Улаштування прокладної пароізоляції в один шар* | *м2* | *31,03* |  |
| *472* | *Плівка поліетиленова* | *м2* | *35,6845* |  |
| *473* | *Улаштування під покриття підлоги основи із*  *деpевностружкових плит площею основи до 20 м2* | *м2* | *31,03* |  |
| *474* | *Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття*  *понад 10 м2* | *м2* | *31,03* |  |
| *475* | *Саморезы 3,5х35* | *шт* | *620* |  |
| *476* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* | *м* | *26,5* |  |
| *477* | *Заглушки д/пластикових плінтусів* | *шт* | *10* |  |
| *478* | *З'єднувальні елементи д/пластикових плінтусів* | *шт* | *8* |  |
| *479* | *Кутики (зовнішні, внутрішні) д/пластикових плінтусів* | *шт* | *12* |  |
| *480* | *Установлення поріжку* | *м* | *2,7* |  |
| *481* | *Поріг алюмінієвий* | *шт* | *2,7* |  |
|  | *ПОДІУМ* |  |  |  |
| *482* | *Укладання по перекриттю лаг з брусків площею*  *покриття підлоги до 10 м2* | *м2* | *7,27* |  |
| *483* | *Бруски обрiзнi* | *м3* | *0,16* |  |
| *484* | *Улаштування під покриття підлоги основи із*  *деpевностружкових плит площею основи до 20 м2* | *м2* | *7,27* |  |
| *485* | *Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до*  *10 м2* | *м2* | *7,27* |  |
| *486* | *Улаштування кутиків алюмініевих* | *м* | *7,56* |  |
| *487* | *Кутики алюминиеви 20х25 мм* | *м* | *7,6356* |  |
| *488* | *Саморіз* | *шт* | *184* |  |
| *489* | *Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами*  *[фальшстiни] по металевому каркасу* | *м2* | *66,62* |  |
| *490* | *Листи гiпсокартоннi* | *м2* | *69,95* |  |
| *491* | *Профіль UD-27* | *м* | *57,96* |  |
| *492* | *Профіль СD-60* | *м* | *119,916* |  |
| *493* | *Кронштейн П-подібний* | *шт* | *199,86* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *494* | *Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17* | *л* | *6* |  |
| *495* | *Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"* | *кг* | *20,92* |  |
| *496* | *Стрічка армувальна* | *мп* | *57,29* |  |
| *497* | *Саморізи 3,5х25 мм* | *шт* | *1132,54* |  |
| *498* | *Дюбель 6х40мм* | *шт* | *666* |  |
| *499* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм*  *при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *66,62* |  |
| *500* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *66,62* |  |
| *501* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *9,6599* |  |
| *502* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *66,62* |  |
| *503* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *66,62* |  |
| *504* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами стін по збірних*  *конструкціях, підготовлених під фарбування* | *м2* | *66,62* |  |
| *505* | *Обшивання каркасних стiн дошками обшивки - ЛДСП* | *м2* | *42* |  |
| *506* | *Клей універсальний монтажний "Скажена Липучка"* | *кг* | *29,4* |  |
| *507* | *Саморезы 3,5х35* | *шт* | *252* |  |
| *508* | *ДСП лам. Egger H 3146 Дуб Лоренцо бежево-сірий ST19*  *2800х2070х10мм* | *м2* | *44,1* |  |
| *509* | *Улаштування кутика металевого* | *м* | *25,6* |  |
| *510* | *Кутик металевий декоративный* | *м* | *25,856* |  |
|  | *УКОСИ* |  |  |  |
| *511* | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і*  *гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї* | *м2* | *7,2* |  |
| *512* | *Листи гiпсокартоннi* | *м2* | *7,56* |  |
| *513* | *Клей для гипсокартона Knauf Perlfix* | *кг* | *36* |  |
| *514* | *Кутик захисний пластикових 10х10мм* | *м* | *12,6* |  |
| *515* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази* | *м2* | *1,19* |  |
| *516* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *1,19* |  |
| *517* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1,2* |  |
| *518* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1,2* |  |
| *519* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *3,01* |  |
| *520* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *3,01* |  |
| *521* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *0,4326* |  |
| *522* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *3* |  |
| *523* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *3* |  |
| *524* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами вертикальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *3,01* |  |
| *525* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами горизонтальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *1,19* |  |
| *526* | *Установлення перфорованих штукатурних кутиків* | *м* | *12* |  |
| *527* | *Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і*  *закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2* | *грати* | *1* |  |
| *528* | *Решітка радіаторна* | *шт* | *1* |  |
| *529* | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"*  *(модуль 600х600 мм)* | *м2* | *38,3* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *530* | *Дюбель 6х40мм Біербах* | *шт* | *114* |  |
| *531* | *Профіль направляючий 3600* | *м* | *36,39* |  |
| *532* | *Профіль направляючий 1200* | *м* | *72,77* |  |
| *533* | *Профіль направляючий 600* | *м* | *36,39* |  |
| *534* | *Кутик пристінний підвісної стелі* | *м* | *27,03* |  |
| *535* | *Підвіс для Армстронг* | *шт* | *31* |  |
| *536* | *Пружина для підвісу* | *шт* | *31* |  |
| *537* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *35,42* |  |
| *538* | *Плита типу Armstrong 600x600x12 мм* | *м2* | *37,191* |  |
| *539* | *Малий ремонт дверних полотен без знімання з місця* | *шт* | *2* |  |
| *540* | *Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих*  *дверей усередині будівлі розбіленим колером з*  *розчищенням старої фарби до 10%* | *м2* | *6,224* |  |
| *541* | *Установлення замків дверних урізних* | *шт* | *1* |  |
| *542* | *Замок міжкімнатний AGB з циліндром Scudo 5000 AGB* | *шт* | *1* |  |
| *543* | *Ручки нажимні* | *к-кт* | *1* |  |
| *544* | *Зашивання дверного прорізу на металевому*  *однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними*  *листами* | *м2* | *3,12* |  |
| *545* | *Листи гiпсокартоннi KNAUF* | *м2* | *6,55* |  |
| *546* | *Профіль UW* | *м* | *2,59* |  |
| *547* | *Профіль СW* | *м* | *7,5192* |  |
| *548* | *Кронштейн П-подібний* | *шт* | *9,36* |  |
| *549* | *Стрічка армувальна* | *мп* | *5,3* |  |
| *550* | *Склострічка* | *мп* | *6,4* |  |
| *551* | *Звукоізоляцийна смуга* | *мп* | *4,49* |  |
| *552* | *Шпаклівка* | *кг* | *0,37* |  |
| *553* | *Суміш суха гіпсова* | *кг* | *1,9* |  |
| *554* | *Саморізи 35 мм* | *шт* | *116,376* |  |
| *555* | *Саморізи 9 мм* | *шт* | *18,9384* |  |
| *556* | *Дюбель 4х100мм* | *шт* | *8* |  |
| *557* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм*  *при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *6,24* |  |
| *558* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *6,24* |  |
| *559* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *0,9048* |  |
| *560* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *6,24* |  |
| *561* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *6,24* |  |
| *562* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами стін по збірних*  *конструкціях, підготовлених під фарбування* | *м2* | *6,24* |  |
| *563* | *Установлення пластикових підвіконних дошок* | *м* | *5,4* |  |
| *564* | *Дошки підвіконні 500мм х 1800мм* | *м* | *5,4* |  |
| *565* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *0,74952* |  |
| *566* | *Установлення жалюзі* | *м2* | *12,9* |  |
| *567* | *Жалюзі* | *м2* | *12,9* |  |
|  | *РАДІАТОРИ* |  |  |  |
| *568* | *Установлення решіток під радіатори опалення* | *грати* | *3* |  |
| *569* | *Решітка (екран) для батареї 600х900 мм* | *шт* | *3* |  |
| *570* | *Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються в*  *пiдвiсних стелях* | *шт* | *8* |  |
| *571* | *Світильник для підвісних стель LED* | *шт* | *8* |  |
| *572* | *Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2*  *до 16 мм2 в труби* | *м* | *40* |  |
| *573* | *Провід ввг нг 3х2.5* | *м* | *41,2* |  |
| *574* | *Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до*  *25 мм, укладених по конструкцiях* | *м* | *65* |  |
| *575* | *Захисна трубка /гофрована/ негорюча 20х2 мм* | *м* | *66,3* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *576* | *Скоби* | *шт* | *130* |  |
| *577* | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2*  *до 6 мм2 в труби* | *м* | *25* |  |
| *578* | *Провід ВВг нг 3х1,5 мм2* | *м* | *25,75* |  |
| *579* | *Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і*  *закріпленням площею в світлі до 0,25 м2* | *грати* | *1* |  |
| *580* | *Решітка вентиляційна* | *шт* | *1* |  |
| *581* | *Установлення штепсельних розеток утопленого типу*  *при схованій проводці* | *шт* | *12* |  |
| *582* | *Дюбелі 6х40* | *шт* | *72* |  |
| *583* | *Розетки* | *шт* | *12* |  |
| *584* | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій*  *проводці, 1-клавішних* | *шт* | *2* |  |
| *585* | *Вимикач для схованої проводки 1кл* | *шт* | *2* |  |
| *586* | *(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *12,66* |  |
| *587* | *(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель* | *м2* | *14,1* |  |
| *588* | *Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп* | *шт* | *4* |  |
| *589* | *(Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату на*  *шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів*  *клеєм* | *м2* | *16,7* |  |
| *590* | *(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних*  *на шурупах* | *м* | *15,7* |  |
| *591* | *Знімання дверних полотен* | *м2* | *1,6* |  |
| *592* | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з*  *відбиванням штукатурки в укосах* | *шт* | *1* |  |
| *593* | *Знімання наличників* | *м* | *9,6* |  |
| *594* | *(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних*  *дошок* | *м* | *1,8* |  |
| *595* | *Розбирання облицювання стін з керамічних*  *глазурованих плиток* | *м2* | *4,62* |  |
| *596* | *Демонтаж бра, плафонів* | *шт* | *1* |  |
| *597* | *Улаштування прокладної пароізоляції в один шар* | *м2* | *14,1* |  |
| *598* | *Плівка поліетиленова* | *м2* | *16,215* |  |
| *599* | *Улаштування під покриття підлоги основи із*  *деpевностружкових плит площею основи до 20 м2* | *м2* | *14,1* |  |
| *600* | *Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття*  *понад 10 м2* | *м2* | *14,1* |  |
| *601* | *Саморезы 3,5х35* | *шт* | *282* |  |
| *602* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* | *м* | *15,7* |  |
| *603* | *Заглушки д/пластикових плінтусів* | *шт* | *4* |  |
| *604* | *З'єднувальні елементи д/пластикових плінтусів* | *шт* | *4* |  |
| *605* | *Кутики (зовнішні, внутрішні) д/пластикових плінтусів* | *шт* | *6* |  |
| *606* | *Установлення поріжку* | *м* | *2,7* |  |
| *607* | *Поріг алюмінієвий* | *шт* | *2,7* |  |
| *608* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із*  *сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до*  *12 шт* | *м2* | *1,6* |  |
| *609* | *Плитки керамічні для підлог, розмір 300х300 мм* | *м2* | *1,632* |  |
| *610* | *Церезит СМ-17* | *т* | *0,00832* |  |
| *611* | *Суха суміш для плитки СЕ 40* | *кг* | *0,7264* |  |
| *612* | *Хрестики пластмасові для кріплення плитки* | *шт* | *11,552* |  |
|  | *УЛАШТУВАННЯ ПЛИТКИ* |  |  |  |
| *613* | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на*  *розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2*  *понад 7 до 12 шт* | *м2* | *7,05* |  |
| *614* | *Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього*  *облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без*  *завалу* | *м2* | *7,1205* |  |
| *615* | *Пластмасові хрестики* | *шт* | *50,901* |  |
| *616* | *Суміш для затирання швів CE-40* | *кг* | *3,19365* |  |
| *617* | *Клей "СМ-11"* | *кг* | *36,66* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *618* | *Кутики пластикові* | *м* | *5,8* |  |
| *619* | *Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами*  *[фальшстiни] по металевому каркасу* | *м2* | *46,55* |  |
| *620* | *Листи гiпсокартоннi KNAUF* | *м2* | *48,88* |  |
| *621* | *Профіль UD-27* | *м* | *40,5* |  |
| *622* | *Профіль СD-60* | *м* | *83,79* |  |
| *623* | *Кронштейн П-подібний* | *шт* | *139,65* |  |
| *624* | *Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17* | *л* | *4,19* |  |
| *625* | *Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"* | *кг* | *14,62* |  |
| *626* | *Стрічка армувальна* | *мп* | *40,03* |  |
| *627* | *Саморізи 3,5х25 мм* | *шт* | *791,35* |  |
| *628* | *Дюбель 6х40мм* | *шт* | *143* |  |
| *629* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм*  *при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *46,55* |  |
| *630* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *46,55* |  |
| *631* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *6,74975* |  |
| *632* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *46,5* |  |
| *633* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *46,5* |  |
| *634* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами стін по збірних*  *конструкціях, підготовлених під фарбування* | *м2* | *46,55* |  |
| *635* | *Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і*  *закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2* | *грати* | *1* |  |
| *636* | *Решітка вентиляційна* | *шт* | *1* |  |
|  | *УКОСИ* |  |  |  |
| *637* | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і*  *гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї* | *м2* | *2,4* |  |
| *638* | *Листи гiпсокартоннi* | *м2* | *2,52* |  |
| *639* | *Клей для гипсокартона Knauf Perlfix* | *кг* | *12* |  |
| *640* | *Кутик захисний пластикових 10х10мм* | *м* | *6,3* |  |
| *641* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази* | *м2* | *0,595* |  |
| *642* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *0,595* |  |
| *643* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1* |  |
| *644* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1* |  |
| *645* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *1,505* |  |
| *646* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *1,505* |  |
| *647* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *0,2163* |  |
| *648* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1,5* |  |
| *649* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1,5* |  |
| *650* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами вертикальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *1,5* |  |
| *651* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами горизонтальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *0,6* |  |
| *652* | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"*  *(модуль 600х600 мм)* | *м2* | *14,1* |  |
| *653* | *Дюбель 6х40мм Біербах* | *шт* | *42* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *654* | *Профіль направляючий 3600* | *м* | *13,4* |  |
| *655* | *Профіль направляючий 1200* | *м* | *26,79* |  |
| *656* | *Профіль направляючий 600* | *м* | *13,4* |  |
| *657* | *Кутик пристінний підвісної стелі* | *м* | *16,83* |  |
| *658* | *Підвіс для Армстронг* | *шт* | *11* |  |
| *659* | *Пружина для підвісу* | *шт* | *11* |  |
| *660* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *12,66* |  |
| *661* | *Плита типу Armstrong 600x600x12 мм* | *м2* | *13,188* |  |
| *662* | *Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними*  *блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,*  *серія блоку ДГ-21-9* | *блок* | *1* |  |
| *663* | *Дверь глуха МДФ. Глухе полотно. Розмір полотна*  *800х2000 мм* | *шт* | *1* |  |
| *664* | *Коробка дверна 80-100 мм* | *к-кт* | *1* |  |
| *665* | *Лиштва плоска МДФ* | *к-кт* | *2* |  |
| *666* | *Замок міжкімнатний AGB з циліндром Scudo 5000 AGB* | *шт* | *1* |  |
| *667* | *Ручки нажимні* | *к-кт* | *1* |  |
| *668* | *Петля* | *к-кт* | *1* |  |
| *669* | *Піна монтажна* | *л* | *0,546* |  |
| *670* | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними*  *блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у*  *кам'яних стінах* | *м2* | *1,4* |  |
| *671* | *Блоки дверні металопластикові* | *м2* | *1,4* |  |
| *672* | *Дюбель-анкер 10х100 мм* | *шт* | *8* |  |
| *673* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *0,21392* |  |
| *674* | *Установлення жалюзі* | *м2* | *4,3* |  |
| *675* | *Жалюзі* | *м2* | *4,3* |  |
| *676* | *Установлення пластикових підвіконних дошок* | *м* | *1,8* |  |
| *677* | *Дошки підвіконні 500мм х 1800мм* | *м* | *1,8* |  |
| *678* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *0,24984* |  |
| *679* | *Установлення решіток під радіатори опалення* | *грати* | *1* |  |
| *680* | *Решітка (екран) для батареї 600х900 мм* | *шт* | *1* |  |
| *681* | *Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються в*  *пiдвiсних стелях* | *шт* | *4* |  |
| *682* | *Світильник для підвісних стель LED* | *шт* | *4* |  |
| *683* | *Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання* | *шт* | *1* |  |
| *684* | *Світильник типу Бра* | *шт* | *1* |  |
| *685* | *Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2*  *до 16 мм2 в труби* | *м* | *25* |  |
| *686* | *Провід ввг нг 3х2.5* | *м* | *25,75* |  |
| *687* | *Дюбель 6х40* | *шт* | *12* |  |
| *688* | *Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до*  *25 мм, укладених по конструкцiях* | *м* | *45* |  |
| *689* | *Захисна трубка /гофрована/ негорюча 20х2 мм* | *м* | *45,9* |  |
| *690* | *Скоби* | *шт* | *80* |  |
| *691* | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2*  *до 6 мм2 в труби* | *м* | *20* |  |
| *692* | *Провід ВВг нг 3х1,5 мм2* | *м* | *20,6* |  |
| *693* | *Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і*  *закріпленням площею в світлі до 0,25 м2* | *грати* | *1* |  |
| *694* | *Решітка вентиляційна* | *шт* | *1* |  |
| *695* | *Установлення штепсельних розеток утопленого типу*  *при схованій проводці* | *шт* | *8* |  |
| *696* | *Дюбелі 6х40* | *шт* | *48* |  |
| *697* | *Розетки* | *шт* | *8* |  |
| *698* | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій*  *проводці, 1-клавішних* | *шт* | *2* |  |
| *699* | *Вимикач для схованої проводки 1кл* | *шт* | *2* |  |
| *700* | *Установлення установочних кранів* | *шт* | *2* |  |
| *701* | *Крани кульовi* | *шт* | *2* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *702* | *Установлення умивальників одиночних з підведенням*  *холодної та гарячої води* | *к-т* | *1* |  |
| *703* | *Змішувач* | *шт* | *1* |  |
| *704* | *Умивальник з кріпленням* | *шт* | *1* |  |
| *705* | *Сифон* | *шт* | *1* |  |
| *706* | *Шланг підводка* | *шт* | *2* |  |
| *707* | *Установлення сушарок для рук* | *шт* | *1* |  |
| *708* | *Сушарка* | *к-т* | *1* |  |
| *709* | *Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним*  *бачком* | *к-т* | *1* |  |
| *710* | *Унітаз-Компакт* | *шт* | *1* |  |
| *711* | *(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *13,36* |  |
| *712* | *(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель* | *м2* | *14,8* |  |
| *713* | *Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп* | *шт* | *4* |  |
| *714* | *(Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату на*  *шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів*  *клеєм* | *м2* | *14,8* |  |
| *715* | *(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних*  *на шурупах* | *м* | *15,7* |  |
| *716* | *Знімання шпалер простих та поліпшених* | *м2* | *46,55* |  |
| *717* | *Знімання дверних полотен* | *м2* | *1,6* |  |
| *718* | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з*  *відбиванням штукатурки в укосах* | *шт* | *1* |  |
| *719* | *Знімання наличників* | *м* | *9,6* |  |
| *720* | *(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних*  *дошок* | *м* | *1,8* |  |
| *721* | *Улаштування прокладної пароізоляції в один шар* | *м2* | *14,8* |  |
| *722* | *Плівка поліетиленова* | *м2* | *17,02* |  |
| *723* | *Улаштування під покриття підлоги основи із*  *деpевностружкових плит площею основи до 20 м2* | *м2* | *14,8* |  |
| *724* | *Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття*  *понад 10 м2* | *м2* | *14,8* |  |
| *725* | *Саморезы 3,5х35* | *шт* | *296* |  |
| *726* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* | *м* | *15,7* |  |
| *727* | *Заглушки д/пластикових плінтусів* | *шт* | *4* |  |
| *728* | *З'єднувальні елементи д/пластикових плінтусів* | *шт* | *4* |  |
| *729* | *Кутики (зовнішні, внутрішні) д/пластикових плінтусів* | *шт* | *6* |  |
| *730* | *Установлення поріжку* | *м* | *2,7* |  |
| *731* | *Поріг алюмінієвий* | *шт* | *2,7* |  |
| *732* | *Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами*  *[фальшстiни] по металевому каркасу* | *м2* | *46,55* |  |
| *733* | *Листи гiпсокартоннi KNAUF* | *м2* | *48,88* |  |
| *734* | *Профіль UD-27* | *м* | *40,5* |  |
| *735* | *Профіль СD-60* | *м* | *83,79* |  |
| *736* | *Кронштейн П-подібний* | *шт* | *139,65* |  |
| *737* | *Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17* | *л* | *4,19* |  |
| *738* | *Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"* | *кг* | *14,62* |  |
| *739* | *Стрічка армувальна* | *мп* | *40,03* |  |
| *740* | *Саморізи 3,5х25 мм* | *шт* | *791,35* |  |
| *741* | *Дюбель 6х40мм* | *шт* | *143* |  |
| *742* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм*  *при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *46,55* |  |
| *743* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *46,55* |  |
| *744* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *6,74975* |  |
| *745* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *46,5* |  |
| *746* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *46,5* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *747* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами стін по збірних*  *конструкціях, підготовлених під фарбування* | *м2* | *46,55* |  |
| *748* | *Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і*  *закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2* | *грати* | *1* |  |
| *749* | *Решітка вентиляційна* | *шт* | *1* |  |
|  | *УКОСИ* |  |  |  |
| *750* | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і*  *гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї* | *м2* | *2,4* |  |
| *751* | *Листи гiпсокартоннi* | *м2* | *2,52* |  |
| *752* | *Клей для гипсокартона Knauf Perlfix* | *кг* | *12* |  |
| *753* | *Кутик захисний пластикових 10х10мм* | *м* | *6,3* |  |
| *754* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази* | *м2* | *0,595* |  |
| *755* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *0,595* |  |
| *756* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1* |  |
| *757* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1* |  |
| *758* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *1,505* |  |
| *759* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *1,505* |  |
| *760* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *0,2163* |  |
| *761* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1,5* |  |
| *762* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1,5* |  |
| *763* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами вертикальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *1,5* |  |
| *764* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами горизонтальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *0,6* |  |
| *765* | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"*  *(модуль 600х600 мм)* | *м2* | *14,8* |  |
| *766* | *Дюбель 6х40мм Біербах* | *шт* | *44* |  |
| *767* | *Профіль направляючий 3600* | *м* | *14,06* |  |
| *768* | *Профіль направляючий 1200* | *м* | *28,12* |  |
| *769* | *Профіль направляючий 600* | *м* | *14,06* |  |
| *770* | *Кутик пристінний підвісної стелі* | *м* | *16,83* |  |
| *771* | *Підвіс для Армстронг* | *шт* | *12* |  |
| *772* | *Пружина для підвісу* | *шт* | *12* |  |
| *773* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *13,36* |  |
| *774* | *Плита типу Armstrong 600x600x12 мм* | *м2* | *14,028* |  |
| *775* | *Малий ремонт дверних полотен без знімання з місця* | *шт* | *2* |  |
| *776* | *Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих*  *дверей усередині будівлі розбіленим колером з*  *розчищенням старої фарби до 10%* | *м2* | *7,648* |  |
| *777* | *Установлення замків дверних урізних* | *шт* | *1* |  |
| *778* | *Замок міжкімнатний AGB з циліндром Scudo 5000 AGB* | *шт* | *1* |  |
| *779* | *Ручки нажимні* | *к-кт* | *1* |  |
| *780* | *Установлення жалюзі* | *м2* | *4,3* |  |
| *781* | *Жалюзі* | *м2* | *4,3* |  |
| *782* | *Установлення пластикових підвіконних дошок* | *м* | *1,8* |  |
| *783* | *Дошки підвіконні 500мм х 1800мм* | *м* | *1,8* |  |
| *784* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *0,24984* |  |
| *785* | *Установлення решіток під радіатори опалення* | *грати* | *1* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *786* | *Решітка (екран) для батареї 600х900 мм* | *шт* | *1* |  |
| *787* | *Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються в*  *пiдвiсних стелях* | *шт* | *4* |  |
| *788* | *Світильник для підвісних стель LED* | *шт* | *4* |  |
| *789* | *Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2*  *до 16 мм2 в труби* | *м* | *30* |  |
| *790* | *Провід ввг нг 3х2.5* | *м* | *30,9* |  |
| *791* | *Дюбель 6х40* | *шт* | *12* |  |
| *792* | *Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до*  *25 мм, укладених по конструкцiях* | *м* | *45* |  |
| *793* | *Захисна трубка /гофрована/ негорюча 20х2 мм* | *м* | *45,9* |  |
| *794* | *Скоби* | *шт* | *90* |  |
| *795* | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2*  *до 6 мм2 в труби* | *м* | *15* |  |
| *796* | *Провід ВВг нг 3х1,5 мм2* | *м* | *15,45* |  |
| *797* | *Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і*  *закріпленням площею в світлі до 0,25 м2* | *грати* | *1* |  |
| *798* | *Решітка вентиляційна* | *шт* | *1* |  |
| *799* | *Установлення штепсельних розеток утопленого типу*  *при схованій проводці* | *шт* | *6* |  |
| *800* | *Дюбелі 6х40* | *шт* | *36* |  |
| *801* | *Розетки* | *шт* | *6* |  |
| *802* | *Установлення вимикачів неутопленого типу при*  *відкритій проводці* | *шт* | *1* |  |
| *803* | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій*  *проводці, 1-клавішних* | *шт* | *1* |  |
| *804* | *Вимикач для схованої проводки 1кл* | *шт* | *1* |  |
| *805* | *Прокладання трубопроводів каналізації з*  *поліетиленових труб діаметром 50 мм* | *м* | *2* |  |
| *806* | *Труби полiпропiленовi, дiам. 50 мм* | *м* | *2* |  |
| *807* | *Прокладання трубопроводів каналізації з*  *поліетиленових труб діаметром 100 мм* | *м* | *20* |  |
| *808* | *Труби полiпропiленовi, дiам. 100 мм* | *м* | *20* |  |
| *809* | *Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 110 мм* | *шт* | *6* |  |
| *810* | *Трiйник 110 мм* | *шт* | *4* |  |
| *811* | *Редукція 110/50* | *шт* | *2* |  |
| *812* | *Манжета 110/130* | *шт* | *1* |  |
| *813* | *Заглушка 110* | *шт* | *2* |  |
| *814* | *Ревізія 110* | *шт* | *1* |  |
| *815* | *Установка агрегатов вентиляционных- кондиционеров*  *на висотi вiд пiдлоги понад 1 м до 3 м* | *шт* | *13* |  |
| *816* | *Спліт-система Electrolux EACS/I-12HM/N8\_19Y* | *шт* | *13* |  |
| *817* | *Кронштейн для монтажу наружного блока* | *шт* | *26* |  |
|  | *ТРУБИ* |  |  |  |
| *818* | *Трубопроводи з мiдних труб на умовний тиск до 2,5 МПа*  *[25 кгс/см2], дiаметр зовнiшнiй до 18 мм* | *м* | *80* |  |
| *819* | *Фреонопроводы труба мідная діаметр 6,35мм в ізоляції* | *м* | *80* |  |
| *820* | *Ізоляція трубопроводів трубками Мерилон* | *м* | *80* |  |
| *821* | *"Мирелон " толщ. 6 мм для труб диам.25 мм* | *пог.м* | *82,4* |  |
|  | *КРІПЛЕННЯ МІДНОЇ ТРАСИ* |  |  |  |
| *822* | *Шпилька оцинкованная длиной 0,6 м* | *шт* | *80* |  |
| *823* | *Кріпильні анкери (цанги) 8х32* | *шт* | *80* |  |
| *824* | *Хомут металевий з резінкою (у комплекті з пробкою*  *М8х60 та вінтом)* | *шт* | *80* |  |
| *825* | *Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5*  *цеглини, діаметр отвору до 20 мм* | *шт* | *10* |  |
| *826* | *На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати* | *шт* | *13* |  |
| *827* | *Противопожежна гільза для труб д.40мм* | *шт* | *13* |  |
| *828* | *Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки,*  *хомути]* | *кг* | *13* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *829* | *Навантаження сміття вручну* | *т* | *10,07951* |  |
| *830* | *Перевезення сміття до 30 км без навантаження* | *т* | *10,07951* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| *№*  *Ч.ч.* | *Найменування робіт і витрат* | | *Одиниця*  *виміру* | *Кількість* | *Примітка* | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | |
| *1* | *(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі* | | *м2* | *63,63* |  | |
| *2* | *(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель* | | *м2* | *66,51* |  | |
| *3* | *Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп* | | *шт* | *12* |  | |
| *4* | *Розбирання покриттів підлог з лінолеуму* | | *м2* | *66,51* |  | |
| *5* | *(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних*  *на шурупах* | | *м* | *60,92* |  | |
| *6* | *(Демонтаж) порожків алюмініевих* | | *м* | *7,2* |  | |
| *7* | *Демонтаж вимикачів, розеток* | | *шт* | *10* |  | |
| *8* | *(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами з ДСП* | | *м2* | *12* |  | |
| *9* | *(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими*  *дверними блоками площею більше 3 м2 з*  *металопластику у кам'яних стінах* | | *м2* | *5,4* |  | |
| *10* | *Улаштування прокладної пароізоляції в один шар* | | *м2* | *66,51* |  | |
| *11* | *Плівка поліетиленова* | | *м2* | *76,4865* |  | |
| *12* | *Улаштування під покриття підлоги основи із*  *деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2* | | *м2* | *66,51* |  | |
| *13* | *Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття*  *понад 10 м2* | | *м2* | *66,51* |  | |
| *14* | *Саморезы 3,5х35* | | *шт* | *1330,2* |  | |
| *15* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* | | *м* | *60,92* |  | |
| *16* | *Заглушки д/пластикових плінтусів* | | *шт* | *30* |  | |
| *17* | *З'єднувальні елементи д/пластикових плінтусів* | | *шт* | *30* |  | |
| *18* | *Кутики (зовнішні, внутрішні) д/пластикових плінтусів* | | *шт* | *36* |  | |
| *19* | *Установлення поріжку* | | *м* | *5,4* |  | |
| *20* | *Поріг алюмінієвий* | | *шт* | *5,4* |  | |
| *21* | *Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені*  *будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по*  *каменю та бетону* | | *м2* | *15* |  | |
| *22* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм*  *при нанесенні за 2 рази* | | *м2* | *199* |  | |
| *23* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | | *м2* | *199* |  | |
| *24* | *Грунтовка глибокого проникнення* | | *л* | *28,855* |  | |
| *25* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | | *кг* | *199* |  | |
| *26* | *Шпаклiвка старт* | | *кг* | *199* |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *27* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами стін по збірних*  *конструкціях, підготовлених під фарбування* | *м2* | *105* |  |
| *28* | *Грунтування стін грунт-фарбою церезіт СТ-16* | *м2* | *95* |  |
| *29* | *Грунт-фарба церезіт СТ-16* | *кг* | *47,5* |  |
| *30* | *Високоякісне штукатурення декоративним розчином по*  *каменю стін гладких* | *м2* | *95* |  |
| *31* | *Декоративна штукатурка мозаїчна типу Ceresit CT 77* | *кг* | *380* |  |
|  | *УКОСИ* |  |  |  |
| *32* | *Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних*  *укосів по бетону та каменю* | *м2* | *12,48* |  |
| *33* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази* | *м2* | *2,34* |  |
| *34* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *2,34* |  |
| *35* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *2,3* |  |
| *36* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *2,3* |  |
| *37* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *10,14* |  |
| *38* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *10,14* |  |
| *39* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *1,462188* |  |
| *40* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *10* |  |
| *41* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *10* |  |
| *42* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами вертикальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *4,29* |  |
| *43* | *Грунтування стін грунт-фарбою церезіт СТ-16* | *м2* | *39* |  |
| *44* | *Грунт-фарба церезіт СТ-16* | *кг* | *19,5* |  |
| *45* | *Високоякісне штукатурення декоративним розчином по*  *каменю укосів плоских при ширині до 200 мм* | *м* | *39* |  |
| *46* | *Декоративна штукатурка мозаїчна типу Ceresit CT 77* | *кг* | *31,2* |  |
| *47* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами горизонтальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *2,34* |  |
| *48* | *Установлення перфорованих штукатурних кутиків* | *м* | *83,2* |  |
| *49* | *Обшивання каркасних стiн дошками обшивки -*  *Фальшпанелями* | *м2* | *12* |  |
| *50* | *Клей універсальний монтажний "Скажена Липучка"* | *кг* | *9,6* |  |
| *51* | *Саморезы 3,5х45 мм* | *шт* | *96* |  |
| *52* | *Дюбелі 6х40* | *шт* | *96* |  |
| *53* | *Фальшпанель із ДСП* | *м2* | *12,6* |  |
| *54* | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"*  *(модуль 600х600 мм)* | *м2* | *66,51* |  |
| *55* | *Дюбель 6х40мм Біербах* | *шт* | *198* |  |
| *56* | *Профіль направляючий 3600* | *м* | *63,18* |  |
| *57* | *Профіль направляючий 1200* | *м* | *126,369* |  |
| *58* | *Профіль направляючий 600* | *м* | *63,18* |  |
| *59* | *Кутик пристінний підвісної стелі* | *м* | *77,52* |  |
| *60* | *Підвіс для Армстронг* | *шт* | *53* |  |
| *61* | *Пружина для підвісу* | *шт* | *53* |  |
| *62* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *62,19* |  |
| *63* | *Плита типу Armstrong 600x600x12 мм* | *м2* | *65,2995* |  |
| *64* | *Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються в*  *пiдвiсних стелях* | *шт* | *12* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *65* | *Світильник для підвісних стель LED* | *шт* | *12* |  |
| *66* | *Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",*  *"в'їзд", "під'їзд" і т.п.* | *шт* | *3* |  |
| *67* | *Світильник ВХІД /ВИХІД* | *шт* | *3* |  |
| *68* | *Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до*  *25 мм, укладених по конструкцiях* | *м* | *100* |  |
| *69* | *Захисна трубка /гофрована/ негорюча 20х2 мм* | *м* | *102* |  |
| *70* | *Скоби* | *шт* | *200* |  |
| *71* | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2*  *до 6 мм2 в труби* | *м* | *100* |  |
| *72* | *Провід ВВг нг 3х1,5 мм2* | *м* | *103* |  |
| *73* | *Коробки розподільчі* | *шт* | *8* |  |
| *74* | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій*  *проводці, 1-клавішних* | *шт* | *5* |  |
| *75* | *Установлення штепсельних розеток утопленого типу*  *при схованій проводці* | *шт* | *8* |  |
| *76* | *Дюбелі 6х40* | *шт* | *48* |  |
| *77* | *Розетки* | *шт* | *8* |  |
| *78* | *Вимикач накладний для схованої проводки 1кл* | *шт* | *5* |  |
|  | *ОГОРОДЖЕННЯ* |  |  |  |
| *79* | *Установлення металевих огорож з поручнями*  *(обладнання - огорожа Класік)* | *м* | *1* |  |
| *80* | *(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *27* |  |
| *81* | *(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель* | *м2* | *27* |  |
| *82* | *Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп* | *шт* | *10* |  |
| *83* | *Розбирання покриттів підлог з лінолеуму* | *м2* | *27* |  |
| *84* | *(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних*  *на шурупах* | *м* | *19,7* |  |
| *85* | *Знімання шпалер простих та поліпшених* | *м2* | *55,18* |  |
| *86* | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з*  *відбиванням штукатурки в укосах* | *шт* | *1* |  |
| *87* | *Знімання дверних полотен* | *м2* | *3,068* |  |
| *88* | *(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних*  *дошок* | *м* | *3,6* |  |
| *89* | *Улаштування прокладної пароізоляції в один шар* | *м2* | *27* |  |
| *90* | *Плівка поліетиленова* | *м2* | *31,05* |  |
| *91* | *Улаштування під покриття підлоги основи із*  *деpевностружкових плит площею основи до 20 м2* | *м2* | *27* |  |
| *92* | *Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття*  *понад 10 м2* | *м2* | *27* |  |
| *93* | *Саморезы 3,5х35* | *шт* | *540* |  |
| *94* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* | *м* | *19,7* |  |
| *95* | *Заглушки д/пластикових плінтусів* | *шт* | *4* |  |
| *96* | *З'єднувальні елементи д/пластикових плінтусів* | *шт* | *6* |  |
| *97* | *Кутики (зовнішні, внутрішні) д/пластикових плінтусів* | *шт* | *6* |  |
| *98* | *Установлення поріжку* | *м* | *2,7* |  |
| *99* | *Поріг алюмінієвий* | *шт* | *2,7* |  |
| *100* | *Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами*  *[фальшстiни] по металевому каркасу* | *м2* | *55,18* |  |
| *101* | *Листи гiпсокартоннi KNAUF* | *м2* | *57,94* |  |
| *102* | *Профіль UD-27* | *м* | *48,01* |  |
| *103* | *Профіль СD-60* | *м* | *99,324* |  |
| *104* | *Кронштейн П-подібний* | *шт* | *165,54* |  |
| *105* | *Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17* | *л* | *4,97* |  |
| *106* | *Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"* | *кг* | *17,33* |  |
| *107* | *Стрічка армувальна* | *мп* | *47,45* |  |
| *108* | *Саморізи 3,5х25 мм* | *шт* | *938,06* |  |
| *109* | *Дюбель 6х40мм* | *шт* | *169* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *110* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм*  *при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *55,18* |  |
| *111* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *55,18* |  |
| *112* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *8,0011* |  |
| *113* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *55* |  |
| *114* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *55* |  |
| *115* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами стін по збірних*  *конструкціях, підготовлених під фарбування* | *м2* | *55,18* |  |
|  | *УКОСИ* |  |  |  |
| *116* | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і*  *гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї* | *м2* | *4,8* |  |
| *117* | *Листи гiпсокартоннi* | *м2* | *5,04* |  |
| *118* | *Клей для гипсокартона Knauf Perlfix* | *кг* | *24* |  |
| *119* | *Кутик захисний пластикових 10х10мм* | *м* | *12,6* |  |
| *120* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази* | *м2* | *1,19* |  |
| *121* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *1,19* |  |
| *122* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1,2* |  |
| *123* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1,2* |  |
| *124* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *3,01* |  |
| *125* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *3,01* |  |
| *126* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *0,210532* |  |
| *127* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *3* |  |
| *128* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *3* |  |
| *129* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами вертикальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *3,01* |  |
| *130* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами горизонтальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *1,19* |  |
| *131* | *Установлення перфорованих штукатурних кутиків* | *м* | *12* |  |
| *132* | *Обшивання каркасних стiн дошками обшивки - ЛДСП* | *м2* | *36* |  |
| *133* | *Клей універсальний монтажний "Скажена Липучка"* | *кг* | *25,2* |  |
| *134* | *Саморезы 3,5х35* | *шт* | *216* |  |
| *135* | *ДСП лам. Egger H 3146 Дуб Лоренцо бежево-сірий ST19*  *2800х2070х10мм* | *м2* | *37,8* |  |
| *136* | *Улаштування кутика металевого* | *м* | *32* |  |
| *137* | *Кутик металевий декоративный* | *м* | *32,32* |  |
| *138* | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"*  *(модуль 600х600 мм)* | *м2* | *27* |  |
| *139* | *Дюбель 6х40мм Біербах* | *шт* | *80* |  |
| *140* | *Профіль направляючий 3600* | *м* | *25,65* |  |
| *141* | *Профіль направляючий 1200* | *м* | *51,3* |  |
| *142* | *Профіль направляючий 600* | *м* | *25,65* |  |
| *143* | *Кутик пристінний підвісної стелі* | *м* | *20,094* |  |
| *144* | *Підвіс для Армстронг* | *шт* | *22* |  |
| *145* | *Пружина для підвісу* | *шт* | *22* |  |
| *146* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *24,84* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *147* | *Плита типу Armstrong 600x600x12 мм* | *м2* | *26,082* |  |
| *148* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами плит армстронга* | *м2* | *8* |  |
| *149* | *Малий ремонт дверних полотен без знімання з місця* | *шт* | *2* |  |
| *150* | *Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих*  *дверей усередині будівлі розбіленим колером з*  *розчищенням старої фарби до 10%* | *м2* | *7,648* |  |
| *151* | *Установлення замків дверних урізних* | *шт* | *1* |  |
| *152* | *Замок міжкімнатний AGB з циліндром Scudo 5000 AGB* | *шт* | *1* |  |
| *153* | *Ручки нажимні* | *к-кт* | *1* |  |
| *154* | *Установлення пластикових підвіконних дошок* | *м* | *3,6* |  |
| *155* | *Дошки підвіконні 500мм х 1800мм* | *м* | *3,6* |  |
| *156* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *0,49968* |  |
| *157* | *Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються в*  *пiдвiсних стелях* | *шт* | *6* |  |
| *158* | *Світильник для підвісних стель LED* | *шт* | *6* |  |
| *159* | *Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2*  *до 16 мм2 в труби* | *м* | *40* |  |
| *160* | *Провід ввг нг 3х2.5* | *м* | *41,2* |  |
| *161* | *Дюбель 6х40* | *шт* | *40* |  |
| *162* | *Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до*  *25 мм, укладених по конструкцiях* | *м* | *60* |  |
| *163* | *Захисна трубка /гофрована/ негорюча 20х2 мм* | *м* | *61,2* |  |
| *164* | *Скоби* | *шт* | *120* |  |
| *165* | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2*  *до 6 мм2 в труби* | *м* | *20* |  |
| *166* | *Провід ВВг нг 3х1,5 мм2* | *м* | *20,6* |  |
| *167* | *Коробки розподільчі* | *шт* | *8* |  |
| *168* | *Установлення штепсельних розеток утопленого типу*  *при схованій проводці* | *шт* | *12* |  |
| *169* | *Дюбелі 6х40* | *шт* | *72* |  |
| *170* | *Розетки* | *шт* | *12* |  |
| *171* | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій*  *проводці, 1-клавішних* | *шт* | *2* |  |
| *172* | *Вимикач для схованої проводки 1кл* | *шт* | *2* |  |
| *173* | *Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і*  *закріпленням площею в світлі до 0,25 м2* | *грати* | *1* |  |
| *174* | *Решітка вентиляційна* | *шт* | *1* |  |
| *175* | *Установлення решіток 3х під радіатори опалення* | *грати* | *2* |  |
| *176* | *Решітка (екран) для батареї 600х900 мм* | *шт* | *2* |  |
| *177* | *Установлення жалюзі* | *м2* | *8,6* |  |
| *178* | *Жалюзі* | *м2* | *8,6* |  |
| *179* | *(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *9,72* |  |
| *180* | *(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель* | *м2* | *10,8* |  |
| *181* | *Розбирання дерев'яних плінтусів* | *м* | *13,3* |  |
| *182* | *Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп* | *шт* | *3* |  |
| *183* | *(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних*  *на шурупах* | *м* | *13,4* |  |
| *184* | *Знімання шпалер простих та поліпшених* | *м2* | *38,95* |  |
| *185* | *Знімання дверних полотен* | *м2* | *1,6* |  |
| *186* | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з*  *відбиванням штукатурки в укосах* | *шт* | *1* |  |
| *187* | *Знімання наличників* | *м* | *9,6* |  |
| *188* | *(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних*  *дошок* | *м* | *1,8* |  |
| *189* | *Улаштування прокладної пароізоляції в один шар* | *м2* | *10,8* |  |
| *190* | *Плівка поліетиленова* | *м2* | *12,42* |  |
| *191* | *Улаштування під покриття підлоги основи із*  *деpевностружкових плит площею основи до 20 м2* | *м2* | *10,8* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *192* | *Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття*  *понад 10 м2* | *м2* | *10,8* |  |
| *193* | *Саморезы 3,5х35* | *шт* | *216* |  |
| *194* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* | *м* | *13,3* |  |
| *195* | *Заглушки д/пластикових плінтусів* | *шт* | *2* |  |
| *196* | *З'єднувальні елементи д/пластикових плінтусів* | *шт* | *8* |  |
| *197* | *Кутики (зовнішні, внутрішні) д/пластикових плінтусів* | *шт* | *10* |  |
| *198* | *Установлення поріжку* | *м* | *2,7* |  |
| *199* | *Поріг алюмінієвий* | *шт* | *2,7* |  |
| *200* | *Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами*  *[фальшстiни] по металевому каркасу* | *м2* | *39* |  |
| *201* | *Листи гiпсокартоннi KNAUF* | *м2* | *40,95* |  |
| *202* | *Профіль UD-27* | *м* | *33,93* |  |
| *203* | *Профіль СD-60* | *м* | *70,2* |  |
| *204* | *Кронштейн П-подібний* | *шт* | *117* |  |
| *205* | *Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17* | *л* | *3,51* |  |
| *206* | *Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"* | *кг* | *12,25* |  |
| *207* | *Стрічка армувальна* | *мп* | *33,54* |  |
| *208* | *Саморізи 3,5х25 мм* | *шт* | *663* |  |
| *209* | *Дюбель 6х40мм* | *шт* | *120* |  |
| *210* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм*  *при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *39* |  |
| *211* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *39* |  |
| *212* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *5,655* |  |
| *213* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *39* |  |
| *214* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *39* |  |
| *215* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами стін по збірних*  *конструкціях, підготовлених під фарбування* | *м2* | *39* |  |
|  | *УКОСИ* |  |  |  |
| *216* | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і*  *гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї* | *м2* | *2,4* |  |
| *217* | *Листи гiпсокартоннi* | *м2* | *2,52* |  |
| *218* | *Клей для гипсокартона Knauf Perlfix* | *кг* | *12* |  |
| *219* | *Кутик захисний пластикових 10х10мм* | *м* | *6,3* |  |
| *220* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази* | *м2* | *0,595* |  |
| *221* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *0,595* |  |
| *222* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1* |  |
| *223* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1* |  |
| *224* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *1,505* |  |
| *225* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *1,505* |  |
| *226* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *0,2163* |  |
| *227* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1,5* |  |
| *228* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1,5* |  |
| *229* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами вертикальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *1,5* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *230* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами горизонтальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *0,6* |  |
| *231* | *Установлення перфорованих штукатурних кутиків* | *м* | *6* |  |
| *232* | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"*  *(модуль 600х600 мм)* | *м2* | *10,8* |  |
| *233* | *Дюбель 6х40мм Біербах* | *шт* | *32* |  |
| *234* | *Профіль направляючий 3600* | *м* | *10,26* |  |
| *235* | *Профіль направляючий 1200* | *м* | *20,52* |  |
| *236* | *Профіль направляючий 600* | *м* | *10,26* |  |
| *237* | *Кутик пристінний підвісної стелі* | *м* | *13,566* |  |
| *238* | *Підвіс для Армстронг* | *шт* | *9* |  |
| *239* | *Пружина для підвісу* | *шт* | *9* |  |
| *240* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *9,72* |  |
| *241* | *Плита типу Armstrong 600x600x12 мм* | *м2* | *10,206* |  |
| *242* | *Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними*  *блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,*  *серія блоку ДГ-21-9* | *блок* | *1* |  |
| *243* | *Дверь глуха МДФ. Глухе полотно. Розмір полотна*  *800х2000 мм* | *шт* | *1* |  |
| *244* | *Коробка дверна 80-100 мм* | *к-кт* | *1* |  |
| *245* | *Лиштва плоска МДФ* | *к-кт* | *2* |  |
| *246* | *Замок міжкімнатний AGB з циліндром Scudo 5000 AGB* | *шт* | *1* |  |
| *247* | *Ручки нажимні* | *к-кт* | *1* |  |
| *248* | *Петля* | *к-кт* | *1* |  |
| *249* | *Піна монтажна* | *л* | *0,546* |  |
| *250* | *Установлення жалюзі* | *м2* | *4,3* |  |
| *251* | *Жалюзі* | *м2* | *4,3* |  |
| *252* | *Установлення пластикових підвіконних дошок* | *м* | *1,8* |  |
| *253* | *Дошки підвіконні 500мм х 1800мм* | *м* | *1,8* |  |
| *254* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *0,24984* |  |
| *255* | *Установлення решіток 3х під радіатори опалення* | *грати* | *1* |  |
| *256* | *Решітка (екран) для батареї 600х900 мм* | *шт* | *1* |  |
| *257* | *Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються в*  *пiдвiсних стелях* | *шт* | *2* |  |
| *258* | *Світильник для підвісних стель LED* | *шт* | *2* |  |
| *259* | *Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2*  *до 16 мм2 в труби* | *м* | *20* |  |
| *260* | *Провід ввг нг 3х2.5* | *м* | *20,6* |  |
| *261* | *Дюбель 6х40* | *шт* | *12* |  |
| *262* | *Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до*  *25 мм, укладених по конструкцiях* | *м* | *35* |  |
| *263* | *Захисна трубка /гофрована/ негорюча 20х2 мм* | *м* | *35,7* |  |
| *264* | *Скоби* | *шт* | *70* |  |
| *265* | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2*  *до 6 мм2 в труби* | *м* | *15* |  |
| *266* | *Провід ВВг нг 3х1,5 мм2* | *м* | *15,45* |  |
| *267* | *Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і*  *закріпленням площею в світлі до 0,25 м2* | *грати* | *1* |  |
| *268* | *Решітка вентиляційна* | *шт* | *1* |  |
| *269* | *Установлення штепсельних розеток утопленого типу*  *при схованій проводці* | *шт* | *4* |  |
| *270* | *Дюбелі 6х40* | *шт* | *24* |  |
| *271* | *Розетки* | *шт* | *4* |  |
| *272* | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій*  *проводці, 1-клавішних* | *шт* | *1* |  |
| *273* | *Вимикач для схованої проводки 1кл* | *шт* | *1* |  |
| *274* | *(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *15,26* |  |
| *275* | *(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель* | *м2* | *16,7* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *276* | *Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп* | *шт* | *4* |  |
| *277* | *(Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату на*  *шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів*  *клеєм* | *м2* | *16,7* |  |
| *278* | *(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних*  *на шурупах* | *м* | *15,7* |  |
| *279* | *Знімання шпалер простих та поліпшених* | *м2* | *46,55* |  |
| *280* | *Знімання дверних полотен* | *м2* | *1,6* |  |
| *281* | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з*  *відбиванням штукатурки в укосах* | *шт* | *1* |  |
| *282* | *Знімання наличників* | *м* | *9,6* |  |
| *283* | *(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних*  *дошок* | *м* | *1,8* |  |
| *284* | *Улаштування прокладної пароізоляції в один шар* | *м2* | *16,7* |  |
| *285* | *Плівка поліетиленова* | *м2* | *19,205* |  |
| *286* | *Улаштування під покриття підлоги основи із*  *деpевностружкових плит площею основи до 20 м2* | *м2* | *16,7* |  |
| *287* | *Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття*  *понад 10 м2* | *м2* | *16,7* |  |
| *288* | *Саморезы 3,5х35* | *шт* | *334* |  |
| *289* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* | *м* | *15,7* |  |
| *290* | *Заглушки д/пластикових плінтусів* | *шт* | *4* |  |
| *291* | *З'єднувальні елементи д/пластикових плінтусів* | *шт* | *4* |  |
| *292* | *Кутики (зовнішні, внутрішні) д/пластикових плінтусів* | *шт* | *6* |  |
| *293* | *Установлення поріжку* | *м* | *2,7* |  |
| *294* | *Поріг алюмінієвий* | *шт* | *2,7* |  |
| *295* | *Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами*  *[фальшстiни] по металевому каркасу* | *м2* | *46,55* |  |
| *296* | *Листи гiпсокартоннi KNAUF* | *м2* | *48,88* |  |
| *297* | *Профіль UD-27* | *м* | *40,5* |  |
| *298* | *Профіль СD-60* | *м* | *83,79* |  |
| *299* | *Кронштейн П-подібний* | *шт* | *139,65* |  |
| *300* | *Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17* | *л* | *4,19* |  |
| *301* | *Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"* | *кг* | *14,62* |  |
| *302* | *Стрічка армувальна* | *мп* | *40,03* |  |
| *303* | *Саморізи 3,5х25 мм* | *шт* | *791,35* |  |
| *304* | *Дюбель 6х40мм* | *шт* | *143* |  |
| *305* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм*  *при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *46,55* |  |
| *306* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *46,55* |  |
| *307* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *6,74975* |  |
| *308* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *46,5* |  |
| *309* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *46,5* |  |
| *310* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами стін по збірних*  *конструкціях, підготовлених під фарбування* | *м2* | *46,55* |  |
| *311* | *Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і*  *закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2* | *грати* | *1* |  |
| *312* | *Решітка вентиляційна* | *шт* | *1* |  |
|  | *УКОСИ* |  |  |  |
| *313* | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і*  *гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї* | *м2* | *2,4* |  |
| *314* | *Листи гiпсокартоннi* | *м2* | *2,52* |  |
| *315* | *Клей для гипсокартона Knauf Perlfix* | *кг* | *12* |  |
| *316* | *Кутик захисний пластикових 10х10мм* | *м* | *6,3* |  |
| *317* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази* | *м2* | *0,595* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *318* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *0,595* |  |
| *319* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1* |  |
| *320* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1* |  |
| *321* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *1,505* |  |
| *322* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *1,505* |  |
| *323* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *0,2163* |  |
| *324* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1,5* |  |
| *325* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1,5* |  |
| *326* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами вертикальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *1,5* |  |
| *327* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами горизонтальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *0,6* |  |
| *328* | *Установлення перфорованих штукатурних кутиків* | *м* | *6* |  |
| *329* | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"*  *(модуль 600х600 мм)* | *м2* | *16,7* |  |
| *330* | *Дюбель 6х40мм Біербах* | *шт* | *50* |  |
| *331* | *Профіль направляючий 3600* | *м* | *15,87* |  |
| *332* | *Профіль направляючий 1200* | *м* | *31,73* |  |
| *333* | *Профіль направляючий 600* | *м* | *15,87* |  |
| *334* | *Кутик пристінний підвісної стелі* | *м* | *16,83* |  |
| *335* | *Підвіс для Армстронг* | *шт* | *13* |  |
| *336* | *Пружина для підвісу* | *шт* | *13* |  |
| *337* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *15,26* |  |
| *338* | *Плита типу Armstrong 600x600x12 мм* | *м2* | *16,023* |  |
| *339* | *Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними*  *блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,*  *серія блоку ДГ-21-9* | *блок* | *1* |  |
| *340* | *Дверь глуха МДФ. Глухе полотно. Розмір полотна*  *800х2000 мм* | *шт* | *1* |  |
| *341* | *Коробка дверна 80-100 мм* | *к-кт* | *1* |  |
| *342* | *Лиштва плоска МДФ* | *к-кт* | *2* |  |
| *343* | *Замок міжкімнатний AGB з циліндром Scudo 5000 AGB* | *шт* | *1* |  |
| *344* | *Ручки нажимні* | *к-кт* | *1* |  |
| *345* | *Петля* | *к-кт* | *1* |  |
| *346* | *Піна монтажна* | *л* | *0,546* |  |
| *347* | *Установлення жалюзі* | *м2* | *4,3* |  |
| *348* | *Жалюзі* | *м2* | *4,3* |  |
| *349* | *Установлення пластикових підвіконних дошок* | *м* | *1,8* |  |
| *350* | *Дошки підвіконні 500мм х 1800мм* | *м* | *1,8* |  |
| *351* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *0,24984* |  |
| *352* | *Установлення решіток під радіатори опалення* | *грати* | *1* |  |
| *353* | *Решітка (екран) для батареї 600х900 мм* | *шт* | *1* |  |
| *354* | *Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються в*  *пiдвiсних стелях* | *шт* | *4* |  |
| *355* | *Світильник для підвісних стель LED* | *шт* | *4* |  |
| *356* | *Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2*  *до 16 мм2 в труби* | *м* | *20* |  |
| *357* | *Провід ввг нг 3х2.5* | *м* | *20,6* |  |
| *358* | *Дюбель 6х40* | *шт* | *12* |  |
| *359* | *Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до*  *25 мм, укладених по конструкцiях* | *м* | *35* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *360* | *Захисна трубка /гофрована/ негорюча 20х2 мм* | *м* | *35,7* |  |
| *361* | *Скоби* | *шт* | *70* |  |
| *362* | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2*  *до 6 мм2 в труби* | *м* | *15* |  |
| *363* | *Провід ВВг нг 3х1,5 мм2* | *м* | *15,45* |  |
| *364* | *Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і*  *закріпленням площею в світлі до 0,25 м2* | *грати* | *1* |  |
| *365* | *Решітка вентиляційна* | *шт* | *1* |  |
| *366* | *Установлення штепсельних розеток утопленого типу*  *при схованій проводці* | *шт* | *6* |  |
| *367* | *Дюбелі 6х40* | *шт* | *36* |  |
| *368* | *Розетки* | *шт* | *6* |  |
| *369* | *Установлення вимикачів неутопленого типу при*  *відкритій проводці* | *шт* | *1* |  |
| *370* | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій*  *проводці, 1-клавішних* | *шт* | *1* |  |
| *371* | *Вимикач для схованої проводки 1кл* | *шт* | *1* |  |
| *372* | *Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп* | *шт* | *4* |  |
| *373* | *Розбирання дерев'яних плінтусів* | *м* | *20,4* |  |
| *374* | *Знімання шпалер простих та поліпшених* | *м2* | *57,66* |  |
| *375* | *(Демонтаж) металлопластиковой перегородки* | *м2* | *14,931* |  |
| *376* | *(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних*  *дошок* | *м* | *3,6* |  |
| *377* | *Улаштування прокладної пароізоляції в один шар* | *м2* | *27,8* |  |
| *378* | *Плівка поліетиленова* | *м2* | *31,97* |  |
| *379* | *Улаштування під покриття підлоги основи із*  *деpевностружкових плит площею основи до 20 м2* | *м2* | *27,8* |  |
| *380* | *Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття*  *понад 10 м2* | *м2* | *27,8* |  |
| *381* | *Саморезы 3,5х35* | *шт* | *556* |  |
| *382* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* | *м* | *20,4* |  |
| *383* | *Заглушки д/пластикових плінтусів* | *шт* | *8* |  |
| *384* | *З'єднувальні елементи д/пластикових плінтусів* | *шт* | *8* |  |
| *385* | *Кутики (зовнішні, внутрішні) д/пластикових плінтусів* | *шт* | *10* |  |
| *386* | *Монтаж порожку алюмінієвого* | *м* | *2,7* |  |
| *387* | *Поріг алюмінієвий* | *шт* | *2,7* |  |
| *388* | *Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами*  *[фальшстiни] по металевому каркасу* | *м2* | *57,66* |  |
| *389* | *Листи гiпсокартоннi KNAUF* | *м2* | *60,54* |  |
| *390* | *Профіль UD-27* | *м* | *50,16* |  |
| *391* | *Профіль СD-60* | *м* | *103,788* |  |
| *392* | *Кронштейн П-подібний* | *шт* | *172,98* |  |
| *393* | *Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17* | *л* | *5,19* |  |
| *394* | *Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"* | *кг* | *18,11* |  |
| *395* | *Стрічка армувальна* | *мп* | *49,59* |  |
| *396* | *Саморізи 3,5х25 мм* | *шт* | *980,22* |  |
| *397* | *Дюбель 6х40мм* | *шт* | *177* |  |
| *398* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм*  *при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *57,66* |  |
| *399* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *38,95* |  |
| *400* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *8,3607* |  |
| *401* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *58* |  |
| *402* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *58* |  |
| *403* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами стін по збірних*  *конструкціях, підготовлених під фарбування* | *м2* | *57,66* |  |
|  | *УКОСИ* |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *404* | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і*  *гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї* | *м2* | *4,8* |  |
| *405* | *Листи гiпсокартоннi* | *м2* | *5,04* |  |
| *406* | *Клей для гипсокартона Knauf Perlfix* | *кг* | *24* |  |
| *407* | *Кутик захисний пластикових 10х10мм* | *м* | *6,3* |  |
| *408* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази* | *м2* | *1,19* |  |
| *409* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *1,19* |  |
| *410* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1,2* |  |
| *411* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1,2* |  |
| *412* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *3,01* |  |
| *413* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *3,01* |  |
| *414* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *0,4326* |  |
| *415* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *3* |  |
| *416* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *3* |  |
| *417* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами вертикальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *3* |  |
| *418* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами горизонтальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *1,19* |  |
| *419* | *Установлення перфорованих штукатурних кутиків* | *м* | *6* |  |
| *420* | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"*  *(модуль 600х600 мм)* | *м2* | *27,8* |  |
| *421* | *Дюбель 6х40мм Біербах* | *шт* | *83* |  |
| *422* | *Профіль направляючий 3600* | *м* | *26,41* |  |
| *423* | *Профіль направляючий 1200* | *м* | *52,82* |  |
| *424* | *Профіль направляючий 600* | *м* | *26,41* |  |
| *425* | *Кутик пристінний підвісної стелі* | *м* | *21,624* |  |
| *426* | *Підвіс для Армстронг* | *шт* | *22* |  |
| *427* | *Пружина для підвісу* | *шт* | *22* |  |
| *428* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *25,64* |  |
| *429* | *Плита типу Armstrong 600x600x12 мм* | *м2* | *26,922* |  |
| *430* | *Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які*  *встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт* | *шт* | *6* |  |
| *431* | *Світильник для підвісних стель LED* | *шт* | *6* |  |
| *432* | *Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2*  *до 16 мм2 в труби* | *м* | *20* |  |
| *433* | *Провід ввг нг 3х2.5* | *м* | *20,6* |  |
| *434* | *Дюбель 6х40* | *шт* | *12* |  |
| *435* | *Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до*  *25 мм, укладених по конструкцiях* | *м* | *35* |  |
| *436* | *Захисна трубка /гофрована/ негорюча 20х2 мм* | *м* | *35,7* |  |
| *437* | *Скоби* | *шт* | *70* |  |
| *438* | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2*  *до 6 мм2 в труби* | *м* | *15* |  |
| *439* | *Провід ВВг нг 3х1,5 мм2* | *м* | *15,45* |  |
| *440* | *Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і*  *закріпленням площею в світлі до 0,25 м2* | *грати* | *1* |  |
| *441* | *Решітка вентиляційна* | *шт* | *1* |  |
| *442* | *Установлення штепсельних розеток утопленого типу*  *при схованій проводці* | *шт* | *8* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *443* | *Дюбелі 6х40* | *шт* | *32* |  |
| *444* | *Розетки* | *шт* | *8* |  |
| *445* | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій*  *проводці, 1-клавішних* | *шт* | *2* |  |
| *446* | *Вимикач для схованої проводки 1кл* | *шт* | *2* |  |
| *447* | *Установлення пластикових підвіконних дошок* | *м* | *3,6* |  |
| *448* | *Дошки підвіконні 500мм х 1800мм* | *м* | *3,6* |  |
| *449* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *0,49968* |  |
| *450* | *Установлення решіток під радіатори опалення* | *грати* | *2* |  |
| *451* | *Решітка (екран) для батареї 600х900 мм* | *шт* | *2* |  |
| *452* | *Установлення жалюзі* | *м2* | *8,6* |  |
| *453* | *Жалюзі* | *м2* | *8,6* |  |
| *454* | *(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *23,02* |  |
| *455* | *(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель* | *м2* | *25,9* |  |
| *456* | *Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп* | *шт* | *8* |  |
| *457* | *(Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату на*  *шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів*  *клеєм* | *м2* | *25,9* |  |
| *458* | *(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних*  *на шурупах* | *м* | *26,6* |  |
| *459* | *Знімання шпалер простих та поліпшених* | *м2* | *80,05* |  |
| *460* | *(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних*  *дошок* | *м* | *3,6* |  |
| *461* | *Улаштування прокладної пароізоляції в один шар* | *м2* | *25,9* |  |
| *462* | *Плівка поліетиленова* | *м2* | *29,785* |  |
| *463* | *Улаштування під покриття підлоги основи із*  *деpевностружкових плит площею основи до 20 м2* | *м2* | *25,9* |  |
| *464* | *Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття*  *понад 10 м2* | *м2* | *25,9* |  |
| *465* | *Саморезы 3,5х35* | *шт* | *518* |  |
| *466* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* | *м* | *26,6* |  |
| *467* | *Заглушки д/пластикових плінтусів* | *шт* | *10* |  |
| *468* | *З'єднувальні елементи д/пластикових плінтусів* | *шт* | *8* |  |
| *469* | *Кутики (зовнішні, внутрішні) д/пластикових плінтусів* | *шт* | *12* |  |
| *470* | *Установлення поріжку* | *м* | *2,7* |  |
| *471* | *Поріг алюмінієвий* | *шт* | *2,7* |  |
| *472* | *Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами*  *[фальшстiни] по металевому каркасу* | *м2* | *80,05* |  |
| *473* | *Листи гiпсокартоннi KNAUF* | *м2* | *84,05* |  |
| *474* | *Профіль UD-27* | *м* | *69,64* |  |
| *475* | *Профіль СD-60* | *м* | *144,09* |  |
| *476* | *Кронштейн П-подібний* | *шт* | *240,15* |  |
| *477* | *Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17* | *л* | *7,2* |  |
| *478* | *Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"* | *кг* | *25,14* |  |
| *479* | *Стрічка армувальна* | *мп* | *68,84* |  |
| *480* | *Саморізи 3,5х25 мм* | *шт* | *1360,85* |  |
| *481* | *Дюбель 6х40мм* | *шт* | *246* |  |
| *482* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм*  *при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *80,05* |  |
| *483* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *80,05* |  |
| *484* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *11,60725* |  |
| *485* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *80* |  |
| *486* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *80* |  |
| *487* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами стін по збірних*  *конструкціях, підготовлених під фарбування* | *м2* | *80,05* |  |
|  | *УКОСИ* |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *488* | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і*  *гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї* | *м2* | *4,8* |  |
| *489* | *Листи гiпсокартоннi* | *м2* | *5,04* |  |
| *490* | *Клей для гипсокартона Knauf Perlfix* | *кг* | *24* |  |
| *491* | *Кутик захисний пластикових 10х10мм* | *м* | *12,6* |  |
| *492* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази* | *м2* | *1,19* |  |
| *493* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *1,19* |  |
| *494* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1,2* |  |
| *495* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1,2* |  |
| *496* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *3,01* |  |
| *497* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *3,01* |  |
| *498* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *0,4326* |  |
| *499* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *3* |  |
| *500* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *3* |  |
| *501* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами вертикальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *3,01* |  |
| *502* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами горизонтальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *1,19* |  |
| *503* | *Установлення перфорованих штукатурних кутиків* | *м* | *12* |  |
| *504* | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"*  *(модуль 600х600 мм)* | *м2* | *25,9* |  |
| *505* | *Дюбель 6х40мм Біербах* | *шт* | *77* |  |
| *506* | *Профіль направляючий 3600* | *м* | *24,61* |  |
| *507* | *Профіль направляючий 1200* | *м* | *49,21* |  |
| *508* | *Профіль направляючий 600* | *м* | *24,61* |  |
| *509* | *Кутик пристінний підвісної стелі* | *м* | *26,418* |  |
| *510* | *Підвіс для Армстронг* | *шт* | *21* |  |
| *511* | *Пружина для підвісу* | *шт* | *21* |  |
| *512* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *23,02* |  |
| *513* | *Плита типу Armstrong 600x600x12 мм* | *м2* | *24,171* |  |
| *514* | *Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними*  *блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,*  *серія блоку ДГ-21-9* | *блок* | *2* |  |
| *515* | *Дверь глуха МДФ. Глухе полотно. Розмір полотна*  *800х2000 мм* | *шт* | *2* |  |
| *516* | *Коробка дверна 80-100 мм* | *к-кт* | *2* |  |
| *517* | *Лиштва плоска МДФ* | *к-кт* | *4* |  |
| *518* | *Доборна дошка* | *к-кт* | *1* |  |
| *519* | *Замок міжкімнатний AGB з циліндром Scudo 5000 AGB* | *шт* | *2* |  |
| *520* | *Ручки нажимні* | *к-кт* | *2* |  |
| *521* | *Петля* | *к-кт* | *2* |  |
| *522* | *Піна монтажна* | *л* | *1,092* |  |
| *523* | *Установлення металевих дверних коробок із*  *навішуванням дверних полотен* | *м2* | *1,6* |  |
| *524* | *Блоки дверні металеві* | *м2* | *1,6* |  |
| *525* | *Дюбель-анкер 10х100 мм* | *шт* | *8* |  |
| *526* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *0,21328* |  |
| *527* | *Улаштування на двері електромагнітного замка* | *шт* | *1* |  |
| *528* | *Електромагнітний замок* | *шт* | *1* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *529* | *Установлення карти (брелок) для відчинення дверей* | *шт* | *5* |  |
| *530* | *Карта (брелок) для відчинення дверей* | *шт* | *5* |  |
| *531* | *Установлення жалюзі* | *м2* | *8,6* |  |
| *532* | *Жалюзі* | *м2* | *8,6* |  |
| *533* | *Установлення пластикових підвіконних дошок* | *м* | *3,6* |  |
| *534* | *Дошки підвіконні 500мм х 1800мм* | *м* | *3,6* |  |
| *535* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *0,49968* |  |
| *536* | *Установлення решіток 3х під радіатори опалення* | *грати* | *2* |  |
| *537* | *Решітка (екран) для батареї 600х900 мм* | *шт* | *2* |  |
| *538* | *Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються в*  *пiдвiсних стелях* | *шт* | *6* |  |
| *539* | *Світильник для підвісних стель LED* | *шт* | *6* |  |
| *540* | *Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2*  *до 16 мм2 в труби* | *м* | *40* |  |
| *541* | *Провід ввг нг 3х2.5* | *м* | *41,2* |  |
| *542* | *Дюбель 6х40* | *шт* | *12* |  |
| *543* | *Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до*  *25 мм, укладених по конструкцiях* | *м* | *65* |  |
| *544* | *Захисна трубка /гофрована/ негорюча 20х2 мм* | *м* | *66,3* |  |
| *545* | *Скоби* | *шт* | *130* |  |
| *546* | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2*  *до 6 мм2 в труби* | *м* | *25* |  |
| *547* | *Провід ВВг нг 3х1,5 мм2* | *м* | *25,75* |  |
| *548* | *Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і*  *закріпленням площею в світлі до 0,25 м2* | *грати* | *1* |  |
| *549* | *Решітка вентиляційна* | *шт* | *1* |  |
| *550* | *Установлення штепсельних розеток утопленого типу*  *при схованій проводці* | *шт* | *12* |  |
| *551* | *Дюбелі 6х40* | *шт* | *72* |  |
| *552* | *Розетки* | *шт* | *12* |  |
| *553* | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій*  *проводці, 1-клавішних* | *шт* | *2* |  |
| *554* | *Вимикач для схованої проводки 1кл* | *шт* | *2* |  |
| *555* | *(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *40,6* |  |
| *556* | *(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель* | *м2* | *40,6* |  |
| *557* | *Розбирання покриттів підлог з лінолеуму* | *м2* | *40,6* |  |
| *558* | *Знімання шпалер простих та поліпшених* | *м2* | *69,34* |  |
| *559* | *(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних*  *на шурупах* | *м* | *33* |  |
| *560* | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з*  *відбиванням штукатурки в укосах* | *шт* | *3* |  |
| *561* | *Знімання дверних полотен* | *м2* | *4,8* |  |
| *562* | *(Демонтаж) перегородки із гіпсокартона* | *м2* | *25,8* |  |
| *563* | *Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп* | *шт* | *8* |  |
| *564* | *(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних*  *дошок* | *м* | *5,4* |  |
| *565* | *Улаштування прокладної пароізоляції в один шар* | *м2* | *40,6* |  |
| *566* | *Плівка поліетиленова* | *м2* | *46,69* |  |
| *567* | *Улаштування під покриття підлоги основи із*  *деpевностружкових плит площею основи до 20 м2* | *м2* | *40,6* |  |
| *568* | *Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття*  *понад 10 м2* | *м2* | *40,6* |  |
| *569* | *Саморезы 3,5х35* | *шт* | *812* |  |
| *570* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* | *м* | *26* |  |
| *571* | *Заглушки д/пластикових плінтусів* | *шт* | *4* |  |
| *572* | *З'єднувальні елементи д/пластикових плінтусів* | *шт* | *6* |  |
| *573* | *Кутики (зовнішні, внутрішні) д/пластикових плінтусів* | *шт* | *6* |  |
| *574* | *Установлення поріжку* | *м* | *2,7* |  |
| *575* | *Поріг алюмінієвий* | *шт* | *2,7* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *576* | *Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами*  *[фальшстiни] по металевому каркасу* | *м2* | *69,34* |  |
| *577* | *Листи гiпсокартоннi KNAUF* | *м2* | *72,81* |  |
| *578* | *Профіль UD-27* | *м* | *60,33* |  |
| *579* | *Профіль СD-60* | *м* | *124,812* |  |
| *580* | *Кронштейн П-подібний* | *шт* | *208,02* |  |
| *581* | *Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17* | *л* | *6,24* |  |
| *582* | *Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"* | *кг* | *21,77* |  |
| *583* | *Стрічка армувальна* | *мп* | *59,63* |  |
| *584* | *Саморізи 3,5х25 мм* | *шт* | *1178,78* |  |
| *585* | *Дюбель 6х40мм* | *шт* | *213* |  |
| *586* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм*  *при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *69,34* |  |
| *587* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *69,34* |  |
| *588* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *10,0543* |  |
| *589* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *69,34* |  |
| *590* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *69,34* |  |
| *591* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами стін по збірних*  *конструкціях, підготовлених під фарбування* | *м2* | *69,34* |  |
|  | *УКОСИ* |  |  |  |
| *592* | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і*  *гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї* | *м2* | *7,2* |  |
| *593* | *Листи гiпсокартоннi* | *м2* | *7,56* |  |
| *594* | *Клей для гипсокартона Knauf Perlfix* | *кг* | *36* |  |
| *595* | *Кутик захисний пластикових 10х10мм* | *м* | *12,6* |  |
| *596* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази* | *м2* | *1,19* |  |
| *597* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *1,19* |  |
| *598* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1,2* |  |
| *599* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1,2* |  |
| *600* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *3,01* |  |
| *601* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *3,01* |  |
| *602* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *0,210532* |  |
| *603* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *3* |  |
| *604* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *3* |  |
| *605* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами вертикальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *3,01* |  |
| *606* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами горизонтальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *1,19* |  |
| *607* | *Установлення перфорованих штукатурних кутиків* | *м* | *12* |  |
| *608* | *Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами*  *[фальшстiни] по металевому каркасу* | *м2* | *29* |  |
| *609* | *Листи гiпсокартоннi KNAUF* | *м2* | *30,45* |  |
| *610* | *Профіль UD-27* | *м* | *25,23* |  |
| *611* | *Профіль СD-60* | *м* | *52,2* |  |
| *612* | *Кронштейн П-подібний* | *шт* | *87* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *613* | *Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17* | *л* | *2,61* |  |
| *614* | *Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"* | *кг* | *9,11* |  |
| *615* | *Стрічка армувальна* | *мп* | *24,94* |  |
| *616* | *Саморізи 3,5х25 мм* | *шт* | *493* |  |
| *617* | *Дюбель 6х40мм* | *шт* | *89* |  |
| *618* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм*  *при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *29* |  |
| *619* | *Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17* | *л* | *4,18* |  |
| *620* | *Шпаклiвка Knauf НР-Старт* | *кг* | *29* |  |
| *621* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *29* |  |
| *622* | *Шпаклiвка Knauf НР Фініш* | *кг* | *29* |  |
| *623* | *Установлення решіток під радіатори опалення* | *грати* | *3* |  |
| *624* | *Решітка (екран) для батареї 600х900 мм* | *шт* | *3* |  |
| *625* | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"*  *(модуль 600х600 мм)* | *м2* | *40,6* |  |
| *626* | *Дюбель 6х40мм Біербах* | *шт* | *121* |  |
| *627* | *Профіль направляючий 3600* | *м* | *38,57* |  |
| *628* | *Профіль направляючий 1200* | *м* | *77,14* |  |
| *629* | *Профіль направляючий 600* | *м* | *38,57* |  |
| *630* | *Кутик пристінний підвісної стелі* | *м* | *26,52* |  |
| *631* | *Підвіс для Армстронг* | *шт* | *32* |  |
| *632* | *Пружина для підвісу* | *шт* | *32* |  |
| *633* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *37,72* |  |
| *634* | *Плита типу Armstrong 600x600x12 мм* | *м2* | *39,606* |  |
| *635* | *Установлення металевих дверних коробок із*  *навішуванням дверних полотен* | *м2* | *1,6* |  |
| *636* | *Блоки дверні металеві* | *м2* | *1,6* |  |
| *637* | *Дюбель-анкер 10х100 мм* | *шт* | *8* |  |
| *638* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *0,21328* |  |
| *639* | *Улаштування на двері електромагнітного замка* | *шт* | *1* |  |
| *640* | *Електромагнітний замок* | *шт* | *1* |  |
| *641* | *Установлення карти (брелок) для відчинення дверей* | *шт* | *5* |  |
| *642* | *Карта (брелок) для відчинення дверей* | *шт* | *5* |  |
| *643* | *Установлення жалюзі* | *м2* | *12,9* |  |
| *644* | *Жалюзі* | *м2* | *12,9* |  |
| *645* | *Установлення пластикових підвіконних дошок* | *м* | *5,4* |  |
| *646* | *Дошки підвіконні 500мм х 1800мм* | *м* | *5,4* |  |
| *647* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *0,74952* |  |
| *648* | *Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються в*  *пiдвiсних стелях* | *шт* | *8* |  |
| *649* | *Світильник для підвісних стель LED* | *шт* | *8* |  |
| *650* | *Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2*  *до 16 мм2 в труби* | *м* | *50* |  |
| *651* | *Провід ввг нг 3х2.5* | *м* | *51,5* |  |
| *652* | *Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до*  *25 мм, укладених по конструкцiях* | *м* | *75* |  |
| *653* | *Захисна трубка /гофрована/ негорюча 20х2 мм* | *м* | *76,5* |  |
| *654* | *Скоби* | *шт* | *150* |  |
| *655* | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2*  *до 6 мм2 в труби* | *м* | *25* |  |
| *656* | *Провід ВВг нг 3х1,5 мм2* | *м* | *25,75* |  |
| *657* | *Установлення штепсельних розеток утопленого типу*  *при схованій проводці* | *шт* | *12* |  |
| *658* | *Дюбелі 6х40* | *шт* | *72* |  |
| *659* | *Розетки* | *шт* | *12* |  |
| *660* | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій*  *проводці, 1-клавішних* | *шт* | *3* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *661* | *Вимикач для схованої проводки 1кл* | *шт* | *3* |  |
| *662* | *Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і*  *закріпленням площею в світлі до 0,25 м2* | *грати* | *1* |  |
| *663* | *Решітка вентиляційна* | *шт* | *1* |  |
| *664* | *(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *40,6* |  |
| *665* | *(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель* | *м2* | *40,6* |  |
| *666* | *Розбирання покриттів підлог з лінолеуму* | *м2* | *40,6* |  |
| *667* | *Знімання шпалер простих та поліпшених* | *м2* | *65* |  |
| *668* | *(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних*  *на шурупах* | *м* | *33* |  |
| *669* | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з*  *відбиванням штукатурки в укосах* | *шт* | *3* |  |
| *670* | *Знімання дверних полотен* | *м2* | *4,8* |  |
| *671* | *(Демонтаж) перегородки із гіпсокартона* | *м2* | *25,8* |  |
| *672* | *Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп* | *шт* | *8* |  |
| *673* | *(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних*  *дошок* | *м* | *5,4* |  |
| *674* | *Улаштування прокладної пароізоляції в один шар* | *м2* | *40,6* |  |
| *675* | *Плівка поліетиленова* | *м2* | *46,69* |  |
| *676* | *Улаштування під покриття підлоги основи із*  *деpевностружкових плит площею основи до 20 м2* | *м2* | *40,6* |  |
| *677* | *Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття*  *понад 10 м2* | *м2* | *40,6* |  |
| *678* | *Саморезы 3,5х35* | *шт* | *812* |  |
| *679* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* | *м* | *26* |  |
| *680* | *Заглушки д/пластикових плінтусів* | *шт* | *4* |  |
| *681* | *З'єднувальні елементи д/пластикових плінтусів* | *шт* | *6* |  |
| *682* | *Кутики (зовнішні, внутрішні) д/пластикових плінтусів* | *шт* | *6* |  |
| *683* | *Установлення поріжку* | *м* | *2,7* |  |
| *684* | *Поріг алюмінієвий* | *шт* | *2,7* |  |
| *685* | *Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами*  *[фальшстiни] по металевому каркасу* | *м2* | *69,34* |  |
| *686* | *Листи гiпсокартоннi KNAUF* | *м2* | *72,81* |  |
| *687* | *Профіль UD-27* | *м* | *60,33* |  |
| *688* | *Профіль СD-60* | *м* | *124,812* |  |
| *689* | *Кронштейн П-подібний* | *шт* | *208,02* |  |
| *690* | *Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17* | *л* | *6,24* |  |
| *691* | *Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"* | *кг* | *21,77* |  |
| *692* | *Стрічка армувальна* | *мп* | *59,63* |  |
| *693* | *Саморізи 3,5х25 мм* | *шт* | *1178,78* |  |
| *694* | *Дюбель 6х40мм* | *шт* | *213* |  |
| *695* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм*  *при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *69,34* |  |
| *696* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *69,34* |  |
| *697* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *10,0543* |  |
| *698* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *69,34* |  |
| *699* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *69,34* |  |
| *700* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами стін по збірних*  *конструкціях, підготовлених під фарбування* | *м2* | *69,34* |  |
|  | *УКОСИ* |  |  |  |
| *701* | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і*  *гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї* | *м2* | *7,2* |  |
| *702* | *Листи гiпсокартоннi* | *м2* | *7,56* |  |
| *703* | *Клей для гипсокартона Knauf Perlfix* | *кг* | *36* |  |
| *704* | *Кутик захисний пластикових 10х10мм* | *м* | *12,6* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *705* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази* | *м2* | *1,19* |  |
| *706* | *Безпіщане накриття горизонтальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *1,19* |  |
| *707* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1,2* |  |
| *708* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1,2* |  |
| *709* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною*  *шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *3,01* |  |
| *710* | *Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний*  *шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *3,01* |  |
| *711* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *0,210532* |  |
| *712* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *3* |  |
| *713* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *3* |  |
| *714* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами вертикальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *3,01* |  |
| *715* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами горизонтальних поверхонь*  *укосів по збірних конструкціях, підготовлених під*  *фарбування* | *м2* | *1,19* |  |
| *716* | *Установлення перфорованих штукатурних кутиків* | *м* | *12* |  |
| *717* | *Установлення решіток під радіатори опалення* | *грати* | *3* |  |
| *718* | *Решітка (екран) для батареї 600х900 мм* | *шт* | *3* |  |
| *719* | *Пробивання отворів в цегляних стінах при товщині стіни*  *в 1,5 цеглину вручну* | *отв.* | *1* |  |
| *720* | *Посилення отворів металом* | *т* | *0,08* |  |
| *721* | *Кутик 63\*63\*6мм* | *т* | *0,08* |  |
| *722* | *Шпилька ф14мм* | *м* | *3* |  |
| *723* | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"*  *(модуль 600х600 мм)* | *м2* | *40,6* |  |
| *724* | *Дюбель 6х40мм Біербах* | *шт* | *121* |  |
| *725* | *Профіль направляючий 3600* | *м* | *38,57* |  |
| *726* | *Профіль направляючий 1200* | *м* | *77,14* |  |
| *727* | *Профіль направляючий 600* | *м* | *38,57* |  |
| *728* | *Кутик пристінний підвісної стелі* | *м* | *26,52* |  |
| *729* | *Підвіс для Армстронг* | *шт* | *32* |  |
| *730* | *Пружина для підвісу* | *шт* | *32* |  |
| *731* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *37,72* |  |
| *732* | *Плита типу Armstrong 600x600x12 мм* | *м2* | *39,606* |  |
| *733* | *Установлення металевих дверних коробок із*  *навішуванням дверних полотен* | *м2* | *1,6* |  |
| *734* | *Блоки дверні металеві* | *м2* | *1,6* |  |
| *735* | *Дюбель-анкер 10х100 мм* | *шт* | *8* |  |
| *736* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *0,21328* |  |
| *737* | *Улаштування загородження зі спеціального захистного*  *скла* | *м2* | *18* |  |
| *738* | *Загородження зі спеціального захистного скла*  *(3130х5750 мм)* | *м2* | *18* |  |
| *739* | *Дюбель-анкер 10х100 мм* | *шт* | *8* |  |
| *740* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *2,3994* |  |
| *741* | *Улаштування на двері електромагнітного замка* | *шт* | *1* |  |
| *742* | *Електромагнітний замок* | *шт* | *1* |  |
| *743* | *Підключення карти (брелка) для відчинення дверей* | *шт* | *5* |  |
| *744* | *Карта (брелок) для відчинення дверей* | *шт* | *5* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *745* | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками*  *площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах*  *житлових і громадських будівель* | *м2* | *0,96* |  |
| *746* | *Блоки віконі металопластикові* | *м2* | *0,96* |  |
| *747* | *Дюбель-анкер 10х100 мм* | *шт* | *6* |  |
| *748* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *0,53952* |  |
| *749* | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками*  *площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах*  *житлових і громадських будівель* | *м2* | *6,16* |  |
| *750* | *Перегородки металопластикові* | *м2* | *6,16* |  |
| *751* | *Дюбель-анкер 10х100 мм* | *шт* | *6* |  |
| *752* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *1,3244* |  |
| *753* | *Установлення жалюзі* | *м2* | *12,9* |  |
| *754* | *Жалюзі* | *м2* | *12,9* |  |
| *755* | *Установлення пластикових підвіконних дошок* | *м* | *5,4* |  |
| *756* | *Дошки підвіконні 500мм х 1800мм* | *м* | *5,4* |  |
| *757* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *0,74952* |  |
| *758* | *Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються в*  *пiдвiсних стелях* | *шт* | *8* |  |
| *759* | *Світильник для підвісних стель LED* | *шт* | *8* |  |
| *760* | *Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2*  *до 16 мм2 в труби* | *м* | *50* |  |
| *761* | *Провід ввг нг 3х2.5* | *м* | *51,5* |  |
| *762* | *Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до*  *25 мм, укладених по конструкцiях* | *м* | *75* |  |
| *763* | *Захисна трубка /гофрована/ негорюча 20х2 мм* | *м* | *76,5* |  |
| *764* | *Скоби* | *шт* | *150* |  |
| *765* | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2*  *до 6 мм2 в труби* | *м* | *25* |  |
| *766* | *Провід ВВг нг 3х1,5 мм2* | *м* | *25,75* |  |
| *767* | *Установлення штепсельних розеток утопленого типу*  *при схованій проводці* | *шт* | *12* |  |
| *768* | *Дюбелі 6х40* | *шт* | *72* |  |
| *769* | *Розетки* | *шт* | *12* |  |
| *770* | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій*  *проводці, 1-клавішних* | *шт* | *3* |  |
| *771* | *Вимикач для схованої проводки 1кл* | *шт* | *3* |  |
| *772* | *Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і*  *закріпленням площею в світлі до 0,25 м2* | *грати* | *1* |  |
| *773* | *Решітка вентиляційна* | *шт* | *1* |  |
| *774* | *Установлення та розбирання внутрішніх металевих*  *трубчастих інвентарних риштувань при висоті*  *приміщень до 6 м* | *м2* | *63* |  |
| *775* | *Щити настилу.* | *м2* | *3,465* |  |
| *776* | *Виравнивание ступеней с торца по вертикали* | *м2* | *3,96* |  |
| *777* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із*  *сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | *м2* | *14* |  |
| *778* | *Плитки керамічні для підлог, розмір 1200х600 мм* | *м2* | *14,28* |  |
| *779* | *Церезит СМ-17* | *т* | *0,091* |  |
| *780* | *Суха суміш для плитки СЕ 40* | *кг* | *5,684* |  |
| *781* | *Хрестики пластмасові для кріплення плитки* | *шт* | *59,36* |  |
| *782* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із*  *сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | *м2* | *4,2* |  |
| *783* | *Плитки керамічні для підлог, розмір 1200х600 мм* | *м2* | *4,284* |  |
| *784* | *Церезит СМ-17* | *т* | *0,0273* |  |
| *785* | *Суха суміш для плитки СЕ 40* | *кг* | *1,7052* |  |
| *786* | *Хрестики пластмасові для кріплення плитки* | *шт* | *17,808* |  |
| *787* | *Установлення кутику* | *м* | *26,4* |  |
| *788* | *Кутик алюмінієвий під плитку* | *шт* | *26,4* |  |
| *789* | *Грунтування стін грунт-фарбою церезіт СТ-16* | *м2* | *22* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *790* | *Грунт-фарба церезіт СТ-16* | *кг* | *11* |  |
| *791* | *Високоякісне штукатурення декоративним розчином по*  *каменю стін гладких* | *м2* | *22* |  |
| *792* | *Декоративна штукатурка мозаїчна типу Ceresit CT 77* | *кг* | *88* |  |
| *793* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм*  *при нанесенні за 2 рази* | *м2* | *41* |  |
| *794* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *41* |  |
| *795* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *5,945* |  |
| *796* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *41* |  |
| *797* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *41* |  |
| *798* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами стін по збірних*  *конструкціях, підготовлених під фарбування* | *м2* | *41* |  |
| *799* | *Виймання цілого скла з перегородок* | *м2* | *4* |  |
| *800* | *(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *25* |  |
| *801* | *(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель* | *м2* | *25* |  |
| *802* | *Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп* | *шт* | *4* |  |
| *803* | *Розбирання дерев'яних плінтусів* | *м* | *20* |  |
| *804* | *(Демонтаж) Улаштування покриттів з мармурових плит,*  *кількість плит на 1 м2 до 10 шт* | *м2* | *25* |  |
| *805* | *Демонтаж радіатора біметалевого до 80 кг* | *шт* | *1* |  |
| *806* | *Улаштування гiдроiзоляцiї сумiшшю Ceresit CR-65* | *м2* | *25* |  |
| *807* | *Гідроізоляція Ceresit СR-65* | *кг* | *183* |  |
| *808* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *5* |  |
| *809* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші*  *товщиною 40 мм* | *м2* | *25* |  |
| *810* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини*  *стяжок цементних з напівсухої суміші до 40мм* | *м2* | *-25* |  |
| *811* | *Сумiшi цементно-піщані (готова)* | *м3* | *1,03* |  |
| *812* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *м2* | *25* |  |
| *813* | *Металева сiтка ф3 50х50* | *м2* | *27,5* |  |
| *814* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із*  *сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | *м2* | *25* |  |
| *815* | *Плитки керамічні для підлог, розмір 600х600 мм* | *м2* | *25,5* |  |
| *816* | *Церезит СМ-17* | *т* | *0,1625* |  |
| *817* | *Суха суміш для плитки СЕ 40* | *кг* | *10,15* |  |
| *818* | *Хрестики пластмасові для кріплення плитки* | *шт* | *106* |  |
| *819* | *Улаштування плінтусів* | *м* | *16* |  |
| *820* | *Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими* | *м2* | *40* |  |
| *821* | *Саморезы 3,5х45 мм* | *шт* | *320* |  |
| *822* | *Клей універсальний монтажний "Скажена Липучка"* | *кг* | *28* |  |
| *823* | *Дюбелі 6х40* | *шт* | *320* |  |
| *824* | *Плита ламінована ДСП 10-16мм* | *м2* | *42* |  |
| *825* | *Улаштування кутиків декоративних алюмінієвих* | *м* | *30* |  |
| *826* | *Улаштування сендвич панелі* | *м2* | *4* |  |
| *827* | *Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із*  *металевих профілів* | *м2* | *25* |  |
| *828* | *Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь*  *підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими*  *листами.* | *м2* | *25* |  |
| *829* | *Листи гiпсокартоннi* | *м2* | *26,25* |  |
| *830* | *Профіль UD-27* | *м* | *21,75* |  |
| *831* | *Профіль СD-60* | *м* | *45* |  |
| *832* | *Кронштейн П-подібний* | *шт* | *151,2* |  |
| *833* | *Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17* | *л* | *2,25* |  |
| *834* | *Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"* | *кг* | *7,85* |  |
| *835* | *Стрічка армувальна* | *мп* | *21,5* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *836* | *Саморізи 3,5х25 мм* | *шт* | *425* |  |
| *837* | *Дюбель 6х40мм* | *шт* | *77* |  |
| *838* | *Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм*  *при нанесенні за 3 рази* | *м2* | *25* |  |
| *839* | *Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17* | *л* | *3,63* |  |
| *840* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *37,5* |  |
| *841* | *Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із*  *клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *м2* | *25* |  |
| *842* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *25* |  |
| *843* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними*  *водоемульсійними сумішами стель по збірних*  *конструкціях, підготовлених під фарбування* | *м2* | *25* |  |
| *844* | *Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які*  *встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1*  *шт* | *шт* | *9* |  |
| *845* | *Світильник для підвісних стель на підвісах* | *шт* | *9* |  |
| *846* | *Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які*  *встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт* | *шт* | *6* |  |
| *847* | *Світильник настінний* | *шт* | *6* |  |
| *848* | *Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до*  *25 мм, укладених по конструкцiях* | *м* | *120* |  |
| *849* | *Захисна трубка /гофрована/ негорюча 20х2 мм* | *м* | *122,4* |  |
| *850* | *Скоби* | *шт* | *240* |  |
| *851* | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2*  *до 6 мм2 в труби* | *м* | *50* |  |
| *852* | *Провід ВВг нг 3х1,5 мм2* | *м* | *51,5* |  |
| *853* | *Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2*  *до 16 мм2 в труби* | *м* | *70* |  |
| *854* | *Провід ВВг нг 3х2,5 мм2* | *м* | *71,4* |  |
| *855* | *Коробки розподільчі* | *шт* | *5* |  |
| *856* | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій*  *проводці, 1-клавішних* | *шт* | *2* |  |
| *857* | *Вимикач для схованої проводки 1кл* | *шт* | *2* |  |
| *858* | *Установлення штепсельних розеток утопленого типу*  *при схованій проводці* | *шт* | *12* |  |
| *859* | *Дюбелі 6х40* | *шт* | *72* |  |
| *860* | *Розетки* | *шт* | *12* |  |
| *861* | *Установлення теплової завіси* | *шт* | *2* |  |
|  | *САНТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ* |  |  |  |
| *862* | *Установлення опалювальних радіаторів сталевих* | *кВт* | *3,75* |  |
| *863* | *Радіатори сталеві опалювальні 500 х 2000* | *шт* | *1* |  |
| *864* | *Кран з американкою* | *шт* | *2* |  |
| *865* | *Решітка (екран) для батареї 600х900 мм* | *шт* | *2* |  |
|  | *ОГОРОДЖЕННЯ* |  |  |  |
| *866* | *Установлення металевих огорож з поручнями*  *(обладнання - огорожа Класік)* | *м* | *1,5* |  |
| *867* | *Монтаж гербу* | *т* | *0,05* |  |
| *868* | *(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *5* |  |
| *869* | *(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель* | *м2* | *5* |  |
| *870* | *(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими*  *дверними блоками площею більше 3 м2 з*  *металопластику у кам'яних стінах* | *м2* | *3,36* |  |
| *871* | *(Демонтаж) Улаштування покриттів з мармурових плит,*  *кількість плит на 1 м2 до 10 шт* | *м2* | *5* |  |
| *872* | *Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від*  *вапняної фарби* | *м2* | *10,5* |  |
| *873* | *Улаштування гiдроiзоляцiї сумiшшю Ceresit CR-65* | *м2* | *5* |  |
| *874* | *Гідроізоляція Ceresit СR-65* | *кг* | *36,6* |  |
| *875* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *1* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *876* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші*  *товщиною 40 мм* | *м2* | *5* |  |
| *877* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини*  *стяжок цементних з напівсухої суміші до 40мм* | *м2* | *-5* |  |
| *878* | *Сумiшi цементно-піщані (готова)* | *м3* | *0,206* |  |
| *879* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *м2* | *5* |  |
| *880* | *Металева сiтка ф3 50х50* | *м2* | *5,5* |  |
| *881* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із*  *сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | *м2* | *5* |  |
| *882* | *Плитки керамічні для підлог, розмір 600х600 мм* | *м2* | *5,1* |  |
| *883* | *Церезит СМ-17* | *т* | *0,0325* |  |
| *884* | *Суха суміш для плитки СЕ 40* | *кг* | *2,03* |  |
| *885* | *Хрестики пластмасові для кріплення плитки* | *шт* | *21,2* |  |
| *886* | *Грунтування стін грунт-фарбою церезіт СТ-16* | *м2* | *10,5* |  |
| *887* | *Грунт-фарба церезіт СТ-16* | *кг* | *5,25* |  |
| *888* | *Високоякісне штукатурення декоративним розчином по*  *каменю стін гладких* | *м2* | *10,5* |  |
| *889* | *Декоративна штукатурка мозаїчна типу Ceresit CT 77* | *кг* | *42* |  |
| *890* | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"*  *(модуль 600х600 мм)* | *м2* | *5* |  |
| *891* | *Дюбель 6х40мм Біербах* | *шт* | *15* |  |
| *892* | *Профіль направляючий 3600* | *м* | *4,75* |  |
| *893* | *Профіль направляючий 1200* | *м* | *9,5* |  |
| *894* | *Профіль направляючий 600* | *м* | *4,75* |  |
| *895* | *Кутик пристінний підвісної стелі* | *м* | *8,16* |  |
| *896* | *Підвіс для Армстронг* | *шт* | *4* |  |
| *897* | *Пружина для підвісу* | *шт* | *4* |  |
| *898* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *4,28* |  |
| *899* | *Плита типу Armstrong 600x600x12 мм* | *м2* | *4,494* |  |
| *900* | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними*  *блоками площею більше 3 м2 з металопластику у*  *кам'яних стінах* | *м2* | *3,36* |  |
| *901* | *Блоки дверні металопластикові* | *м2* | *3,36* |  |
| *902* | *Дюбель-анкер 10х100 мм* | *шт* | *8* |  |
| *903* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *0,447888* |  |
| *904* | *Монтаж перегородки електричного щита* | *т* | *0,05* |  |
| *905* | *Перегородка металева з дверцятами* | *м2* | *4,5* |  |
| *906* | *Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються в*  *пiдвiсних стелях* | *шт* | *2* |  |
| *907* | *Світильник для підвісних стель LED* | *шт* | *2* |  |
| *908* | *Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до*  *25 мм, укладених по конструкцiях* | *м* | *12* |  |
| *909* | *Захисна трубка /гофрована/ негорюча 20х2 мм* | *м* | *12,24* |  |
| *910* | *Скоби* | *шт* | *24* |  |
| *911* | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2*  *до 6 мм2 в труби* | *м* | *12* |  |
| *912* | *Провід ВВг нг 3х1,5 мм2* | *м* | *12,36* |  |
| *913* | *Коробки розподільчі* | *шт* | *1* |  |
| *914* | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з*  *відбиванням штукатурки в укосах* | *шт* | *7* |  |
| *915* | *Знімання дверних полотен* | *м2* | *14* |  |
| *916* | *Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток* | *м2* | *16,47* |  |
| *917* | *Демонтаж унітазів зі змивними бачками* | *к-т* | *4* |  |
| *918* | *Демонтаж раковин [умивальників]* | *к-т* | *3* |  |
| *919* | *Демонтаж вентиляторів* | *шт* | *4* |  |
| *920* | *Демонтаж вимикачів* | *шт* | *6* |  |
| *921* | *Демонтаж світильників* | *шт* | *8* |  |
| *922* | *Демонтаж змішувачів* | *шт* | *3* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *923* | *Фарбування раніше пофарбованих стель усередині*  *будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням*  *понад 35%* | *м2* | *16,47* |  |
| *924* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із*  *сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до*  *12 шт* | *м2* | *16,47* |  |
| *925* | *Плитки керамічні для підлог, розмір 300х300 мм* | *м2* | *16,7994* |  |
| *926* | *Церезит СМ-17* | *т* | *0,085644* |  |
| *927* | *Суха суміш для плитки СЕ 40* | *кг* | *7,47738* |  |
| *928* | *Хрестики пластмасові для кріплення плитки* | *шт* | *118,9134* |  |
| *929* | *Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних*  *плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої*  *суміші* | *м2* | *1,8* |  |
| *930* | *Плитки керамічні для підлог, розмір 300х300 мм* | *м2* | *1,872* |  |
| *931* | *Церезит СМ-17* | *т* | *0,00936* |  |
| *932* | *Суха суміш для плитки СЕ 40* | *кг* | *0,8208* |  |
| *933* | *Хрестики пластмасові для кріплення плитки* | *шт* | *12,996* |  |
| *934* | *Улаштування кутиків алюмінівих під плитку* | *м* | *0,5* |  |
| *935* | *Кутик алюмінієвий під плитку* | *шт* | *5* |  |
| *936* | *Монтаж світильників для люмінесцентних ламп*  *НАКЛАДНОЙ* | *шт* | *8* |  |
| *937* | *Світильник для підвісних стель LED* | *шт* | *8* |  |
| *938* | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій*  *проводці, 1-клавішних* | *шт* | *6* |  |
| *939* | *Вимикач для схованої проводки 1кл* | *шт* | *6* |  |
| *940* | *Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т* | *шт* | *4* |  |
| *941* | *Ветилятор витяжний Ф 125* | *шт* | *4* |  |
| *942* | *Установлення умивальників одиночних з підведенням*  *холодної та гарячої води* | *к-т* | *2* |  |
| *943* | *Змішувач* | *комплект* | *2* |  |
| *944* | *Умивальник з п'єдисталом* | *комплект* | *2* |  |
| *945* | *Сифон для умивальника* | *шт* | *2* |  |
| *946* | *Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним*  *бачком* | *к-т* | *4* |  |
| *947* | *Унітаз-Компакт* | *шт* | *4* |  |
| *948* | *Установлення висушувачів для рук* | *шт* | *2* |  |
| *949* | *Висушувачів для рук* | *шт* | *2* |  |
| *950* | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними*  *блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у*  *кам'яних стінах* | *м2* | *8,8* |  |
| *951* | *Блоки дверні металопластикові в с/в* | *м2* | *8,8* |  |
| *952* | *Дюбель-анкер 10х100 мм* | *шт* | *48* |  |
| *953* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *1,34464* |  |
| *954* | *Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними*  *блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,*  *серія блоку ДГ-21-9* | *блок* | *1* |  |
| *955* | *Дверь глуха МДФ. Глухе полотно. Розмір полотна*  *800х2000 мм* | *шт* | *1* |  |
| *956* | *Коробка дверна 80-100 мм* | *к-кт* | *1* |  |
| *957* | *Лиштва плоска МДФ* | *к-кт* | *2* |  |
| *958* | *Замок міжкімнатний AGB з циліндром Scudo 5000 AGB* | *шт* | *1* |  |
| *959* | *Ручки нажимні* | *к-кт* | *1* |  |
| *960* | *Петля* | *к-кт* | *1* |  |
| *961* | *Піна монтажна* | *л* | *0,546* |  |
| *962* | *Ґрунтування металевих поверхонь за ДВА рази*  *ґрунтовкою ГФ-021* | *м2* | *25* |  |
| *963* | *Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь*  *емаллю ПФ-115* | *м2* | *25* |  |
| *964* | *(Демонтаж) Монтаж покрiвельного покриття з*  *профiльованого листа (піддашок)* | *м2* | *18* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *965* | *Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа*  *(піддашок)* | *м2* | *18* |  |
| *966* | *Профлист* | *м2* | *19,8* |  |
| *967* | *Саморіз покрівельний* | *шт* | *108* |  |
| *968* | *Улаштування планок* | *м* | *20* |  |
| *969* | *Планка* | *м* | *20* |  |
| *970* | *Саморіз покрівельний* | *шт* | *5* |  |
| *971* | *Облицювання стійок стальних профільованим листом* | *м2* | *4* |  |
| *972* | *Профлист* | *м2* | *4,4* |  |
| *973* | *Саморіз покрівельний* | *шт* | *24* |  |
| *974* | *(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *9,28* |  |
| *975* | *(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель* | *м2* | *10* |  |
| *976* | *Розбирання облицювання стін з мармурових плит* | *м2* | *10,5* |  |
| *977* | *(Демонтаж) Улаштування покриттів з мармурових плит,*  *кількість плит на 1 м2 до 10 шт* | *м2* | *10* |  |
| *978* | *(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими*  *дверними блоками площею більше 3 м2 з*  *металопластику у кам'яних стінах* | *м2* | *4,28* |  |
| *979* | *Улаштування гiдроiзоляцiї сумiшшю Ceresit CR-65* | *м2* | *10* |  |
| *980* | *Гідроізоляція Ceresit СR-65* | *кг* | *73,2* |  |
| *981* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *2* |  |
| *982* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші*  *товщиною 40 мм* | *м2* | *10* |  |
| *983* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини*  *стяжок цементних з напівсухої суміші до 40мм* | *м2* | *10* |  |
| *984* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *м2* | *10* |  |
| *985* | *Металева сiтка ф3 50х50* | *м2* | *11* |  |
| *986* | *Сумiшi цементно-піщані (готова)* | *м3* | *0,412* |  |
| *987* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із*  *сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | *м2* | *10* |  |
| *988* | *Плитки керамічні для підлог, розмір 600х600 мм* | *м2* | *10,2* |  |
| *989* | *Церезит СМ-17* | *т* | *0,065* |  |
| *990* | *Суха суміш для плитки СЕ 40* | *кг* | *4,06* |  |
| *991* | *Хрестики пластмасові для кріплення плитки* | *шт* | *42,4* |  |
| *992* | *Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування*  *каркасу* | *м2* | *10,5* |  |
| *993* | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на*  *розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7*  *шт* | *м2* | *10,5* |  |
| *994* | *Плитки керамічні для підлог, розмір 600х600 мм* | *м2* | *10,605* |  |
| *995* | *Церезит СМ-17* | *т* | *0,06825* |  |
| *996* | *Суха суміш для плитки СЕ 40* | *кг* | *4,263* |  |
| *997* | *Хрестики пластмасові для кріплення плитки* | *шт* | *44,52* |  |
| *998* | *Улаштування кутиків алюмінівих під плитку* | *м* | *7,5* |  |
| *999* | *Кутик алюмінієвий під плитку* | *шт* | *7,5* |  |
| *1000* | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"*  *(модуль 600х600 мм)* | *м2* | *10* |  |
| *1001* | *Дюбель 6х40мм Біербах* | *шт* | *30* |  |
| *1002* | *Профіль направляючий 3600* | *м* | *9,5* |  |
| *1003* | *Профіль направляючий 1200* | *м* | *19* |  |
| *1004* | *Профіль направляючий 600* | *м* | *9,5* |  |
| *1005* | *Кутик пристінний підвісної стелі* | *м* | *14,28* |  |
| *1006* | *Підвіс для Армстронг* | *шт* | *8* |  |
| *1007* | *Пружина для підвісу* | *шт* | *8* |  |
| *1008* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *м2* | *9,28* |  |
| *1009* | *Плита типу Armstrong 600x600x12 мм* | *м2* | *9,744* |  |
| *1010* | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними*  *блоками площею більше 3 м2 з металопластику у*  *кам'яних стінах* | *м2* | *4,28* |  |
| *1011* | *Блоки дверні металопластикові* | *м2* | *4,28* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1012* | *Дюбель-анкер 10х100 мм* | *шт* | *8* |  |
| *1013* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *0,570524* |  |
| *1014* | *Монтаж свiтильникiв LED, якi встановлюються в*  *пiдвiсних стелях* | *шт* | *2* |  |
| *1015* | *Світильник для підвісних стель LED* | *шт* | *2* |  |
| *1016* | *Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до*  *25 мм, укладених по конструкцiях* | *м* | *25* |  |
| *1017* | *Захисна трубка /гофрована/ негорюча 20х2 мм* | *м* | *25,5* |  |
| *1018* | *Скоби* | *шт* | *50* |  |
| *1019* | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2*  *до 6 мм2 в труби* | *м* | *25* |  |
| *1020* | *Провід ВВг нг 3х1,5 мм2* | *м* | *25,75* |  |
| *1021* | *Коробки розподільчі* | *шт* | *1* |  |
| *1022* | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій*  *проводці, 1-клавішних* | *шт* | *1* |  |
| *1023* | *Вимикач накладний для відкритої проводки 1кл* | *шт* | *1* |  |
| *1024* | *Навантаження сміття вручну* | *т* | *10,80539* |  |
| *1025* | *Перевезення сміття до 30 км без навантаження* | *т* | *10,80539* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Меблі та обладнання*** | | | | | |
|  | | | | | |
| *№*  *Ч.ч.* | *Найменування робіт і витрат* | *Одиниця*  *виміру* | *Кількість* | *Примітка* | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | |
| *1* | *Теплова завіса* | *шт* | *2* |  | |
| *2* | *Ресепшн* | *шт* | *1* |  | |
| *3* | *Герб-тризуб* | *шт* | *1* |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Монтажні роботи слабострумких мереж*** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| *№*  *Ч.ч.* | *Найменування робіт і витрат* | | *Одиниця*  *виміру* | *Кількість* | *Примітка* | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | |
|  | *Розділ №1. СКМ та телефонізація* | |  |  |  | |
| *1* | *Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг* | | *шт* | *2* |  | |
| *2* | *Комплект гвинт+шайба+гайка для коммутаційної шафи* | | *шт* | *200* |  | |
| *3* | *Установлення знімних та висувних блоків [модулів,*  *комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг* | | *шт* | *4* |  | |
| *4* | *Полка CS-250-1U-BLACK* | | *шт* | *4* |  | |
| *5* | *Установлення знімних та висувних блоків [модулів,*  *комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг* | | *шт* | *2* |  | |
| *6* | *Термостат TRT-10A230V-NO* | | *шт* | *2* |  | |
| *7* | *Установлення знімних та висувних блоків [модулів,*  *комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг* | | *шт* | *2* |  | |
| *8* | *Фільтр мережевий 220В 1.8m SPP9-E* | | *шт* | *2* |  | |
| *9* | *Установлення знімних та висувних блоків [модулів,*  *комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг* | | *шт* | *2* |  | |
| *10* | *Комплект заземления LA08TPS00U00FSA-PS* | | *шт* | *2* |  | |
| *11* | *Установлення знімних та висувних блоків [модулів,*  *комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг* | | *шт* | *5* |  | |
| *12* | *Організатор кабелю CM-1U* | | *шт* | *2* |  | |
| *13* | *Крос абонентських ліній (патч-панель)* | | *стрейф* | *5* |  | |
| *14* | *Вмикання кабельних перемичок між секціями одного*  *статива без укладання у кабельному каналі* | | *шт* | *226* |  | |
| *15* | *Патч-корд UTP 1 м cat.5e* | | *шт* | *110* |  | |
| *16* | *Патч-корд UTP 2 м cat.5e* | | *шт* | *110* |  | |
| *17* | *Патч-корд LC/UPC-LC/UPC MM OM3 1м* | | *шт* | *3* |  | |
| *18* | *Патч-корд LC/UPC-LC/UPC MM OM3 2м* | | *шт* | *3* |  | |
| *19* | *Установлення знімних та висувних блоків [модулів,*  *комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг* | | *шт* | *2* |  | |
| *20* | *Сплайс-касета оптична* | | *шт* | *2* |  | |
| *21* | *Установлення знімних та висувних блоків [модулів,*  *комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг* | | *шт* | *2* |  | |
| *22* | *Вставка оптична LC дуплекс для 6 багатомодових*  *волокон* | | *шт* | *2* |  | |
| *23* | *Вмикання кабельних перемичок між секціями одного*  *статива без укладання у кабельному каналі* | | *шт* | *12* |  | |
| *24* | *Пігтейл - OM3 - конектор LC - LSZH - 1 м* | | *шт* | *12* |  | |
| *25* | *Сплайс-протектор* | | *шт* | *12* |  | |
| *26* | *Кабельне кільце (x2)* | | *шт* | *6* |  | |
| *27* | *Блок живлення і контролю ультразвуковий (ДБЖ)* | | *шт* | *2* |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *28* | *Монтаж блока комутації (комутатор)* | *шт* | *5* |  |
| *29* | *Комутатор службового зв'язку (маршрутизатор, точка*  *доступа)* | *шт* | *9* |  |
| *30* | *Станція координатна типу АТСК 50-200М, монтаж (АТС)* | *статив* | *1* |  |
| *31* | *Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний*  *(телефон)* | *шт* | *2* |  |
| *32* | *Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій*  *проводці* | *шт* | *102* |  |
| *33* | *Коробка монтажна IMT35150* | *шт* | *102* |  |
| *34* | *Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м* | *м* | *90* |  |
| *35* | *Кабельрост 200х50 1,5мм* | *м* | *90* |  |
| *36* | *Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням*  *накладними скобами, діаметр до 25 мм* | *м* | *400* |  |
| *37* | *Гофротруба D20* | *м* | *400* |  |
| *38* | *Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз*  *до 6 мм2* | *м* | *1800* |  |
| *39* | *Провід перший одножильний або багатожильний у*  *загальному обплетенні у прокладених трубах або*  *металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2* | *м* | *400* |  |
| *40* | *Кожен наступний провід одножильний або*  *багатожильний у загальному обплетенні у прокладених*  *трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2* | *м* | *400* |  |
| *41* | *Провід дво- та трижильний з роздільною основою по*  *стінах і стелях цегляних* | *м* | *9495* |  |
| *42* | *Кабель FTP LSZH Cat. 5e* | *м* | *11895* |  |
| *43* | *Кабель ВО UT008-SM-48* | *м* | *100* |  |
| *44* | *Кабель ПВС 3х1,5* | *м* | *100* |  |
| *45* | *Витратні матеріали (ізострічка, дюбель з уд.ш., дюбель*  *розпірний, стяжка, площадка під стядку, шуруп),*  *комплект* | *шт* | *25* |  |
|  | *Розділ №2. система контролю доступу* |  |  |  |
| *46* | *Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2*  *промені (прилад доступу)* | *шт* | *3* |  |
| *47* | *Пристрій проміжний на 1 промінь (зчитувач)* | *шт* | *4* |  |
| *48* | *Картка Proximity Mifare* | *шт* | *100* |  |
| *49* | *Монтаж устаткування виду машин і механізмів у*  *приміщенні, маса устаткування 0,05 т (турнікет)* | *шт* | *3* |  |
| *50* | *Пульт або табло, кількість сигналів до 5 (пульт)* | *шт* | *3* |  |
| *51* | *Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без*  *механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т*  *(огорожа)* | *шт* | *3* |  |
| *52* | *Блок живлення і контролю ультразвуковий (ББП)* | *шт* | *3* |  |
| *53* | *Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год* | *шт* | *6* |  |
| *54* | *Акумулятор 18А/г, 12В* | *шт* | *3* |  |
| *55* | *Акумулятор 7А/г, 12В* | *шт* | *3* |  |
| *56* | *Реле, установлюване на пультах і панелях* | *шт* | *3* |  |
| *57* | *Реле М01* | *шт* | *3* |  |
| *58* | *Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням*  *накладними скобами, діаметр до 25 мм* | *м* | *50* |  |
| *59* | *Гофротруба D20* | *м* | *50* |  |
| *60* | *Провід перший одножильний або багатожильний у*  *загальному обплетенні у прокладених трубах або*  *металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2* | *м* | *50* |  |
| *61* | *Кожен наступний провід одножильний або*  *багатожильний у загальному обплетенні у прокладених*  *трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2* | *м* | *50* |  |
| *62* | *Провід дво- та трижильний з роздільною основою по*  *стінах і стелях цегляних* | *м* | *485* |  |
| *63* | *Кабель UTP LSZH Cat. 5e* | *м* | *305* |  |
| *64* | *Кабель W4х0,22* | *м* | *100* |  |
| *65* | *Кабель ШВВП 2х1,5* | *м* | *100* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *66* | *Кабель ПВС 3х1,5* | *м* | *30* |  |
| *67* | *Витратні матеріали (ізострічка, дюбель з уд.ш., дюбель*  *розпірний, стяжка, площадка під стядку, шуруп),*  *комплект* | *шт* | *1* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Придбання устаткування слабострумких мереж*** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| *№*  *Ч.ч.* | *Найменування робіт і витрат* | | *Одиниця*  *виміру* | *Кількість* | *Примітка* | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | |
| *1* | *Шафа напольна 30U FNC1000-30U-FLAT-АС* | | *шт* | *2* |  | |
| *2* | *Патч-панель PP-KUTP48-1U* | | *шт* | *5* |  | |
| *3* | *ДБЖ UPS2000-G-2KRTS/RT1600W* | | *шт* | *2* |  | |
| *4* | *Комутатор CRS354-48P-4S+2Q+RM* | | *шт* | *5* |  | |
| *5* | *Маршрутизатор RG-EG105G-P* | | *шт* | *1* |  | |
| *6* | *Точка доступу RG-RAP2200(F)* | | *шт* | *8* |  | |
| *7* | *IP АТС UCM6300A* | | *шт* | *1* |  | |
| *8* | *IP-телефон GXP1620* | | *шт* | *2* |  | |
| *9* | *Розетка подвійна RJ45* | | *шт* | *102* |  | |
| *10* | *Прилад доступу IP400* | | *шт* | *3* |  | |
| *11* | *Зчитувач U-Prox SL mini* | | *шт* | *6* |  | |
| *12* | *Зчитувач U-Prox Desktop* | | *шт* | *1* |  | |
| *13* | *Турникет Класік-Стандарт-CM* | | *шт* | *3* |  | |
| *14* | *Пульт керування турнікетом* | | *шт* | *3* |  | |
| *15* | *Огорожа Класік О-КПВ-2 L=510-1000 мм поворотна*  *секція* | | *шт* | *1* |  | |
| *16* | *Огорожа Класік О-КБС-2 L=510-1000 мм швидкознімна* | | *шт* | *2* |  | |
| *17* | *Блок безперебійного живлення ББП 100-12Б 12В 3А* | | *шт* | *3* |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Пусконалагоджувальні роботи слабострумких мереж*** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| *№*  *Ч.ч.* | *Найменування робіт і витрат* | | *Одиниця*  *виміру* | *Кількість* | *Примітка* | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | |
|  | *Розділ №1. СКМ та телефонізація* | |  |  |  | |
| *1* | *Контролер зв'язку для побудови багатопроцесорних*  *систем, координатор доступу до магістралі. (комутатор)* | | *шт* | *5* |  | |
| *2* | *Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.*  *(маршрутизатор, точка доступу)* | | *шт* | *9* |  | |
| *3* | *Елемент програмно-логічного керування, модуль*  *мікропроцесорного контролю (АТС)* | | *шт* | *1* |  | |
|  | *Розділ №2. система контролю доступу* | |  |  |  | |
| *4* | *Системи програмної або логічної операції управління з*  *кількістю вхідних сигналів до 2* | | *Система* | *3* |  | |
| *5* | *Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний,*  *поршневий* | | *шт* | *3* |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Монтажні роботи систем пожежної сигналізації та пожежогасіння*** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| *№*  *Ч.ч.* | *Найменування робіт і витрат* | | *Одиниця*  *виміру* | *Кількість* | *Примітка* | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | |
| *1* | *Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного*  *пускового концентратора ПС (ППКП)* | | *шт* | *1* |  | |
| *2* | *Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1*  *промінь (МЦА)* | | *шт* | *1* |  | |
| *3* | *Пристрій проміжний на 5 променів (МРЛ)* | | *шт* | *1* |  | |
| *4* | *Блок живлення і контролю ультразвуковий (БЖ)* | | *шт* | *1* |  | |
| *5* | *Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год* | | *шт* | *2* |  | |
| *6* | *Акумулятор 18А/г, 12В* | | *шт* | *2* |  | |
| *7* | *Сповіщувач ПС автоматичний тепловий*  *електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному*  *виконанні (СПТ)* | | *шт* | *18* |  | |
| *8* | *Сповіщувач ПС автоматичний димовий*  *фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у*  *нормальному виконанні (СП)* | | *шт* | *70* |  | |
| *9* | *Кнопка, установлювана на пультах і панелях (SPR)* | | *шт* | *8* |  | |
| *10* | *Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що*  *підключаються, до 2 (ВПОС)* | | *шт* | *33* |  | |
| *11* | *Коробка розподільна настінна для кабеля в*  *пластмасовій оболонці* | | *коробка* | *12* |  | |
| *12* | *Коробка вогнестійка БКП-1МП* | | *шт* | *12* |  | |
| *13* | *Монтаж транспаранта світлового [табло] (ОСЗ, Джміль)* | | *шт* | *19* |  | |
| *14* | *Провід дво- та трижильний з роздільною основою по*  *стінах і стелях цегляних* | | *м* | *2850* |  | |
| *15* | *Кабель J-Y(St)Y 1х2х0,8* | | *м* | *1950* |  | |
| *16* | *Кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8* | | *м* | *850* |  | |
| *17* | *Кабель NHXH FE180/E30 3х1,5* | | *м* | *50* |  | |
| *18* | *Витратні матеріали (ізострічка, дюбель з уд.ш., дюбель*  *розпірний, стяжка, площадка під стядку, шуруп),*  *комплект* | | *шт* | *5* |  | |
| *19* | *Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного*  *пускового концентратора ПС (ПУіЗ)* | | *шт* | *1* |  | |
| *20* | *Блок живлення і контролю ультразвуковий (БЖ)* | | *шт* | *1* |  | |
| *21* | *Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год* | | *шт* | *1* |  | |
| *22* | *Акумулятор 18А/г, 12В* | | *шт* | *1* |  | |
| *23* | *Сповіщувач ПС автоматичний тепловий*  *електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному*  *виконанні (СПТ)* | | *шт* | *2* |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| *24* | *Сповіщувач ПС автоматичний димовий*  *фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у*  *нормальному виконанні (СПД)* | *шт* | *2* |  |
| *25* | *Сповіщувач ОС автоматичний контактний,*  *магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей* | *шт* | *1* |  |
| *26* | *Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1*  *промінь (МПП)* | *шт* | *1* |  |
| *27* | *Конструкції для установлення сповіщувача* | *шт* | *2* |  |
| *28* | *Кронштейн настінний* | *шт* | *2* |  |
| *29* | *Пульт керування виносний ВПК (ПАЗ, ПРЗ)* | *шт* | *2* |  |
| *30* | *Монтаж транспаранта світлового [табло] (ОСЗ)* | *шт* | *2* |  |
| *31* | *Провід дво- та трижильний з роздільною основою по*  *стінах і стелях цегляних* | *м* | *195* |  |
| *32* | *Кабель UTP LSZH Cat. 5e* | *м* | *5* |  |
| *33* | *Кабель J-Y(St)Y 1х2х0,8* | *м* | *100* |  |
| *34* | *Кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8* | *м* | *30* |  |
| *35* | *Кабель NHXH FE180/E30 2х1,5* | *м* | *30* |  |
| *36* | *Кабель NHXH FE180/E30 3х1,5* | *м* | *30* |  |
| *37* | *Витратні матеріали (ізострічка, дюбель з уд.ш., дюбель*  *розпірний, стяжка, площадка під стядку, шуруп),*  *комплект* | *шт* | *1* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Придбання устаткування систем пожежної сигналізації та пожежогасіння*** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| *№*  *Ч.ч.* | *Найменування робіт і витрат* | | *Одиниця*  *виміру* | *Кількість* | *Примітка* | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | |
| *1* | *ППКП Тірас-16П* | | *шт* | *1* |  | |
| *2* | *Модуль МЦА-GSM* | | *шт* | *1* |  | |
| *3* | *Модуль МРЛ-2.1* | | *шт* | *1* |  | |
| *4* | *Блок живлення БЖ1230* | | *шт* | *1* |  | |
| *5* | *Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б* | | *шт* | *18* |  | |
| *6* | *Сповіщувач пожежний димовий СП-2.1* | | *шт* | *70* |  | |
| *7* | *Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L* | | *шт* | *8* |  | |
|  | *резерв 10%* | |  |  |  | |
| *8* | *Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б* | | *шт* | *2* |  | |
| *9* | *Сповіщувач пожежний димовий СП-2.1* | | *шт* | *7* |  | |
| *10* | *Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L* | | *шт* | *1* |  | |
| *11* | *Оповіщувач ВПОС* | | *шт* | *33* |  | |
| *12* | *Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ ПОЖЕЖА* | | *шт* | *11* |  | |
| *13* | *Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ ВИХІД* | | *шт* | *5* |  | |
| *14* | *Оповіщувач світло-звуковий Джміль* | | *шт* | *3* |  | |
| *15* | *ПУіЗ Тірас-1* | | *шт* | *1* |  | |
| *16* | *Блок живлення БЖ1230* | | *шт* | *1* |  | |
| *17* | *Модуль порошкового пожежогасіння МПП "Бранд-6"* | | *шт* | *4* |  | |
| *18* | *Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б* | | *шт* | *2* |  | |
| *19* | *Сповіщувач пожежний димовий СПД-3* | | *шт* | *2* |  | |
| *20* | *Сповіщувач магніто-контактний SM-35* | | *шт* | *1* |  | |
|  | *резерв 10%* | |  |  |  | |
| *21* | *Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б* | | *шт* | *1* |  | |
| *22* | *Сповіщувач пожежний димовий СПД-3* | | *шт* | *1* |  | |
| *23* | *Пристрій ПАЗ Тірас* | | *шт* | *1* |  | |
| *24* | *Пристрій ПРЗ Тірас* | | *шт* | *1* |  | |
| *25* | *Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ "Порошок не входити"* | | *шт* | *1* |  | |
| *26* | *Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ "Порошок виходь"* | | *шт* | *1* |  | |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Пусконалагоджувальні роботи систем пожежної сигналізації та пожежогасіння*** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| *№*  *Ч.ч.* | *Найменування робіт і витрат* | | *Одиниця*  *виміру* | *Кількість* | *Примітка* | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | |
| *1* | *Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні*  *автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом*  *параметрів настроювання до 5 (ППКП)* | | *Система* | *1* |  | |
| *2* | *Системи програмної або логічної операції управління з*  *кількістю вхідних сигналів до 2 (МЦА, МРЛ)* | | *Система* | *2* |  | |
| *3* | *Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки*  *сигналізації [центральна, технологічна, місцева,*  *аварійна, попереджувальна та ін.]* | | *Ділянка* | *8* |  | |
| *4* | *Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні*  *автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом*  *параметрів настроювання до 5 (ПУіЗ)* | | *Система* | *1* |  | |
| *5* | *Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним*  *сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.] (МПП)* | | *шт* | *4* |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№ Ч.ч.* | *Найменування* | *Одиниця  виміру* | *Кількість* |
|
|  |  |  |  |
|  | ***I. Витрати труда*** |  |  |
| *1* | *Витрати труда робітників-будівельників* | *люд.год* | *8642,82* |
| *2* | *Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками* | *розряд* | *3,6* |
| *3* | *Витрати труда робітників-монтажників* | *люд.год* | *9142,21* |
| *4* | *Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками* | *розряд* | *3,6* |
| *5* | *Витрати труда пусконалагоджувального персоналу* | *люд.год* | *1250* |
| *6* | *Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин* | *люд.год* | *47,21* |
| *7* | *Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин* | *розряд* | *4,3* |
| *8* | *Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:* |  |  |
| *8.1* | *загальновиробничих витрат* | *люд.год* | *1944,61* |
|  | ***II. Будівельні машини і механізми*** |  |  |
| *9* | *Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т* | *маш. год* | *7,9535* |
|
| *10* | *Кран переносний, вантажопідйомність 1 т* | *маш. год* | *0,018* |
|
| *11* | *Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т* | *маш. год* | *0,491275* |
|
| *12* | *Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т* | *маш. год* | *3,863260412* |
|
| *13* | *Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т* | *маш. год* | *0,096* |
|
| *14* | *Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т* | *маш. год* | *4,95916* |
|
| *15* | *Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т* | *маш. год* | *0,036234* |
|
| *16* | *Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т* | *маш. год* | *7,1445424* |
|
| *17* | *Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т* | *маш. год* | *0,8831632* |
|
| *18* | *Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т* | *маш. год* | *0,14815* |
|
| *19* | *Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А* | *маш. год* | *0,496* |
|
| *20* | *Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]* | *маш. год* | *35,83862* |
|
| *21* | *Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв* | *маш. год* | *10,152808* |
|
| *22* | *Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв* | *маш. год* | *0,56* |
|
| *23* | *Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л* | *маш. год* | *1,932* |
|
| *24* | *Машини свердлильні електричні* | *маш. год* | *0,2696* |
|
| *25* | *Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій* | *маш. год* | *9,51496* |
|
| *26* | *Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год* | *маш. год* | *0,56* |
|
| *27* | *Перевезення сміття до 30 км без навантаження* | *т* | *20,8849* |
|
|  | ***Разом по розділу II*** | ***грн.*** |  |
|  | ***в тому числі енергоносії:*** |  |  |
|  | *Бензин* | *кг* | *29,682* |
|  | *Дизельне паливо* | *кг* | *77,072* |
|  | *Електроенергія* | *кВт-год* | *195,378* |
|  | *Стиснене повітря* | *м3* | *659,387* |
|  | *Мастильні матеріали* | *кг* | *7,193* |
|  | *Гідравлічна рідина* | *кг* | *0,538* |
|  | ***Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат*** |  |  |
| *28* | *Пістолет монтажний* | *маш. год* | *0,253* |
| *29* | *Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]* | *маш. год* | *13,594* |
| *30* | *Пилка дискова електрична* | *маш. год* | *41,7172509* |
| *31* | *Пилка дискова електрична* | *маш. год* | *8,451366* |
| *32* | *Апарат для газового зварювання і різання* | *маш. год* | *3,0854* |
| *33* | *Дрилі електричні* | *маш. год* | *23, 611187903* |
| *34* | *Дрилі електричні* | *маш. год* | *14,4968251* |
| *35* | *Дрилі електричні* | *маш. год* | *12,89555683* |
| *36* | *Вібратори поверхневі* | *маш. год* | *0,195228* |
| *37* | *Шуруповерти* | *маш. год* | *47, 184382145* |
| *38* | *Шуруповерти* | *маш. год* | *200,3141116* |
| *39* | *Фарборозпилювачі ручні* | *маш. год* | *82,229046* |
| *40* | *Перфоратор пневматичний* | *маш. год* | *1,275696* |
| *41* | *Перфоратори електричні* | *маш. год* | *79,5333904* |
| *42* | *Перфоратори електричні* | *маш. год* | *42,99472446* |
| *43* | *Перфоратори електричні* | *маш. год* | *208,9540606* |
| *44* | *Насос гідравлічний ручний* | *маш. год* | *1,216* |
| *45* | *Пилосос промисловий* | *маш. год* | *3,8692088* |
| *46* | *Станок для різання керамічної плитки* | *маш. год* | *25,01327694* |
| *47* | *Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт* | *маш. год* | *0,4* |
|  | ***III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти*** |  |  |
|  |  |  |  |
| *48* | *Стрічка армувальна* | *мп* | *312,34* |
|
| *49* | *Стрічка армувальна* | *мп* | *383,65* |
|
| *50* | *Склострічка* | *мп* | *6,4* |
|
| *51* | *Звукоізоляцийна смуга* | *мп* | *4,49* |
|
| *52* | *Саморізи 3,5х25 мм* | *шт* | *16269,85* |
|
| *53* | *Саморізи 3,5х25 мм* | *шт* | *7584,04* |
|
| *54* | *Саморізи 35 мм* | *шт* | *116,376* |
|
| *55* | *Саморізи 9 мм* | *шт* | *18,9384* |
|
| *56* | *Саморіз* | *шт* | *184* |
|
| *57* | *З'єднувальні елементи д/пластикових плінтусів* | *шт* | *143* |
|
| *58* | *Кутики (зовнішні, внутрішні) д/пластикових плінтусів* | *шт* | *180* |
|
| *59* | *Заглушки д/пластикових плінтусів* | *шт* | *117* |
|
| *60* | *Плита типу Armstrong 600x600x12 мм* | *м2* | *442,9845* |
|
| *61* | *Профлист* | *м2* | *24,2* |
|
| *62* | *Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм* | *т* | *0,0018* |
|
| *63* | *Дюбель 6х40мм Біербах* | *шт* | *1360* |
|
| *64* | *Дюбель 6х40мм* | *шт* | *1636* |
|
| *65* | *Дюбель 6х40мм* | *шт* | *1370* |
|
| *66* | *Дюбель 4х100мм* | *шт* | *8* |
|
| *67* | *Дюбелі 6х40* | *шт* | *1336* |
|
| *68* | *Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм* | *т* | *0,0002805* |
|
| *69* | *Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм* | *т* | *0,00032* |
|
| *70* | *Гіпсові в'яжучі Г-3* | *т* | *0,079084* |
|
| *71* | *Піна монтажна* | *л* | *3,676* |
|
| *72* | *Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу* | *м2* | *45,6116* |
|
| *73* | *Плитки керамічні для підлог, розмір 600х600 мм* | *м2* | *51,405* |
|
| *74* | *Плитки керамічні для підлог, розмір 300х300 мм* | *м2* | *3,504* |
|
| *75* | *Плитки керамічні для підлог, розмір 300х300 мм* | *м2* | *16,7994* |
|
| *76* | *Плитки керамічні для підлог, розмір  1200х600 мм* | *м2* | *18,564* |
|
| *77* | *Вироби гумові технічні морозостійкі* | *кг* | *1,04* |
|
| *78* | *Каболка* | *т* | *0,0005* |
|
| *79* | *Кисень технічний газоподібний* | *м3* | *0,6256* |
|
| *80* | *Кисень технічний газоподібний* | *м3* | *0,4* |
|
| *81* | *Клей сумашедшая липучка* | *кг* | *415,66* |
|
| *82* | *Клей універсальний монтажний "Скажена Липучка"* | *кг* | *185,1* |
|
| *83* | *Клей для гипсокартона Knauf Perlfix* | *кг* | *300* |
|
| *84* | *Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна* | *т* | *0,0116937* |
|
| *85* | *Білило густотерте цинкове* | *т* | *0,0001076* |
|
| *86* | *Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний* | *т* | *0,00045425* |
|
| *87* | *Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт* | *т* | *0,00146077* |
|
| *88* | *Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт* | *т* | *0,0013* |
|
| *89* | *Фарба, для внутрішніх робіт* | *т* | *0,00881293* |
|
| *90* | *Фарба, для підлоги* | *т* | *0,0002685* |
|
| *91* | *Фальшпанель із ДСП* | *м2* | *12,6* |
|
| *92* | *Плита ламінована ДСП 10-16мм* | *м2* | *42* |
|
| *93* | *ДСП лам. Egger H 3146 Дуб Лоренцо бежево-сірий ST19 2800х2070х10мм* | *м2* | *161,7* |
|
| *94* | *Лінолеум комерційний* | *м2* | *108,2526* |
|
| *95* | *Лінолеум напівкомерційний* | *м2* | *356,2146* |
|
| *96* | *Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм* | *м2* | *7,4154* |
|
| *97* | *Масло індустрійне И-20А* | *т* | *0,000091* |
|
| *98* | *Мастика клеюча каучукова КН-2* | *кг* | *13,4495* |
|
| *99* | *Оліфа комбінована К-2* | *т* | *0,0011722* |
|
| *100* | *Сендвич панель* | *1000м2* | *0,0041* |
|
| *101* | *Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 15-17 мм* | *100м2* | *0,074154* |
|
| *102* | *OSB-3 плита 10(6)х1250х2500 мм* | *100м2* | *3,562146* |
|
| *103* | *Плита ДВП 2440х1220х2,5мм шлифов. (2,98 м.кв)* | *100м2* | *0,678402* |
|
| *104* | *Листи гiпсокартоннi* | *м2* | *171,11* |
|
| *105* | *Листи гiпсокартоннi KNAUF* | *м2* | *741,79* |
|
| *106* | *Дріт латунний, діаметр 1,5 мм* | *т* | *0,00016* |
|
| *107* | *Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм* | *т* | *0,012376* |
|
| *108* | *Профіль направляючий 3600* | *м* | *434,09* |
|
| *109* | *Профіль направляючий 1200* | *м* | *868,129* |
|
| *110* | *Профіль направляючий 600* | *м* | *434,09* |
|
| *111* | *Дюбель-анкер 10х100 мм* | *шт* | *116* |
|
| *112* | *Пластина гумова рулонна вулканізована* | *кг* | *0,4* |
|
| *113* | *Металева сiтка ф3 50х50* | *м2* | *44* |
|
| *114* | *Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття* | *м2* | *12,171* |
|
| *115* | *Скоби* | *шт* | *2034* |
|
| *116* | *Кронштейн П-подібний* | *шт* | *1156,71* |
|
| *117* | *Кронштейн П-подібний* | *шт* | *1338,36* |
|
| *118* | *Електромагнітний замок* | *шт* | *3* |
|
| *119* | *Карта (брелок) для відчинення дверей* | *шт* | *15* |
|
| *120* | *Замок міжкімнатний AGB з циліндром Scudo 5000 AGB* | *шт* | *13* |
|
| *121* | *Кабель-канал 20х10* | *м* | *50,5* |
|
| *122* | *Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400* | *т* | *0,005115* |
|
| *123* | *Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм* | *т* | *0,000012* |
|
| *124* | *Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм* | *т* | *0,001164* |
|
| *125* | *Саморіз покрівельний* | *шт* | *137* |
|
| *126* | *Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм* | *т* | *0,0001688* |
|
| *127* | *Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42* | *т* | *0,000015* |
|
| *128* | *Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42* | *т* | *0,0023* |
|
| *129* | *Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55* | *т* | *0,00016* |
|
| *130* | *Бензин розчинник* | *т* | *0,0004646* |
|
| *131* | *Папір шліфувальний* | *м2* | *22,5741* |
|
| *132* | *Дрантя* | *кг* | *1,20524* |
|
| *133* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *82,05989* |
|
| *134* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *100,041* |
|
| *135* | *Грунтовка глибокого проникнення СТ-17* | *л* | *12,454* |
|
| *136* | *Грунтовка глибокого проникнення* | *л* | *8* |
|
| *137* | *Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17* | *л* | *35,77* |
|
| *138* | *Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17* | *л* | *44,33* |
|
| *139* | *Дисперсія полівінілацетатна непластифікована* | *кг* | *17,25* |
|
| *140* | *Фарба водоемульсийна* | *кг* | *648,0246* |
|
| *141* | *Кутики пластикові* | *м* | *55,8* |
|
| *142* | *Пластмасові хрестики* | *100 шт* | *3,26055* |
|
| *143* | *Жилки латунні* | *м* | *2,835* |
|
| *144* | *Замазка захисна* | *кг* | *2,4* |
|
| *145* | *Суміш для затирання швів CE-40* | *кг* | *20,45748* |
|
| *146* | *Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм* | *шт* | *0,95311* |
|
| *147* | *Суха суміш для плитки СЕ 40* | *кг* | *36,91678* |
|
| *148* | *Оліфа натуральна* | *кг* | *0,3802* |
|
| *149* | *Плівка поліетиленова* | *м2* | *499,836* |
|
| *150* | *Плінтуси для підлог з пластикату* | *м* | *391,6982* |
|
| *151* | *Плінтус* | *м* | *16,16* |
|
| *152* | *Кутик декоративний алюмінієвий* | *м* | *30,3* |
|
| *153* | *Кутики алюминиеви 20х25 мм* | *м* | *7,6356* |
|
| *154* | *Профіль UD-27* | *м* | *310,65* |
|
| *155* | *Профіль UD-27* | *м* | *388,13* |
|
| *156* | *Профіль UW* | *м* | *2,59* |
|
| *157* | *Профіль СD-60* | *м* | *642,69* |
|
| *158* | *Профіль СD-60* | *м* | *803,016* |
|
| *159* | *Профіль СW* | *м* | *7,5192* |
|
| *160* | *Решітка вентиляційна* | *шт* | *14* |
|
| *161* | *Решітка вентиляційна* | *шт* | *1* |
|
| *162* | *Решітка радіаторна* | *шт* | *1* |
|
| *163* | *Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350* | *м2* | *1,5267* |
|
| *164* | *Кутик 63\*63\*6мм* | *т* | *0,08* |
|
| *165* | *Сталеві деталі риштувань* | *т* | *0,0189* |
|
| *166* | *Кутики штукатурні* | *м* | *175,518* |
|
| *167* | *Кутик пристінний підвісної стелі* | *м* | *424,422* |
|
| *168* | *Кутик металевий декоративный* | *м* | *120,796* |
|
| *169* | *Болти анкерні* | *т* | *0,0364* |
|
| *170* | *Болти будівельні з гайками та шайбами* | *т* | *0,0072* |
|
| *171* | *Саморези 3,5х35* | *шт* | *6488,6* |
|
| *172* | *Саморези 3,5х45 мм* | *шт* | *416* |
|
| *173* | *Саморези 3,5х35* | *шт* | *924* |
|
| *174* | *Саморези 3,5х35* | *шт* | *2958* |
|
| *175* | *Цвяхи будівельні 3,0х80 мм* | *т* | *0,00126* |
|
| *176* | *Підвіс для Армстронг* | *шт* | *365* |
|
| *177* | *Тальк мелений, 1 сорт* | *т* | *0,004998* |
|
| *178* | *Суміші сухі штукатурні МП-75* | *кг* | *366,65* |
|
| *179* | *Церезит СМ-17* | *т* | *0,549874* |
|
| *180* | *Шпаклівка клейова* | *т* | *0,0674843* |
|
| *181* | *Шпаклівка полімерцементна* | *кг* | *0,13813* |
|
| *182* | *Кріпильні анкери (цанги) 8х32* | *шт* | *80* |
|
| *183* | *Кронштейн для монтажу наружного блока* | *шт* | *26* |
|
| *184* | *Гідроізоляція Ceresit СR-65* | *кг* | *292,8* |
|
| *185* | *Шпаклiвка Knauf Фініш* | *кг* | *1144,78* |
|
| *186* | *Шпаклiвка Knauf НР Фініш* | *кг* | *29* |
|
| *187* | *Шпаклiвка старт* | *кг* | *1157,28* |
|
| *188* | *Декоративна штукатурка мозаїчна типу Ceresit CT 77* | *кг* | *541,2* |
|
| *189* | *Шпаклiвка Knauf НР-Старт* | *кг* | *29* |
|
| *190* | *Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт* | *м3* | *0,006* |
|
| *191* | *Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт* | *м3* | *0,016* |
|
| *192* | *Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт* | *м3* | *0,093056* |
|
| *193* | *Бруски обрiзнi* | *м3* | *0,16* |
|
| *194* | *Провід ввг нг 3х2.5* | *м* | *495,43* |
|
| *195* | *Шпилька ф14мм* | *м* | *3* |
|
| *196* | *Трiйники* | *10шт* | *1* |
|
| *197* | *Противопожежна гільза для труб д.40мм* | *шт* | *13* |
|
| *198* | *Поріг алюмінієвий* | *шт* | *48,6* |
|
| *199* | *Кутик алюмінієвий під плитку* | *шт* | *38,9* |
|
| *200* | *Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 110 мм* | *шт* | *6* |
|
| *201* | *Трiйник 110 мм* | *шт* | *4* |
|
| *202* | *Редукція 110/50* | *шт* | *2* |
|
| *203* | *Манжета 110/130* | *шт* | *1* |
|
| *204* | *Заглушка 110* | *шт* | *2* |
|
| *205* | *Ревізія 110* | *шт* | *1* |
|
| *206* | *Труби полiпропiленовi, дiам. 50 мм* | *м* | *2* |
|
| *207* | *Труби полiпропiленовi, дiам. 100 мм* | *м* | *20* |
|
| *208* | *Коліно 20\*90* | *шт* | *10* |
|
| *209* | *Хрестики пластмасові для кріплення плитки* | *шт* | *434,7494* |
|
| *210* | *Захисна трубка /гофрована/ негорюча 20х2 мм* | *м* | *1042,44* |
|
| *211* | *Решітка (екран) для батареї 600х900 мм* | *шт* | *28* |
|
| *212* | *Кран з американкою* | *шт* | *2* |
|
| *213* | *"Мирелон " толщ. 6 мм для труб диам.25 мм* | *пог.м* | *82,4* |
|
| *214* | *Щити настилу.* | *м2* | *3,465* |
|
| *215* | *Блоки дверні металопластикові* | *м2* | *3,36* |
|
| *216* | *Блоки дверні металопластикові* | *м2* | *4,28* |
|
| *217* | *Блоки дверні металеві* | *м2* | *4,8* |
|
| *218* | *Блоки віконі металопластикові* | *м2* | *0,96* |
|
| *219* | *Перегородки металопластикові* | *м2* | *6,16* |
|
| *220* | *Блоки дверні металопластикові в с/в* | *м2* | *8,8* |
|
| *221* | *Перегородка металева з дверцятами* | *м2* | *4,5* |
|
| *222* | *Жалюзі* | *м2* | *107,5* |
|
| *223* | *Блоки дверні металопластикові* | *м2* | *1,4* |
|
| *224* | *Загородження зі спеціального захистного скла (3130х5750 мм)* | *м2* | *18* |
|
| *225* | *Дверь глуха МДФ. Глухе полотно. Розмір полотна 800х2000 мм* | *шт* | *6* |
|
| *226* | *Дошки підвіконні 500мм х 1800мм* | *м* | *45* |
|
| *227* | *Дерев'яні деталі риштувань* | *м3* | *0,00882* |
|
| *228* | *Стільниця, 600 мм* | *м* | *2,55* |
|
| *229* | *Пружина для підвісу* | *шт* | *365* |
|
| *230* | *Планка* | *м* | *20* |
|
| *231* | *Бойлер, місткість до 0,1 м3* | *шт* | *1* |
|
| *232* | *Вентилятор витяжний 150 мм* | *шт* | *1* |
|
| *233* | *Радіатори сталеві опалювальні 500 х 2000* | *шт* | *1* |
|
| *234* | *Змішувач* | *комплект* | *2* |
|
| *235* | *Шланг підводка* | *шт* | *6* |
|
| *236* | *Сифон* | *шт* | *2* |
|
| *237* | *Умивальник з п'єдисталом* | *комплект* | *2* |
|
| *238* | *Сифон для умивальника* | *шт* | *2* |
|
| *239* | *Умивальник з кріпленням* | *шт* | *2* |
|
| *240* | *Унітаз-Компакт* | *шт* | *5* |
|
| *241* | *Висушувачів для рук* | *шт* | *2* |
|
| *242* | *Сушарка* | *к-т* | *2* |
|
| *243* | *Труба поліпропіленова д=15 мм* | *м* | *16* |
|
| *244* | *Вода* | *м3* | *1,07056* |
|
| *245* | *В'язальний дріт* | *100кг* | *0,0084* |
|
| *246* | *Провід ВВг нг 3х1,5 мм2* | *1000м* | *0,55826* |
|
| *247* | *Провід ВВг нг 3х2,5 мм2* | *1000м* | *0,0714* |
|
| *248* | *Кутик захисний пластикових 10х10мм* | *м* | *126* |
|
| *249* | *Шпилька оцинкованная длиной 0,6 м* | *шт* | *80* |
|
| *250* | *Хомут металевий з резінкою (у комплекті з пробкою М8х60 та вінтом)* | *шт* | *80* |
|
| *251* | *Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева* | *т* | *0,0045* |
|
| *252* | *Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 2, І сорт* | *т* | *0,0004* |
|
| *253* | *Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт* | *т* | *0,0005816* |
|
| *254* | *Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра* | *т* | *0,0095* |
|
| *255* | *Водний розчин нітрата та карбоната натрію* | *м3* | *0,025125* |
|
| *256* | *Сумiшi цементно-піщані (готова)* | *м3* | *1,648* |
|
| *257* | *Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100* | *м3* | *0,0032* |
|
| *258* | *Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150* | *м3* | *0,080784* |
|
| *259* | *Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:3* | *м3* | *0,2805* |
|
| *260* | *Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5* | *м3* | *0,3435* |
|
| *261* | *Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:3* | *м3* | *0,62694* |
|
| *262* | *Розетки* | *шт* | *142* |
|
| *263* | *Розетки накладного типу* | *шт* | *14* |
|
| *264* | *Ручки нажимні* | *к-кт* | *13* |
|
| *265* | *Коробка дверна 80-100 мм* | *к-кт* | *6* |
|
| *266* | *Лиштва плоска МДФ* | *к-кт* | *12* |
|
| *267* | *Петля* | *к-кт* | *6* |
|
| *268* | *Доборна дошка* | *к-кт* | *1* |
|
| *269* | *Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм* | *кг* | *0,009* |
|
| *270* | *Стрічка ізоляційна "Пара"* | *кг* | *1,1372* |
|
| *271* | *Очіс льняний* | *т* | *0,0014196* |
|
| *272* | *Пакля "чесана" 100 гр* | *шт* | *0,1* |
|
| *273* | *Дюбель 6х40* | *100шт* | *2,07* |
|
| *274* | *Скоби будівельні* | *кг* | *10* |
|
| *275* | *Фреонопроводы труба мідная діаметр 6, 35мм в ізоляції* | *м* | *80* |
|
| *276* | *Труби полівінілхлоридні* | *т* | *0,0008381* |
|
| *277* | *Шпилька* | *комплект* | *40,8* |
|
| *278* | *Клей "СМ-11"* | *кг* | *234,832* |
|
| *279* | *Пропан-бутан технічний* | *м3* | *0,07468* |
|
| *280* | *Лампи розжарювання* | *шт* | *1,02* |
|
| *281* | *Вимикач накладний для відкритої проводки 1кл* | *шт* | *4* |
|
| *282* | *Ветилятор витяжний Ф 125* | *шт* | *4* |
|
| *283* | *Вимикач накладний для схованої проводки 1кл* | *шт* | *5* |
|
| *284* | *Вимикач для схованої проводки 1кл* | *шт* | *32* |
|
| *285* | *Коробки розподільчі* | *шт* | *41* |
|
| *286* | *Світильник для підвісних стель LED* | *шт* | *104* |
|
| *287* | *Світильник настінний* | *шт* | *6* |
|
| *288* | *Світильник для підвісних стель на підвісах* | *шт* | *9* |
|
| *289* | *Світильник ВХІД /ВИХІД* | *шт* | *3* |
|
| *290* | *Світильник типу Бра* | *шт* | *1* |
|
| *291* | *Автомат 25А* | *шт* | *1* |
|
| *292* | *Автомат 16А* | *шт* | *1* |
|
| *293* | *Грунт-фарба церезіт СТ-16* | *кг* | *83,25* |
|
| *294* | *Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]* | *кг* | *13* |
|
| *295* | *Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених* | *комплект* | *1,6575* |
|
| *296* | *Паста для паковки* | *шт* | *1* |
|
| *297* | *Крани кульовi* | *шт* | *6* |
|
| *298* | *Змішувач* | *шт* | *3* |
|
| *299* | *Зворотній (захистний) клапан* | *шт* | *1* |
|
| *300* | *Крани кульовi з американкою* | *шт* | *2* |
|
| *301* | *Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"* | *кг* | *87,64* |
|
| *302* | *Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"* | *кг* | *140,1* |
|
| *303* | *Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"* | *кг* | *24,48* |
|
| *304* | *Шпаклівка* | *кг* | *0,37* |
|
| *305* | *Суміш суха гіпсова* | *кг* | *1,9* |
|
| *306* | *Піна монтажна 750 мл* | *л* | *13,72613* |
|
| *307* | *Акумулятор 18А/г, 12В* | *шт* | *6* |
|
| *308* | *Акумулятор 7А/г, 12В* | *шт* | *3* |
|
| *309* | *Полка CS-250-1U-BLACK* | *шт* | *4* |
|
| *310* | *Термостат TRT-10A230V-NO* | *шт* | *2* |
|
| *311* | *Фільтр мережевий 220В 1.8m SPP9-E* | *шт* | *2* |
|
| *312* | *Комплект заземления LA08TPS00U00FSA- PS* | *шт* | *2* |
|
| *313* | *Організатор кабелю CM-1U* | *шт* | *2* |
|
| *314* | *Сплайс-касета оптична* | *шт* | *2* |
|
| *315* | *Вставка оптична LC дуплекс для 6 багатомодових волокон* | *шт* | *2* |
|
| *316* | *Спліт-система Electrolux EACS/I- 12HM/N8\_19Y* | *шт* | *13* |
|
| *317* | *Коробка вогнестійка БКП-1МП* | *шт* | *12* |
|
| *318* | *Коробка монтажна IMT35150* | *шт* | *102* |
|
| *319* | *Витратні матеріали (ізострічка, дюбель з уд.ш., дюбель розпірний, стяжка, площадка під стядку, шуруп), комплект* | *шт* | *32* |
|
|  |  |  |  |
| *320* | *Комплект гвинт+шайба+гайка для коммутаційної шафи* | *шт* | *200* |
|
| *321* | *Кронштейн настінний* | *шт* | *2* |
|
| *322* | *Реле М01* | *шт* | *3* |
|
| *323* | *Картка Proximity Mifare* | *шт* | *100* |
|
| *324* | *Патч-корд UTP 1 м cat.5e* | *шт* | *110* |
|
| *325* | *Патч-корд UTP 2 м cat.5e* | *шт* | *110* |
|
| *326* | *Патч-корд LC/UPC-LC/UPC MM OM3 1м* | *шт* | *3* |
|
| *327* | *Патч-корд LC/UPC-LC/UPC MM OM3 2м* | *шт* | *3* |
|
| *328* | *Пігтейл - OM3 - конектор LC - LSZH - 1 м* | *шт* | *12* |
|
| *329* | *Сплайс-протектор* | *шт* | *12* |
|
| *330* | *Кабельне кільце (x2)* | *шт* | *6* |
|
| *331* | *Гофротруба D20* | *1000м* | *0,45* |
|
| *332* | *Кабельрост 200х50 1,5мм* | *1000м* | *0,09* |
|
| *333* | *Кабель J-Y(St)Y 1х2х0,8* | *1000м* | *2,05* |
|
| *334* | *Кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8* | *1000м* | *0,88* |
|
| *335* | *Кабель NHXH FE180/E30 3х1,5* | *1000м* | *0,08* |
|
| *336* | *Кабель NHXH FE180/E30 2х1,5* | *1000м* | *0,03* |
|
| *337* | *Кабель UTP LSZH Cat. 5e* | *1000м* | *0,31* |
|
| *338* | *Кабель FTP LSZH Cat. 5e* | *1000м* | *11,895* |
|
| *339* | *Кабель ПВС 3х1,5* | *1000м* | *0,13* |
|
| *340* | *Кабель ШВВП 2х1,5* | *1000м* | *0,1* |
|
| *341* | *Кабель W4х0,22* | *1000м* | *0,1* |
|
| *342* | *Кабель ВО UT008-SM-48* | *1000м* | *0,1* |
|
|  | *Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат* |  |  |
| *343* | *Електроенергія* | *кВт-год* | *264,0908* |
|
| *344* | *Мастильні матеріали* | *кг* | *0,1379* |
|
| *345* | *Гідравлічна рідина* | *кг* | *0,0608* |
|
|  | ***IV. Устаткування*** |  |  |
| *346* | *ППКП Тірас-16П* | *шт* | *1* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *1* |
|
| *347* | *ПУіЗ Тірас-1* | *шт* | *1* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *1* |
|
| *348* | *Модуль МЦА-GSM* | *шт* | *1* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *1* |
|
| *349* | *Модуль МРЛ-2.1* | *шт* | *1* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *1* |
|
| *350* | *Блок живлення БЖ1230* | *шт* | *2* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *2* |
|
| *351* | *Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б* | *шт* | *23* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *23* |
|
| *352* | *Сповіщувач пожежний димовий СП-2.1* | *шт* | *77* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *77* |
|
| *353* | *Сповіщувач пожежний димовий СПД-3* | *шт* | *3* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *3* |
|
| *354* | *Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L* | *шт* | *9* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *9* |
|
| *355* | *Оповіщувач ВПОС* | *шт* | *33* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *33* |
|
| *356* | *Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ ВИХІД* | *шт* | *5* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *5* |
|
| *357* | *Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ ПОЖЕЖА* | *шт* | *11* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *11* |
|
| *358* | *Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ "Порошок не входити"* | *шт* | *1* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *1* |
|
| *359* | *Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ "Порошок виходь"* | *шт* | *1* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *1* |
|
| *360* | *Оповіщувач світло-звуковий Джміль* | *шт* | *3* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *3* |
|
| *361* | *Сповіщувач магніто-контактний SM-35* | *шт* | *1* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *1* |
|
| *362* | *Пристрій ПАЗ Тірас* | *шт* | *1* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *1* |
|
| *363* | *Пристрій ПРЗ Тірас* | *шт* | *1* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *1* |
|
| *364* | *Модуль порошкового пожежогасіння МПП "Бранд-6"* | *шт* | *4* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *4* |
|
| *365* | *Шафа напольна 30U FNC1000-30U-FLAT-АС* | *шт* | *2* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *2* |
|
| *366* | *Блок безперебійного живлення ББП 100- 12Б 12В 3А* | *шт* | *3* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *3* |
|
| *367* | *ДБЖ UPS2000-G-2KRTS/RT1600W* | *шт* | *2* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *2* |
|
| *368* | *Прилад доступу IP400* | *шт* | *3* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *3* |
|
| *369* | *Зчитувач U-Prox SL mini* | *шт* | *6* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *6* |
|
| *370* | *Зчитувач U-Prox Desktop* | *шт* | *1* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *1* |
|
| *371* | *Турникет Класік-Стандарт-CM* | *шт* | *3* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *3* |
|
| *372* | *Пульт керування турнікетом* | *шт* | *3* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *3* |
|
| *373* | *Огорожа Класік О-КПВ-2 L=510-1000 мм поворотна секція* | *шт* | *1* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *1* |
|
| *374* | *Огорожа Класік О-КБС-2 L=510-1000 мм швидкознімна* | *шт* | *2* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *2* |
|
|  |  |  |  |
| *375* | *Патч-панель PP-KUTP48-1U* | *шт* | *5* |
|
|  |  |  |  |
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *5* |
|
| *376* | *Комутатор CRS354-48P-4S+2Q+RM* | *шт* | *5* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *5* |
|
| *377* | *Маршрутизатор RG-EG105G-P* | *шт* | *1* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *1* |
|
| *378* | *Точка доступу RG-RAP2200(F)* | *шт* | *8* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *8* |
|
| *379* | *IP АТС UCM6300A* | *шт* | *1* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *1* |
|
| *380* | *IP-телефон GXP1620* | *шт* | *2* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *2* |
|
| *381* | *Розетка подвійна RJ45* | *шт* | *102* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *102* |
|
| *382* | *Теплова завіса* | *шт* | *2* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *2* |
|
| *383* | *Ресепшн* | *шт* | *1* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується* | *шт* | *1* |
|
| *384* | *Герб-тризуб* | *шт* | *1* |
|
|  | *у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується* | *шт* | *1* |
|
|  | ***Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин*** |  |  |
|  | *Електроенергія* | *кВт-год* | *459,468* |
|  | *Стиснене повітря* | *м3* | *659,387* |
|  | *Мастильні матеріали* | *кг* | *7,331* |
|  | *Гідравлічна рідина* | *кг* | *0,599* |
|  | *Бензин* | *л* | *40,111* |
|  | *Дизельне паливо* | *л* | *90,673* |
|  |  |  |  |
|  | ***Довідкові дані*** |  |  |
|  | *Будівельне сміття* | *т* | *12,5048946* |