*Відповідно пункту 4-1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2017 № 710 (зі змінами)*

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.**

*Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі:* UA-2023-10-19-014311-a)

На підставі Положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області (далі – Територіальне управління), основним завданням ТУ ДСА України в Київській області є організаційне та фінансове забезпечення діяльності місцевих судів, крім господарських та адміністративних, з метою створення належних умов для діяльності судів, суддів і забезпечення роботи органів суддівського самоврядування. Організаційне забезпечення становлять заходи матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, організаційно-технічного характеру, ведення судової статистики, діловодства, архіву суду тощо.

ДК 021:2015:  45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

1. Найменування предмета закупівлі: Капітальний ремонт аварійних приміщень Обухівського районного суду Київської області
2. Місце надання послуг: Київська область, м. Обухів
3. Кількість надання послуг: 1 робота
4. Строк надання послуг: До 31.12.2023р.
5. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства з дотриманням вимог чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та санітарних норм
6. Очікувана вартість предмета закупівлі : 2 947 133 грн. 00 коп.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт аварійних приміщень Обухівського районного суду Київської області за адресою:  м.Обухів, вул. Київська, 20 | | | | |
| К=1,2 виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях, що експлуатуються | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | Вiддiл 1. Приміщення №48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлога |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | м2 | 4,6 |  |
| 2 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 4,6 |  |
| 3 | Розбирання бетонних фундаментів | м3 | 0,56 |  |
| 4 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші  товщиною 50 мм | м2 | 4,6 |  |
| 5 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини  стяжок цементних з напівсухої суміші | м2 | 4,6 |  |
| 6 | Армування стяжки дротяною сіткою 100х100мм | м2 | 4,6 |  |
| 7 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 4,6 |  |
| 8 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних  плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої  суміші | м2 | 0,8 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 9 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби | м2 | 3,84 |  |
| 10 | Нанесення штукатурного шару на стелі усередині  будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді  до 5 мм | м2 | 3,84 |  |
| 11 | Шпаклювання стель шпаклiвкою "Cатенгіпс" | м2 | 3,84 |  |
| 12 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під  фарбування | м2 | 3,84 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 13 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та  стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 16,4 |  |
| 14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 16,4 |  |
| 15 | Штукатурення Ротбандом по каменю та бетону стін | м2 | 16,4 |  |
| 16 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою "Cатенгіпс" | м2 | 16,4 |  |
| 17 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під  фарбування | м2 | 16,4 |  |
|  | Роздiл 4. Укоси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині  будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним  розчином | м2 | 1,52 |  |
| 19 | Шпаклювання укосів шпаклiвкою "Cатенгіпс" | м2 | 1,52 |  |
| 20 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під  фарбування | м2 | 1,52 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 5. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 21 | Демонтаж відкритої електропроводки | м | 6 |  |
| 22 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 1 |  |
| 23 | Прокладання кабелів при схованій проводці в борознах | м | 14 |  |
| 24 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 25 | Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах | шт | 1 |  |
|  | Вiддiл 2. Приміщення №57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлога |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 26 | Розбирання бетонних фундаментів | м3 | 0,3 |  |
| 27 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | м2 | 28,4 |  |
| 28 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 28,4 |  |
| 29 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші  товщиною 50 мм | м2 | 28,4 |  |
| 30 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини  стяжок цементних з напівсухої суміші | м2 | 28,4 |  |
| 31 | Армування стяжки дротяною сіткою 100х100мм | м2 | 28,4 |  |
| 32 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 28,4 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 33 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби | м2 | 28,4 |  |
| 34 | Нанесення протигрибкової грунтовки на поверхню стелі | м2 | 28,4 |  |
| 35 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 28,4 |  |
| 36 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 26,96 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 37 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та  стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 58 |  |
| 38 | Улаштування перегородок на металевому однорядному  каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або  гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у  житлових і громадських будівлях | м2 | 7,3 |  |
| 39 | Улаштування коробів з обшивкою гіпсокартонними  листами з улаштуванням металевого каркасу | м2 | 6 |  |
| 40 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по  цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 26,44 |  |
| 41 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 58 |  |
| 42 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7  шт | м2 | 36,84 |  |
| 43 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою "Cатенгіпс" | м2 | 19,06 |  |
| 44 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під  фарбування | м2 | 19,06 |  |
|  | Роздiл 4. Прорізи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 45 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | м2 | 1,4 |  |
|  | Роздiл 5. Укоси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 46 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині  будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним  розчином | м2 | 2,6 |  |
| 47 | Шпаклювання укосів шпаклiвкою "Cатенгіпс" | м2 | 2,6 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під  фарбування | м2 | 2,6 |  |
|  | Роздiл 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 49 | Демонтаж відкритої електропроводки | м | 38 |  |
| 50 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 1 |  |
| 51 | Прокладання кабелів при схованій проводці в борознах | м | 10 |  |
| 52 | Труба вiнiпластова по стелях на конструкціях, дiаметр  до 50 мм  [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 54 |  |
| 53 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах,  маса 1 м до 1 кг  [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 54 |  |
| 54 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 2 |  |
| 55 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 3 |  |
| 56 | Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних  стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 1 |  |
| 57 | Монтаж світильників LED, які встановлюються в  підвісних стелях | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 7. Вентиляція в санвузол |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 58 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з  застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в  залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів  глибиною 200 мм, діаметром 140 мм | шт | 2 |  |
| 59 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини  свердління кільцевими алмазними свердлами з  застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в  залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів  діаметром 140 мм | шт | 2 |  |
| 60 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм | м2 | 2,75 |  |
| 61 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 62 | Установлення грат жалюзійних з вивірянням і  закріпленням | грати | 1 |  |
|  | Роздiл 8. Сантехнічні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 63 | (Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових  труб діаметром 100 мм | м | 26 |  |
| 64 | Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових  труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі  з'єднанням контактним зварюванням | м | 20 |  |
| 65 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | м | 20 |  |
| 66 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  40 мм | м | 4 |  |
| 67 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 28 |  |
| 68 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 2 |  |
| 69 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 70 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  бачком | к-т | 1 |  |
| 71 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном  масою до 0,1 т | насос | 1 |  |
| 72 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
| 73 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів  каналізації діаметром 50 мм | шт | 2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вiддiл 3. Приміщення №55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлога |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 74 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | м2 | 47,2 |  |
| 75 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 47,2 |  |
| 76 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші  товщиною 50 мм | м2 | 47,2 |  |
| 77 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини  стяжок цементних з напівсухої суміші | м2 | 47,2 |  |
| 78 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 47,2 |  |
| 79 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 47,2 |  |
|  | Роздiл 2. Стеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 80 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби | м2 | 46,8 |  |
| 81 | Нанесення протигрибкової грунтовки на поверхню стелі | м2 | 46,8 |  |
| 82 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 46,8 |  |
| 83 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 46,8 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 84 | Розбирання бетонних фундаментних блоків | м3 | 0,3 |  |
| 85 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та  стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 73,3 |  |
| 86 | Улаштування обмазувальної гідроізоляції | м2 | 23,45 |  |
| 87 | Штукатурення Ротбандом по каменю та бетону стін | м2 | 41,74 |  |
| 88 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по  цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 31,56 |  |
| 89 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 31,56 |  |
| 90 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7  шт | м2 | 31,56 |  |
| 91 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою "Cатенгіпс" | м2 | 38,85 |  |
| 92 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під  фарбування | м2 | 38,85 |  |
|  | Роздiл 4. Двері |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 93 | Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною  пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання  500 мм | м різ. | 8,2 |  |
| 94 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,07572 |  |
| 95 | Грунтування металевих поверхонь за два рази  грунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,4 |  |
| 96 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром  емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 2,4 |  |
| 97 | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | 3,78 |  |
| 98 | Установлення і кріплення алюмінієвого кутика | м | 12 |  |
|  | Роздiл 5. Укоси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 99 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині  будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним  розчином | м2 | 5,2 |  |
| 100 | Шпаклювання укосів шпаклiвкою "Cатенгіпс" | м2 | 5,2 |  |
| 101 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під  фарбування | м2 | 5,2 |  |
|  | Роздiл 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | Демонтаж відкритої електропроводки | м | 10 |  |
| 103 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 2 |  |
| 104 | Прокладання кабелів при схованій проводці в борознах | м | 4 |  |
| 105 | Труба вiнiпластова по стелях на конструкціях, дiаметр  до 50 мм  [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 61 |  |
| 106 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах,  маса 1 м до 1 кг  [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 61 |  |
| 107 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 108 | Монтаж світильників LED, які встановлюються в  підвісних стелях | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 7. Вентиляція |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 109 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з  застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в  залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів  глибиною 200 мм, діаметром 200 мм | шт | 4 |  |
| 110 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини  свердління кільцевими алмазними свердлами з  застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в  залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів  діаметром 250 мм (до 500 мм) | шт | 4 |  |
| 111 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з  оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 15,08 |  |
| 112 | Установлення шумоглушників вентиляційних круглого  перерізу, діаметром 200 мм | шт | 1 |  |
| 113 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | м | 24 |  |
| 114 | Установлення вентиляторів | шт | 2 |  |
| 115 | Установлення регуляторів обертів | шт | 2 |  |
| 116 | Установлення електронагрівача | шт | 1 |  |
| 117 | Установлення фiльтрiв | м2 | 2 |  |
| 118 | Установлення анемостатів діаметром до 250 мм | шт | 5 |  |
| 119 | Прокладання коробів пластикових | м | 30 |  |
| 120 | Кабель до 35 кВ у прокладених коробах, маса 1 м до 1 кг  [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 60 |  |
|  | Вiддiл 4. Зовнішні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 121 | Збивання бетонних нерівностей фундаментів (частково) | м3 | 0,9 |  |
| 122 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м,  глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 | м3 | 7 |  |
| 123 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах  екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з  навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 24 |  |
| 124 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 34,8 |  |
| 125 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,  група ґрунту 1 | м3 | 5 |  |
| 126 | Ущільнення грунту щебенем | м2 | 10 |  |
| 127 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального  призначення об'ємом до 5 м3 | м3 | 1 |  |
| 128 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін  підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до  500 мм | м3 | 13,9 |  |
| 129 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних із  ребрами угору (сходи) бетон важкий В 25 (М 350),  крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 1,2 |  |
| 130 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів  бітумною мастикою | м2 | 15 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 2. Улаштування входу до укриття |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 131 | Виготовлення гратчастих конструкцій [каркас під  накриття] | т | 0,19 |  |
| 132 | Виготовлення гратчастих конструкцій [хвіртка] | т | 0,03 |  |
| 133 | Монтаж металоконструкцій каркасу та хвіртки | т | 0,4404 |  |
| 134 | Установлення замків дверних урізних | шт | 1 |  |
| 135 | Грунтування металевих поверхонь за два рази  грунтовкою ГФ-021 | м2 | 10,38 |  |
| 136 | Фарбування металевих грат, рам, труб емаллю ПФ-115  за 2 рази | м2 | 10,38 |  |
| 137 | Улаштування покриття з листа профільованого | м2 | 12 |  |
| 138 | Улаштування з листової сталі накривок парапетів | м | 6,6 |  |
| 139 | Улаштування з листової сталі звисів-капельників | м | 10 |  |
| 140 | Улаштування покриття з полікарбонатного листа | м2 | 7 |  |
| 141 | Установлення лотків бетонних при інших видах  покриттів (готові вироби) | м | 2,5 |  |
| 142 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття  10 см | м2 | 4 |  |
|  | Роздiл 3. Ремонт водостічної системи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 143 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та  помостів | м | 54,9 |  |
| 144 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів  тощо з листової сталі | м | 77,4 |  |
| 145 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з  готових елементів | м | 68,4 |  |
| 146 | Улаштування жолобів підвісних | м | 101 |  |
|  | Роздiл 4. Фасад |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 147 | Простукування облицювання фасадів з землі та  риштувань | м2 | 413 |  |
| 148 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток (частково) | м2 | 280 |  |
| 149 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін цоколю | м2 | 105 |  |
| 150 | Утеплення фасадів мінераловатними плитами  товщиною 100 мм з опорядженням декоративним  розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 413 |  |
| 151 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і  бетону декоративною сумішшю з наповнювачем,  величина зерен 2 мм (зняття обсягу декоративного  оздоблення по стінах) | м2 | -15 |  |
| 152 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з  риштувань по підготовленій поверхні (зняття обсягу  фарбування по стінах) | м2 | -15 |  |
| 153 | Опорядження поверхонь стін декоративною  штукатуркою "Байрамікс" | м2 | 15 |  |
| 154 | Утеплення фасадів пінополістирольними плитами  товщиною 20 мм з опорядженням декоративним  розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до  300 мм | м2 | 67,5 |  |
| 155 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і  бетону декоративною сумішшю з наповнювачем,  величина зерен 3 мм (зняття обсягу нанесення  декоративної суміші по площі під відливами та колон) | м2 | -28,8 |  |
| 156 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з  риштувань по підготовленій поверхні (зняття обсягу  фарбування по площі під відливами та колон) | м2 | -28,8 |  |
| 157 | Опорядження поверхонь колон та укосів декоративною  штукатуркою "Байрамікс" | м2 | 14,2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | Утеплення цоколю екструдованими  пінополістирольними плитами товщиною 50 мм за  технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 105 |  |
| 159 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і  бетону декоративною сумішшю з наповнювачем,  величина зерен 2 мм (зняття обсягу декоративного  оздоблення по цоколю) | м2 | -105 |  |
| 160 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з  риштувань по підготовленій поверхні (зняття обсягу  фарбування по цоколю) | м2 | -105 |  |
| 161 | Опорядження поверхонь цоколю декоративною  штукатуркою "Байрамікс" | м2 | 105 |  |
| 162 | Розбирання покриттів покрівлі з сайдингу (підшива) | м2 | 25 |  |
| 163 | Підшивання карнизів профнастилом шириною до 400 мм | м2 | 25 |  |
| 164 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих  трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань  до 16 м | м2 | 413 |  |
| 165 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань (зняти  до 8м) | м2 | -413 |  |
|  | Роздiл 5. Вхідна група |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 166 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 43,5 |  |
| 167 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 43,5 |  |
| 168 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 (площадка) | м2 | 19,5 |  |
| 169 | Армування стяжки дротяною сіткою 100х100мм | м2 | 19,5 |  |
| 170 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 19,5 |  |
| 171 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по  цегляних та бетонних поверхнях східців та підсхідців | м2 | 24 |  |
| 172 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних  плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої  суміші | м2 | 24 |  |
| 173 | Улаштування обшивання навісів з плит OSB 12мм | м2 | 3 |  |
| 174 | Улаштування пінополістиролу товщ.20мм на навіс | м3 | 0,06 |  |
| 175 | Опорядження обшивки декоративною сумішшю з  наповнювачем, величина зерен 2 мм | м2 | 3 |  |
| 176 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з  риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 3 |  |
| 177 | (Демонтаж) декоративних накладок з МДФ | м2 | 4,57 |  |
| 178 | Оббивання дверей декоративними накладками з МДФ | м2 | 4,57 |  |
| 179 | Установлення і кріплення наличників | м | 13,65 |  |
| 180 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих металевих поверхонь перил | м2 | 28 |  |
| 181 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих металевих поверхонь площею більше 5  м2 [площадки підйому] | м2 | 14,4 |  |
|  | Роздiл 6. Різні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 182 | (Демонтаж) Монтаж камери телевізійної пересувної  кольорового телебачення | шт | 5 |  |
| 183 | (Демонтаж) Знімання меморіальної таблички | шт | 2 |  |
| 184 | (Демонтаж) грат сталевих площею в світлі понад 1,5 до  2,5 м2 | грати | 33 |  |
| 185 | (Демонтаж) кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 84 |  |
| 186 | Демонтаж блоків кондиціонерів | шт | 14 |  |
| 187 | Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю  до 10 тис.м3/год | шт | 0 |  |
| 188 | Установлення подовжувачів до кронштейнів під  вентиляційне устаткування | кг | 84 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 | Установлення блоків кондиціонерів (раніше  демонтованих) | шт | 14 |  |
| 190 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1  м2 | грати | 4 |  |
| 191 | Улаштування підвіконних відливів | м | 28,4 |  |
| 192 | Ремонт гратчастих конструкцій [зменшення конструкції  віконних грат] | т | 0,99 |  |
| 193 | Грунтування металевих поверхонь за два рази  грунтовкою ГФ-021 | м2 | 101 |  |
| 194 | Фарбування металевих грат, рам, труб емаллю ПФ-115  за 2 рази | м2 | 101 |  |
| 195 | Установлення грат віконних площею в світлі понад 1,5  до 2,5 м2 | грати | 33 |  |
| 196 | Установлення меморіальної таблички (раніше  демонтованої) | шт | 2 |  |
| 197 | Монтаж камери телевізійної пересувної кольорового  телебачення (раніше демонтованої) | шт | 5 |  |
| 198 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість  контактів у роз'ємі до 14 | шт | 5 |  |
| 199 | Навантаження сміття вручну | т | 34,28915 |  |
| 200 | Перевезення сміття до 30 км | т | 34,28915 |  |
|  | | | | |