|  |
| --- |
| *Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі:* UA-2024-05-24-007406-a**Капітальний ремонт аварійних приміщень Києво-Святошинського районного суду Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Янтарна,12 (2 поверх)**(за кодом ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботиОчікувана вартість предмета закупівлі 7 384 531 грн з ПДВ |

**24.05.2024**

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(***Капітальний ремонт аварійних приміщень**

**Києво-Святошинського районного суду**

**Київської області, що знаходиться за**

**адресою: м. Київ, вул. Янтарна,12 (2 поверх)**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета**

**закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (СПЕЦИФІКАЦІЯ)** Капітальний ремонт аварійних приміщень Києво-Святошинського районного суду Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Янтарна,12 (2 поверх)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **ремонт кабінетів адмінбудівлі по вул Янтарна 12 літера** |  |  |  |
|  | **"А"**Розділ 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Улаштування перегородок на дерев'яному каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит з ізоляційною прокладкою товщиною 100 мм | м2 | 2 |  |
| 2 | Розбирання підвісних стель | м2 | 382,9 |  |
| 3 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 84,4 |  |
| 4 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | м2 | 70,1 |  |
| 5 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 9 |  |
| 6 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів | м2 | 388,2 |  |
|  | клеєм |  |  |  |
| 7 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 467,3 |  |
| 8 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 467,3 |  |
| 9 | Розбирання плінтусів | м | 485 |  |
| 10 | Розбирання порожків алюмініевих | м | 27 |  |
| 11 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 1356,3 |  |
| 12 | (Демонтаж) Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі | п. м. | 68,8 |  |
| 13 | (Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами з ДСП | м2 | 12 |  |
| 14 | Знімання дверних полотен | м2 | 53,04 |  |
| 15 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 30 |  |
| 16 | Знімання наличників | м | 180,2 |  |
|  | Розділ 2. Підлога |  |  |  |
| 17 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 467,3 |  |
| 18 | Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2 | м2 | 467,3 |  |
| 19 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит деpевноволокнистих | м2 | 35,2 |  |
| 20 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи до 20 м2 | м2 | 467,3 |  |
| 21 | Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2 | м2 | 467,3 |  |
| 22 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 485 |  |
| 23 | Улаштування планки примикання на шурупах | м | 485 |  |
| 24 | Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м2 | м2 | 14,54 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит деревноволокнистих | м2 | 14,54 |  |
| 26 | Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2 | м2 | 14,54 |  |
| 27 | Улаштування кутиків алюмінієвих на саморізах Розділ 3. Стіни | м | 77,2 |  |
| 28 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 1356,3 |  |
| 29 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 190 |  |
| 30 | Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими | м2 | 1356,3 |  |
| 31 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 1356,3 |  |
| 32 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 1356,3 |  |
| 33 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | м2 | 1054,1 |  |
| 34 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази | м2 | 1054,1 |  |
| 35 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м2 | 302,2 |  |
| 36 | Улаштування коробів з обшивкою гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу | м2 | 64,4 |  |
| 37 | Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 64,4 |  |
| 38 | Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 64,4 |  |
| 39 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поверхонь укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 64,4 |  |
| 40 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 146,2 |  |
| 41 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 146,2 |  |
| 42 | Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 146,2 |  |
| 43 | Безпіщане накриття вертикальних поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 146,2 |  |
| 44 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поверхонь укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 146,2 |  |
| 45 | Улаштування захисник планок декоративних Розділ 4. Стеля | м | 246 |  |
| 46 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо | м2 | 382,9 |  |
| 47 | Улаштування профілю | м | 320 |  |
| 48 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" (модуль 600х600 мм) | м2 | 382,9 |  |
| 49 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 360,58 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 84,4 |  |
| 51 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ 5. Прорізи | м2 | 84,4 |  |
| 52 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-8 | блок | 32 |  |
| 53 | Установлення замків дверних урізних | шт | 32 |  |
| 54 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 1,6 |  |
| 55 | Установлення замків дверних електромагнітних | шт | 1 |  |
| 56 | Установлення карти (брелок) для відчинення дверей | шт | 5 |  |
| 57 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 11,46 |  |
| 58 | Установлення замків дверних електромагнітних | шт | 2 |  |
| 59 | Установлення карти (брелок) для відчинення дверей | шт | 10 |  |
| 60 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінахРозділ 6. Перегородки | м2 | 5,6 |  |
| 61 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 16,35 |  |
| 62 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 27,4 |  |
| 63 | Облицювання поверхонь стін к/к перегородок керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 54,8 |  |
| 64 | Облицювання поверхонь г/к стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 штВідділ 1. СХОДОВИЙ МАРШ | м2 | 45,45 |  |
| 65 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 мРозділ 1. Демонтажні роботиРозділ 2. Сходи | м2 | 63 |  |
| 66 | Виравнивание ступеней с торца по вертикали | м2 | 3,96 |  |
| 67 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 14 |  |
| 68 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 4,2 |  |
| 69 | Установлення перфорованих штукатурних кутиківРозділ 3. Стіни | м | 26,4 |  |
| 70 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м2 | 22 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 41 |  |
| 72 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 шарів | м2 | 41 |  |
| 73 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбуванняРозділ 4. Інші роботи | м2 | 41 |  |
| 74 | Навантаження сміття вручну | т | 10,888 |  |
| 75 | Перевезення сміття до 30 км без навантаження**Електромонтажні роботи**Розділ 1. Демонтажні роботи | т | 10,888 |  |
| 76 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 62 |  |
| 77 | (Демонтаж) Монтаж люстри з 9 лампами для ламп розжарювання | шт | 10 |  |
| 78 | Демонтаж вимикачів, розетокРозділ 2. Монтажні роботи | шт | 200 |  |
| 79 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 665 |  |
| 80 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по каркасу стелі | м | 1550 |  |
| 81 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 1000 |  |
| 82 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до16 мм2 в труби | м | 450 |  |
| 83 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м | 100 |  |
| 84 | Прокладання лотка | м | 30 |  |
| 85 | Прокладання коробів пластикових | м | 6 |  |
| 86 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 600 |  |
| 87 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | м | 30 |  |
| 88 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | м | 530 |  |
| 89 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 10 |  |
| 90 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 25 |  |
| 91 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 184 |  |
| 92 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 6 |  |
| 93 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (автоматичні вимикачі) | шт | 100 |  |
| 94 | Монтаж світильників , які встановлюються в підвісних стелях | шт | 98 |  |
| 95 | Монтаж люстри з 9 лампами для ламп розжарювання (раніше демонтованих) | шт | 5 |  |
| 96 | Монтаж світильника підвісного для ламп розжарювання | шт | 6 |  |
| 97 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.**опалення** | шт | 2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 98 | Розділ 1. ОпаленняДемонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 10 |  |
| 99 | Брухт металевий | т | 0,75 |  |
| 100 | (зворотні матерiали)(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання | м | 28 |  |
| 101 | з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 ммУстановлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 30,3 |  |
| 102 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб | м | 28 |  |
| 103 | поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром20 ммУстановлення вентиляційних решіток 150\*200 | грати | 1 |  |
| 104 | **водопровід, каналізація**Розділ 1. ВодопровідПрокладання трубопроводів водопостачання з труб | м | 40 |  |
| 105 | поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром20 ммУстановлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
| 106 | Розділ 2. КаналізаціяУстановлення унітазів з безпосередньо приєднаним | к-т | 4 |  |
| 107 | бачкомУстановлення умивальників одиночних з підведенням | к-т | 2 |  |
| 108 | холодної та гарячої води(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з | м | 20 |  |
| 109 | поліетиленових труб діаметром 100 мм Прокладання трубопроводів каналізації з | м | 20 |  |
| 110 | поліетиленових труб діаметром 100 мм(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з | м | 2 |  |
| 111 | поліетиленових труб діаметром 50 мм Прокладання трубопроводів каналізації з | м | 2 |  |
| 112 | поліетиленових труб діаметром 50 ммПробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 | шт | 3 |  |
| 113 | мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен | м | 15 |  |
| 114 | до 20 см2Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни | м | 15 |  |
| 115 | 1х0,5 цеглини**кондиціонування та вентиляцію**Розділ 1. Кондиціонування(Демонтаж) Установлення кондиціонерів на висоті від | шт | 27 |  |
| 116 | підлоги понад 1 м до 3 м(Демонтаж) Установлення кронштейнів під вентиляційне | кг | 162 |  |
| 117 | устаткування(Демонтаж) Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск | м | 189 |  |
| 118 | до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм (7м х27 шт)(Демонтаж) Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого | м | 189 |  |
| 119 | каучуку, поліетилену (7 мм х27 шт)(Демонтаж) Монтаж дренажних труб діаметром до 25 мм | м | 213 |  |
| 120 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 121 | Установлення кондиціонерів на висоті від підлоги понад | шт | 27 |  |
| 122 | 1 м до 3 мУстановлення кронштейнів під вентиляційне | кг | 162 |  |
|  | устаткування |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 123 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 300 |  |
| 124 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 300 |  |
| 125 | Монтаж дренажних труб діаметром до 25 мм | м | 213 |  |
| 126 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 170 |  |
| 127 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 4 |  |
| 128 | Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводціРозділ 2. Вентиляція | шт | 1 |  |
| 129 | (Демонтаж) Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5-0,7 мм | м2 | 12,5 |  |
| 130 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5-0,7 | м2 | 12,5 |  |
| 131 | ммУстановлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,14 |  |
| 132 | Установлення шумоглушників вентиляційних ф160х1000L | шт | 3 |  |
| 133 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 1,5 |  |
| 134 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 3 |  |
| 135 | Установлення жалюзійних решіток | грати | 1 |  |

Посилання на закупівлю :

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-24-007406-a