*Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі:*

*UA-2022-10-06-007778-a*

Назва предмета закупівлі : ***Код ДК 021:2015 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту (облаштування боксу для спеціального заїзду автотранспорту варти) для потреб місцевих загальних судів Київської області)***

|  |
| --- |
| ***Бориспільський міськрайонний суду Київської області (м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 8*** |
| № | Найменування робіт (послуг) і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Виготовлення гратчастих конструкцiй огородження | т | 0,97 |   |
| 2 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей пометалевих стовпах без цоколя | м | 30 |   |
| 3 | Готування цементного бетону вручну | м3 | 0,6 |   |
|   | ВОРОТА |   |   |   |
| 4 | Виготовлення гратчастих конструкцiй ворот | т | 0,184 |   |
| 5 | Улаштування ворiт iз готових ґратчастих полотен | м2 | 13,2 |   |
| 6 | Улаштування хвiрток iз готових ґратчастих полотен | м2 | 2 |   |
| 7 | Установлення замків дверних урізних |  шт | 1 |   |
|   | ФЕРМА |   |   |   |
| 8 | Виготовлення конструкцiй ферм | т | 0,832 |   |
| 9 | Монтаж металоконструкцiй ферми | т | 0,732 |   |
| 10 | Грунтування металевих поверхонь за один разґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 96 |   |
| 11 | Фарбування металевих погрунтованих поверхоньемаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 96 |   |
|   | ПОКРІВЛЯ |   |   |   |
| 12 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листапри висоті будівлі до 25 м | м2 | 62,5 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 13 | Облицювання огородження профiльованим листом | м2 | 72 |   |
| 14 | Облицювання фронтонів листом оцинкованим зполімерним покриттям | м2 | 6 |   |
| 15 | Улаштування з листової сталi планки примикания | м | 12 |   |
| 16 | Улаштування з листової сталi П-образної планки | м | 30 |   |
| 17 | Улаштування з листової сталі коньків | м | 10 |   |
|   | ФЭМ |   |   |   |
| 18 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкріплень з укосами, група ґрунту 2 |  м3 | 22,8 |   |
| 19 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови із щебеню, товщ. 25 см | м3 | 15 |   |
| 20 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з пiску товщ.100 мм | м3 | 6 |   |
| 21 | Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар/геотекстилю/ | м2 | 60 |   |
| 22 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з цементно-пiщаної сумiшi, товщ.40 см | м3 | 2,4 |   |
| 23 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] | м2 | 60 |   |
| 24 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 26 |   |
| 25 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1шт | шт | 4 |   |
| 26 | Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до25 мм, укладених по конструкцiях | м | 45 |   |
| 27 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби | м | 45 |   |
| 28 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних | шт | 1 |   |
| 29 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |   |
|   | СМІТТЯ  |   |   |   |
| 30 | Навантаження сміття вручну |  т | 25,56 |   |
| 31 | Перевезення сміття до 14 км | т | 25,56 |   |

***Білоцерківський міськрайонний суд Київської області (м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт (послуг) і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (Демонтаж) навісу вхідного | т | 0,29 |   |
| 2 | Виготовлення гратчастих конструкцiй огородження | т | 0,97 |   |
| 3 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей пометалевих стовпах без цоколя | м | 30 |   |
| 4 | Готування цементного бетону вручну | м3 | 0,6 |   |
|   | ВОРОТА |   |   |   |
| 5 | Виготовлення гратчастих конструкцiй ворот | т | 0,184 |   |
| 6 | Улаштування ворiт iз готових ґратчастих полотен | м2 | 13,2 |   |
| 7 | Улаштування хвiрток iз готових ґратчастих полотен | м2 | 2 |   |
| 8 | Установлення замків дверних урізних |  шт | 1 |   |
|   | ФЕРМА |   |   |   |
| 9 | Виготовлення конструкцiй ферм | т | 0,832 |   |
| 10 | Монтаж металоконструкцiй ферми | т | 0,732 |   |
| 11 | Грунтування металевих поверхонь за один разґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 96 |   |
| 12 | Фарбування металевих погрунтованих поверхоньемаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 96 |   |
|   | ПОКРІВЛЯ |   |   |   |
| 13 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листапри висоті будівлі до 25 м | м2 | 76,5 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 14 | Облицювання огородження профiльованим листом | м2 | 72 |   |
| 15 | Облицювання фронтонів листом оцинкованим зполімерним покриттям | м2 | 6 |   |
| 16 | Улаштування з листової сталi планки примикания | м | 14 |   |
| 17 | Улаштування з листової сталi П-образної планки | м | 30 |   |
| 18 | Улаштування з листової сталі коньків | м | 10 |   |
|   | ФЭМ |   |   |   |
| 19 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкріплень з укосами, група ґрунту 2 |  м3 | 22,8 |   |
| 20 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 3 |   |
| 21 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови із щебеню, товщ. 25 см | м3 | 15 |   |
| 22 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з пiску товщ.100 мм | м3 | 6 |   |
| 23 | Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар/геотекстилю/ | м2 | 60 |   |
| 24 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з цементно-пiщаної сумiшi, товщ.40 см | м3 | 2,4 |   |
| 25 | Розбирання асфальтобетонних покриттiвмеханiзованим способом товщ.100 мм | м3 | 3 |   |
| 26 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] | м2 | 60 |   |
| 27 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 26 |   |
| 28 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1шт | шт | 4 |   |
| 29 | Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до25 мм, укладених по конструкцiях | м | 45 |   |
| 30 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби | м | 45 |   |
| 31 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних | шт | 1 |   |
| 32 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |   |
|   | СМІТТЯ  |   |   |   |
| 33 | Навантаження сміття вручну |  т | 9,6 |   |
| 34 | Перевезення сміття до 14 км | т | 9,6 |   |

***Васильківський міськрайонний суд Київської області (м. Васильків, вул. Шевченка, 8)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт (послуг) і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Виготовлення гратчастих конструкцiй огородження | т | 0,97 |   |
| 2 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей пометалевих стовпах без цоколя | м | 30 |   |
| 3 | Готування цементного бетону вручну | м3 | 0,6 |   |
|   | ВОРОТА |   |   |   |
| 4 | Виготовлення гратчастих конструкцiй ворот | т | 0,184 |   |
| 5 | Улаштування ворiт iз готових ґратчастих полотен | м2 | 13,2 |   |
| 6 | Улаштування хвiрток iз готових ґратчастих полотен | м2 | 2 |   |
| 7 | Установлення замків дверних урізних |  шт | 1 |   |
|   | ФЕРМА |   |   |   |
| 8 | Виготовлення конструкцiй ферм | т | 0,832 |   |
| 9 | Монтаж металоконструкцiй ферми | т | 0,732 |   |
| 10 | Грунтування металевих поверхонь за один разґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 96 |   |
| 11 | Фарбування металевих погрунтованих поверхоньемаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 96 |   |
|   | ПОКРІВЛЯ |   |   |   |
| 12 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листапри висоті будівлі до 25 м | м2 | 62,5 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 13 | Облицювання огородження профiльованим листом | м2 | 72 |   |
| 14 | Облицювання фронтонів листом оцинкованим зполімерним покриттям | м2 | 6 |   |
| 15 | Улаштування з листової сталi планки примикания | м | 12 |   |
| 16 | Улаштування з листової сталi П-образної планки | м | 30 |   |
|   | ФЭМ |   |   |   |
| 17 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкріплень з укосами, група ґрунту 2 |  м3 | 22,8 |   |
| 18 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови із щебеню, товщ. 25 см | м3 | 15 |   |
| 19 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з пiску товщ.100 мм | м3 | 6 |   |
| 20 | Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар/геотекстилю/ | м2 | 60 |   |
| 21 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з цементно-пiщаної сумiшi, товщ.40 см | м3 | 2,4 |   |
| 22 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] | м2 | 60 |   |
| 23 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 26 |   |
| 24 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1шт | шт | 4 |   |
| 25 | Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до25 мм, укладених по конструкцiях | м | 45 |   |
| 26 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби | м | 45 |   |
| 27 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних | шт | 1 |   |
| 28 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |   |
|   | СМІТТЯ  |   |   |   |
| 29 | Навантаження сміття вручну |  т | 9,6 |   |
| 30 | Перевезення сміття до 14 км | т | 9,6 |   |

***Вишгородський районний суд Київської області (м. Вишгород, вул. Кургузова, 7)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт (послуг) і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Виготовлення гратчастих конструкцiй огородження | т | 1,022 |   |
| 2 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей пометалевих стовпах без цоколя | м | 30 |   |
| 3 | Готування цементного бетону вручну | м3 | 0,6 |   |
|   | ВОРОТА |   |   |   |
| 4 | Виготовлення гратчастих конструкцiй ворот | т | 0,184 |   |
| 5 | Улаштування ворiт iз готових ґратчастих полотен | м2 | 13,2 |   |
| 6 | Улаштування хвiрток iз готових ґратчастих полотен | м2 | 2 |   |
| 7 | Установлення замків дверних урізних |  шт | 1 |   |
|   | ФЕРМА |   |   |   |
| 8 | Виготовлення конструкцiй ферм | т | 0,832 |   |
| 9 | Монтаж металоконструкцiй ферми | т | 0,732 |   |
| 10 | Грунтування металевих поверхонь за один разґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 96 |   |
| 11 | Фарбування металевих погрунтованих поверхоньемаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 96 |   |
|   | ПОКРІВЛЯ |   |   |   |
| 12 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листапри висоті будівлі до 25 м | м2 | 62,5 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 13 | Облицювання огородження профiльованим листом | м2 | 78 |   |
| 14 | Облицювання фронтонів листом оцинкованим зполімерним покриттям | м2 | 6 |   |
| 15 | Улаштування з листової сталi планки примикания | м | 12 |   |
| 16 | Улаштування з листової сталi П-образної планки | м | 32 |   |
|   | ФЭМ |   |   |   |
| 17 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкріплень з укосами, група ґрунту 2 |  м3 | 17,86 |   |
| 18 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови із щебеню, товщ. 25 см | м3 | 11,75 |   |
| 19 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з пiску товщ.100 мм | м3 | 4,7 |   |
| 20 | Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар/геотекстилю/ | м2 | 47 |   |
| 21 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з цементно-пiщаної сумiшi, товщ.40 см | м3 | 1,88 |   |
| 22 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] | м2 | 60 |   |
| 23 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 20 |   |
| 24 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1шт | шт | 4 |   |
| 25 | Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до25 мм, укладених по конструкцiях | м | 45 |   |
| 26 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби | м | 45 |   |
| 27 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних | шт | 1 |   |
| 28 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |   |
|   | СМІТТЯ  |   |   |   |
| 29 | Навантаження сміття вручну |  т | 12,46 |   |
| 30 | Перевезення сміття до 14 км | т | 12,46 |   |

***Обухівський районний суд Київської області (м. Обухів, вул. Київська, 20)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №. | Найменування робіт (послуг) і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Виготовлення гратчастих конструкцiй огородження | т | 0,97 |   |
| 2 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей пометалевих стовпах без цоколя | м | 30 |   |
| 3 | Готування цементного бетону вручну | м3 | 0,6 |   |
|   | ВОРОТА |   |   |   |
| 4 | Виготовлення гратчастих конструкцiй ворот | т | 0,184 |   |
| 5 | Улаштування ворiт iз готових ґратчастих полотен | м2 | 13,2 |   |
| 6 | Улаштування хвiрток iз готових ґратчастих полотен | м2 | 2 |   |
| 7 | Установлення замків дверних урізних |  шт | 1 |   |
|   | ФЕРМА |   |   |   |
| 8 | Виготовлення конструкцiй ферм | т | 0,832 |   |
| 9 | Монтаж металоконструкцiй ферми | т | 0,732 |   |
| 10 | Грунтування металевих поверхонь за один разґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 96 |   |
| 11 | Фарбування металевих погрунтованих поверхоньемаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 96 |   |
|   | ПОКРІВЛЯ |   |   |   |
| 12 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листапри висоті будівлі до 25 м | м2 | 62,5 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 13 | Облицювання огородження профiльованим листом | м2 | 72 |   |
| 14 | Облицювання фронтонів листом оцинкованим зполімерним покриттям | м2 | 6 |   |
| 15 | Улаштування з листової сталi планки примикания | м | 12 |   |
| 16 | Улаштування з листової сталi П-образної планки | м | 30 |   |
|   | ФЭМ |   |   |   |
| 17 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкріплень з укосами, група ґрунту 2 |  м3 | 22,8 |   |
| 18 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 3 |   |
| 19 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови із щебеню, товщ. 25 см | м3 | 15 |   |
| 20 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з пiску товщ.100 мм | м3 | 6 |   |
| 21 | Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар/геотекстилю/ | м2 | 60 |   |
| 22 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з цементно-пiщаної сумiшi, товщ.40 см | м3 | 2,4 |   |
| 23 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] | м2 | 60 |   |
| 24 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 26 |   |
| 25 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1шт | шт | 4 |   |
| 26 | Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до25 мм, укладених по конструкцiях | м | 45 |   |
| 27 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби | м | 45 |   |
| 28 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних | шт | 1 |   |
| 29 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |   |
|   | СМІТТЯ  |   |   |   |
| 30 | Навантаження сміття вручну |  т | 4,8 |   |
| 31 | Перевезення сміття до 14 км | т | 4,8 |   |

***Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд (м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 65***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт (послуг) і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (Демонтаж) грат металевих | т | 0,05 |   |
| 2 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястихазбестоцементних листів | м2 | 13,3 |   |
| 3 | Розбирання цегляних перегородок |  м3 | 8,2 |   |
| 4 | (Демонтаж) Установлення металевих дверних коробокіз навішуванням дверних полотен | м2 | 2 |   |
| 5 | (Демонтаж) Монтаж вікон збірно-розбірних зметалопластику | м2 | 2,5 |   |
| 6 | Розбирання бетонной підлоги та сходів |  м3 | 8,5 |   |
| 7 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | м2 | 13,3 |   |
| 8 | Виготовлення гратчастих конструкцiй огородження | т | 0,97 |   |
| 9 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей пометалевих стовпах без цоколя | м | 30 |   |
| 10 | Готування цементного бетону вручну | м3 | 0,6 |   |
|   | ВОРОТА |   |   |   |
| 11 | Виготовлення гратчастих конструкцiй ворот | т | 0,184 |   |
| 12 | Улаштування ворiт iз готових ґратчастих полотен | м2 | 13,2 |   |
| 13 | Улаштування хвiрток iз готових ґратчастих полотен | м2 | 2 |   |
| 14 | Установлення замків дверних урізних |  шт | 1 |   |
|   | ФЕРМА |   |   |   |
| 15 | Виготовлення конструкцiй ферм | т | 0,832 |   |
| 16 | Монтаж металоконструкцiй ферми | т | 0,732 |   |
| 17 | Грунтування металевих поверхонь за один разґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 96 |   |
| 18 | Фарбування металевих погрунтованих поверхоньемаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 96 |   |
|   | ПОКРІВЛЯ |   |   |   |
| 19 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листапри висоті будівлі до 25 м | м2 | 62,5 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 20 | Облицювання огородження профiльованим листом | м2 | 72 |   |
| 21 | Облицювання фронтонів листом оцинкованим зполімерним покриттям | м2 | 6 |   |
| 22 | Улаштування з листової сталi планки примикания | м | 12 |   |
| 23 | Улаштування з листової сталi П-образної планки | м | 30 |   |
|   | ФЭМ |   |   |   |
| 24 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкріплень з укосами, група ґрунту 2 |  м3 | 22,8 |   |
| 25 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 6 |   |
| 26 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови із щебеню, товщ. 25 см | м3 | 15 |   |
| 27 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з пiску товщ.100 мм | м3 | 6 |   |
| 28 | Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар/геотекстилю/ | м2 | 60 |   |
| 29 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з цементно-пiщаної сумiшi, товщ.40 см | м3 | 2,4 |   |
| 30 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] | м2 | 60 |   |
| 31 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 26 |   |
| 32 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1шт | шт | 4 |   |
| 33 | Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до25 мм, укладених по конструкцiях | м | 45 |   |
| 34 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби | м | 45 |   |
| 35 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних | шт | 1 |   |
| 36 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |   |
|   | СМІТТЯ  |   |   |   |
| 37 | Навантаження сміття вручну |  т | 42,25928 |   |
| 38 | Перевезення сміття до 14 км | т | 42,25928 |   |

***Таращанський районний суд Київської області (м. Тараща, вул. Сікевича Володимира, 75)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт (послуг) і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (Демонтаж) навісу вхідного, металевого огордження зсітки, стовпів та сходів | т | 1,8 |   |
| 2 | Виготовлення гратчастих конструкцiй огородження | т | 0,97 |   |
| 3 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей пометалевих стовпах без цоколя | м | 30 |   |
| 4 | Готування цементного бетону вручну | м3 | 0,6 |   |
|   | ВОРОТА |   |   |   |
| 5 | Виготовлення гратчастих конструкцiй ворот | т | 0,184 |   |
| 6 | Улаштування ворiт iз готових ґратчастих полотен | м2 | 13,2 |   |
| 7 | Улаштування хвiрток iз готових ґратчастих полотен | м2 | 2 |   |
| 8 | Установлення замків дверних урізних |  шт | 1 |   |
|   | ФЕРМА |   |   |   |
| 9 | Виготовлення конструкцiй ферм | т | 0,832 |   |
| 10 | Монтаж металоконструкцiй ферми | т | 0,732 |   |
| 11 | Грунтування металевих поверхонь за один разґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 96 |   |
| 12 | Фарбування металевих погрунтованих поверхоньемаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 96 |   |
|   | ПОКРІВЛЯ |   |   |   |
| 13 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листапри висоті будівлі до 25 м | м2 | 62,5 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 14 | Облицювання огородження профiльованим листом | м2 | 72 |   |
| 15 | Облицювання фронтонів листом оцинкованим зполімерним покриттям | м2 | 6 |   |
| 16 | Улаштування з листової сталi планки примикания | м | 10 |   |
| 17 | Улаштування з листової сталi П-образної планки | м | 30 |   |
|   | ФЭМ |   |   |   |
| 18 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкріплень з укосами, група ґрунту 2 |  м3 | 22,8 |   |
| 19 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 3 |   |
| 20 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови із щебеню, товщ. 25 см | м3 | 15 |   |
| 21 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з пiску товщ.100 мм | м3 | 6 |   |
| 22 | Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар/геотекстилю/ | м2 | 60 |   |
| 23 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з цементно-пiщаної сумiшi, товщ.40 см | м3 | 2,4 |   |
| 24 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] | м2 | 60 |   |
| 25 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 26 |   |
| 26 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1шт | шт | 4 |   |
| 27 | Монтаж гофро- труб для електропроводки дiаметром до25 мм, укладених по конструкцiях | м | 45 |   |
| 28 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби | м | 45 |   |
| 29 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних | шт | 1 |   |
| 30 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |   |
|   | СМІТТЯ  |   |   |   |
| 31 | Навантаження сміття вручну |  т | 20,76 |   |
| 32 | Перевезення сміття до 14 км | т | 20,76 |   |

*Учасник має гарантувати, надати гарантійний лист підтвердження, дотримання всіх норм передбачених ДБН В.2.2.-26:2010. Будинки і споруди.Суди.*

*Учасник визначає ціни, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт (послуг), що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.*

*При складанні ціни пропозиції на виконання підрядних робіт(послуг) вартість матеріальних ресурсів приймається Учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.*

*Учасник в складі Пропозиції надає Гарантійний лист щодо виконання робіт(послуг) відповідно до технічних вимог Замовника.*

*Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт(послуг) ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.*

*Якщо у найменуванні робіт технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».*

*Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення 3 900 000 грн 00 коп. ( три мільйони дев’ятсот тисяч грн.00 коп.) з ПДВ .Відповідно до статті 4 Закону України "Про публічні закупівлі" планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2022 рік та передбачені видатки на закупівлю товару, що є предметом цієї закупівлі за КЕКВ 2240*