|  |
| --- |
| *Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі:* UA-2022-11-09-011775-a Послуги з встановлення систем пожежогасіння архівів, пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщенні за адресою : м. Київ, вул. Янтарна, 12 А *за кодом ДК 021:2015:*45343200-5 Встановлення обладнання для пожежогасіння |

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(*Послуги з встановлення систем пожежогасіння архівів, пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщенні за адресою : м. Київ, вул. Янтарна,12 А*)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Послуги з встановлення систем пожежогасіння архівів, пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщенні за адресою : м. Київ, вул. Янтарна,12 А |
| Код ДК 021:2015 | 45343200-5 Встановлення обладнання для пожежогасіння |
| Назва товару / послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару / послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі *(зазначається у разі закупівлі товару / послуг)* | Послуги з встановлення систем пожежогасіння архівів, пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщенні за адресою :м. Київ, вул. Янтарна, 12 АКод ДК 021:2015 45343200-5 Встановлення обладнання для пожежогасіння |
| Кількість поставки товару / Обсяг надання послуг / Обсяг виконання робіт | 1 послуга |
| Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт | м. Київ, вул. Янтарна, 12 А |
| Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт | до 31 грудня 2022 року включно |

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг / виконання робіт відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент»".

Протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям.

 ***Технічне завдання***

| № | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППКП Тірас-16.128П | шт | 1 |
| 2 | ППКП Тірас-8П | шт | 1 |
| 3 | Модуль МЦА-GSM | шт | 1 |
| 4 | Прилад ПУіЗ Тірас-1 | шт | 7 |
| 5 | Блок безперебійного живлення БЖ1230 | шт | 3 |
| 6 | Акумулятор 18А/г, 12В | шт | 4 |
| 7 | Акумулятор 7А/г, 12В | шт | 1 |
| 8 | Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б | шт | 26 |
| 9 | Сповіщувач пожежний димовий СПД3 | шт | 42 |
| 10 | База для сповіщувача Б103-03 | шт | 24 |
| 11 | Сповіщувач пожежний ручний SPR‐3L | шт | 7 |
| 12 | Сповіщувач SM-35 | шт | 60 |
| 13 | Пристрій ПАЗ Тірас | шт | 7 |
| 14 | Пристрій ПРЗ Тірас | шт | 7 |
| 15 | Модуль порошкового пожежогасіння МПП "Бранд-3"  | шт | 34 |
| 16 | Модуль порошкового пожежогасіння МПП "Бранд-6"  | шт | 7 |
| 17 | Оповіщувач ОСЗ-5 "Порошок не входити" | шт | 10 |
| 18 | Оповіщувач ОСЗ-6 "Порошок виходь" | шт | 10 |
| 19 | Оповіщувач ОСЗ-12 "Вихід" | шт | 4 |
| 20 | Оповіщувач ОСЗ-2 "Пожежа" | шт | 2 |
| 21 | Оповіщувач Джміль | шт | 1 |
| 22 | Короб ПВХ 20х10 | м | 240 |
| 23 | Короб ПВХ 40х25 | м | 60 |
| 24 | Короб ПВХ 40х60 | м | 20 |
| 25 | Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8 | м | 1700 |
| 26 | Кабель JE-H(St)H 1х2х0,8 | м | 500 |
| 27 | Кабель (N) HXH-O FE180/E30 2х1,5 | м | 600 |
| 28 | Кабель (N) HXH-O FE180/E30 3х1,5 | м | 150 |
| 29 | Кабель UTP 4х2х0,5 | м | 150 |
| 30 | Витратні матеріали | комплект | 1 |

Усі роботи повинні проводитись:

- без порушення конструктивної цілісності елементів та облицювання стін будівель і споруд;

- без захаращення об'єктів та з забезпеченням своєчасно вивезення будівельного сміття та відходів;

- з дотриманням вимог чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та санітарних норм,

про що Учасником надається гарантійний лист.

Після закінчення робіт, разом з Актом надається комплект документації:

* Робочий проект;
* Акт перевірки відповідності систем;
* Сертифікати на матеріали та обладнання,

про що Учасником надається гарантійний лист.

У складі тендерної пропозиції учасник подає кошторисну документацію, сформовану в програмному комплексі АВК-5 (3.7.1) (або аналогічному), завірену печаткою інженера-проектувальника в частині кошторисної документації:

* календарний графік,
* дефектний акт,
* договірна ціна,
* зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою,
* кошторис на проектні роботи,
* локальні кошториси,
* відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку з обґрунтуванням,
* розрахунок загальновиробничих витрат.

Огляд об'єкту учасником перед складанням тендерної пропозиції є обов'язковим. У тендерної пропозиції учасник подає акт огляду об'єкта, підписаний Замовником.