*Відповідно пункту 4-1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2017 № 710 (зі змінами)*

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.**

*Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі:* UA-2023-07-10-008522-a)

На підставі п.3 Положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області (далі – Територіальне управління), затвердженого 10.05.2023 наказом ДСА України, основним завданням ТУ ДСА України в Київській області є організаційне та фінансове забезпечення діяльності місцевих судів, крім господарських та адміністративних, з метою створення належних умов для діяльності судів, суддів і забезпечення роботи органів суддівського самоврядування. Організаційне забезпечення становлять заходи матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, організаційно-технічного характеру, ведення судової статистики, діловодства, архіву суду тощо.

ДК 021:2015:34110000-1: Легковий автомобіль **(**Легковий автомобіль на базі FIAT FIORINO COMBI (пасажирський, бензин) або еквівалент **)**

1. Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015:34110000-1: Легковий автомобіль (Легковий автомобіль на базі FIAT FIORINO COMBI (пасажирський, бензин) або еквівалент )
2. Місце поставки: Україна, Київська область, м. Бориспіль
3. Кількість товару: 1 шт.
4. Строк поставки товарів: До 31.08.2023р.
5. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.
6. Поставка товару повинна супроводжуватися видатковою накладною, супутньою документацією виробника (настанова щодо експлуатування, сервісна книжка тощо).
7. Доставка товару здійснюється за рахунок Учасника за вказаною Замовником адресою.
8. Очікувана вартість предмета закупівлі : 600 000 грн. 00 коп.
9. Дата публікації на веб сайті 11 липня 2023 року.

**ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування Параметру** | **Вимоги, встановлені Замовником** |
| Стан транспортного засобу, рік випуску (виготовлення) | Новий, не раніше, 2022 року |
| Екологічний рівень (не менше) | Не менше EURO 6 |
| Тип КПП/кількість передач, ступенів | Механічна/6-ступенева (або аналог), задня |
| Тип приводу | Передній |
| Споряджена маса автомобіля (включно з водієм) | не більше 1400 кг |
| Тип | пасажирський |
| Обєм багажного відсіку, м3 | 0,36-2,5 |
| Максимальна потужність ЕС : кВт (к.С.) при об/хв | 57 (77)/6000 |
| Колісна база базового автомобіля, мм | не більше, 2 513 |
| Кількість місць | 5, включаючи водія |
| Тип двигуна: | 350А1000 Бензин |
| Об’єм двигуна (см3) | не менше, 1 368 |
| Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм при об/хв | 115/3 000 |
| Викиди СО2 г/км | 167 |
| Кількість циліндрів | не менше, 4, рядне |
| Розмірність шин | не менше, 185/65 R15 |
| Гумове покриття вантажного відсіку | Обов’язкова наявність |
| Об’єм паливного бака (л.) | не менше 45 |
| Колір | Білий/сірий/сріблястий/чорний |
| АВС+ЕВD Антиблокувальна система гальміз системою розподілу гальмівних зусиль | Обов'язкова наявність |
| Гідравлічний підсилювач керма | Обов’язкова наявність |
| Атермічні стекла | Обов’язкова наявність |
| Зовнішні дзеркала заднього виду електроприводом і обігрівом | Обов'язкова наявність |
| Коректор передніх фар | Обов’язкова наявність |
| Кондиціонер з ручним регулюванням | Обов’язкова наявність |
| Дистанційне керування з ключа відкриттям/закриттям дверей | Обов’язкова наявність |
| Регулювання керма по висоті | Обов’язкова наявність |
| Електросклопідіймачі | Обов'язкова наявність |
| Підготовка для радіоприймача | Обов’язкова наявність |
| Повнорозмірне запасне колесо (стандартного розміру) | Обов'язкова наявність |
| Датчик зовнішньої температури | Обов’язкова наявність |
| Склоочисник заднього скла | Обов’язкова наявність |
| Підлокітник переднього сидіння | Обов’язкова наявність |
| Підлокітник задніх сидінь | Обов’язкова наявність |
| Полиця у багажному відділенні | Обов’язкова наявність |
| Центральний замок | Обов’язкова наявність |
| Пробка паливного бака з замком | Обов’язкова наявність |
| ESC – система курсової стабілізації автомобіля з ASR, HBA, Hill Holder (VDC) | Обов’язкова наявність |
| Сидіння водія з регулюванням поперекової підтримки та висоти | Обов’язкова наявність |
| Молдинги | Обов’язкова наявність |
| Подушка безпеки водія | Обов’язкова наявність |
| Двостулкові розпашні засклені задні двері | Обов’язкова наявність |
| Праві бічні зсувні двері | Обов’язкова наявність |
| Універсальне кріплення для дитячих сидінь (ISOFIX) | Обов’язкова наявність |
| Тканинна оббивка сидінь | Обов’язкова наявність |
| Додаткова розетка 12V на панелі приладів | Обов’язкова наявність |
| Місце для зберігання речей | Обов’язкова наявність |
| Напівковпаки коліс | Обов’язкова наявність |
| Кіт для курців (прикурювач) | Обов’язкова наявність |